[bookmark: bookmark2]							           Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare
Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții


[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark9]	Soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;
Lucrările de modernizare a parcărilor si trotuarelor se desfasoara pe terenul proprietate comuna Carcea.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică
· [bookmark: bookmark13]Suprafața marcaj longitudinal - 3094,49mp
· [bookmark: bookmark14]Suprafața treceri de pietoni - 1112,50 mp
· [bookmark: bookmark15]Suprafața treceri de pietoni suprainaltate - i8omp
· [bookmark: bookmark16]Stâlpi susținere indicatoare - 601 buc;
· [bookmark: bookmark17]Indicator Al (curba la stanga) - 11 buc;
· [bookmark: bookmark18]Indicator A2 (curba la dreapta) - 11 buc;
· [bookmark: bookmark19]Indicator A3 (curba dubla prima la stanga) - 8 buc;
· [bookmark: bookmark20]Indicator A4 (curba dubla prima la dreapta) - 3 buc;
· [bookmark: bookmark21]Indicator Asa (curba deosebit de periculoasa) - 16 buc;
· [bookmark: bookmark22]Indicator A9 (drum ingustat pe ambele parti) - 40 buc;
· [bookmark: bookmark23]Indicator A10 (drum ingustat pe dreapta) - 1 buc;
· [bookmark: bookmark24]Indicator A18 (denivelare pt. limitarea vitezei) - 76 buc;
· [bookmark: bookmark25]Indicator A23 (copii) - 2 buc;
· [bookmark: bookmark26]Indicator A46 (baliza direcționala de ocolire) - 1 buc;
· [bookmark: bookmark27]Indicator B2 (oprire) - 106 buc;
· [bookmark: bookmark28]Indicator B3 (drum cu prioritate) - 2 buc;
· [bookmark: bookmark29]Indicator B5 (prioritate pt.circulatia din sens invers) - 19 buc;
· [bookmark: bookmark30]Indicator B6 (prioritate fata de circulația din sens invers) - 17 buc;
· [bookmark: bookmark31]Indicator C27 (depășirea interzisa) - 37 buc;
· [bookmark: bookmark32]Indicator C29 (limitare de viteza) - 76 buc;
· [bookmark: bookmark33]Indicator C35 (sfârșitul tuturor restricțiilor) - 3 buc;
· [bookmark: bookmark34]Indicator C36 (sfârșitul limitării de viteza) - 71 buc;
· [bookmark: bookmark35]Indicator C37 (sfârșitul interzicerii depășirii) - 22 buc;
· [bookmark: bookmark36]Indicator C39 (oprirea interzisa) - 2 buc;
· [bookmark: bookmark37]Indicator D3 ( la dreapta) - 3 buc;
· [bookmark: bookmark38]Indicator D5 (ocolire) - 1 buc;
· [bookmark: bookmark39]Indicator F15 (drum infundat) - 11 buc;
· [bookmark: bookmark40]Indicator G1 (trecere pietoni) - 307 buc;
· [bookmark: bookmark41]Indicator G34 (parcare) - 10 buc;
· [bookmark: bookmark42]Indicator P21 (prioritate la dreapta) - 1 buc;

· [bookmark: bookmark43]Oglinzi rutiere - 2 buc;
· [bookmark: bookmark44]Limitatoare viteza din cauciuc (corp) - 2ogbuc;
· [bookmark: bookmark45]Capac limitator viteza - 56 buc;
Descrierea lucrărilor
· [bookmark: bookmark46]Lucrări de ștergere marcaj rutier;
· [bookmark: bookmark47]Lucrări de execuție marcaj rutier;
· [bookmark: bookmark48]Lucrări de reamplasare stâlpi de susținere;
· [bookmark: bookmark49]Lucrări de desființare stâlpi de susținere;
· [bookmark: bookmark50]Montare indicatoare rutiere;
· [bookmark: bookmark51]Montare oglinzi rutiere;
· [bookmark: bookmark52]Montare limitatoare de viteza din cauciuc;
· [bookmark: bookmark53]Execuție treceri pentru pietoni suprainaltate din mixtura asfaltica;
a) [bookmark: bookmark58]indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
Valoare totală fără T.V.A.559.686,87 lei
666.027,38 lei
345.170,00 lei
410.752,3olei

cu T.V.A.
C+M farăT.V.A.
cu T.V.A.
b) [bookmark: bookmark59]indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;
Stâlpi susținere indicatoare - 601 buc; Indicatoare si oglinzi rutiere - 859 buc;
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark63]Caracteristici tehnice:
· [bookmark: bookmark64]înălțime stâlp - 3,00m;
· [bookmark: bookmark65]Țeava din otel zincat cu secțiune circulara de tip ii;
· [bookmark: bookmark66]Indicatoarele se vor confecționa din aluminiu, cu dimensiunile și formele descrise în caiatele de sarcini.
· [bookmark: bookmark67]Indicatoarele de formă triunghiulară, rotundă, dreptunghiulară cu dimensiunea maximă sub 1 m, precum și cele în formă de săgeată, se vor executa din tablă de aluminiu cu grosimea min. 2 mm, având conturul ranforsat prin dubla îndoire.
· [bookmark: bookmark68]Panourile dreptunghiulare sau pătrate, cu dimensiunea cea mai mică de cel puțin 1 m, se execută din profile din aluminiu, îmbinate pe verticală.
· [bookmark: bookmark69]Cerințele pentru aluminiu sunt următoarele:
· [bookmark: bookmark70]pentru tablă:99,5 HD (conform standardelor românești)
· [bookmark: bookmark71]pentru profile:ALMGSI - 0,5 F 22 (conform DIN)
· [bookmark: bookmark72]Prinderile se vor face prin șuruburi. Șuruburile și piesele de fixare pe stâlpi, vor fi protejate anticoroziv.
· [bookmark: bookmark73]Spatele indicatorului și rebordul se vopsesc în culoarea gri. Marginile indicatoarelor vor fi dublu ambutisate.
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]Descrierea lucrărilor
· [bookmark: bookmark77]Lucrări de ștergere marcaj rutier;
· [bookmark: bookmark78]Lucrări de execuție marcaj rutier;
· [bookmark: bookmark79]Lucrări de reamplasare stâlpi de susținere;
· [bookmark: bookmark80]Lucrări de desființare stâlpi de susținere;
· [bookmark: bookmark81]Montare indicatoare rutiere;
· [bookmark: bookmark82]Montare oglinzi rutiere;
· [bookmark: bookmark83]Montare limitatoare de viteza din cauciuc;
· [bookmark: bookmark84]Execuție treceri pentru pietoni suprainaltate din mixtura asfaltica;
c) [bookmark: bookmark85]indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;
	Indicator al proiectului
	Valoare rezultată
	Concluzie

	IN ECONOMIE ȘI SOCIETATE

	Rata internă de rentabilitate economică (RIRE)
	5,685%
	->> 5% proiectul este oportun din punct de vedere economico-social (aduce beneficii economico-sociale)

	Valoarea actualizată netă economică (VNAE)
	63065
	> 0 (valoare pozitivă) -> societatea are nevoie de proiect prin beneficiile aduse (proiectul MERITĂ intervenție financiară)

	Raportul	beneficiu/cost
economic (Rb/c E)
	1,112
	1 (valoare supraunitară) -^beneficiile totale depășesc costurile 


[bookmark: bookmark86]
d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.
	Nr. crt.
	Denumirea categoriei de lucrări
	60 zile

	
	
	20 zile
	20 zile
	20 zile

	1
	Terasamente
	
	
	

	2
■
	Realizare marcaje
	
	
	

	
	Montare stâlpi si indicatoare
	
	i
	



Durata de realizare a lucrărilor de execuție este de 2 luni, incluzând etapele necesare achiziției si proiectului tehnic.
[bookmark: bookmark87]Investiția va fi finanțata prin : BUGETUL LOCAL - conform HCL de implementare a proiectului;
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