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Strada Unirii, nr. 224, sat Cleja; Tel/fax: 0234/253012; 0234/253222, e-mail: uat@primariacleja.ro
                                    Anexa nr. 1 LA HCL NR.60  DIN  31.07.2023
Indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiții
„MODERNIZARE ȘI DOTARE PARC ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CLEJA, COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU”, faza PTH și DTAC

1. Proiect nr. 53/2023
Proiectant – SC MARISAR SPORT SRL
1. Indicatori economici
Valoarea totala a investiției ( inclusiv TVA): 236.000,00 lei,
 din care C+M (inclusiv TVA):  111.156,98  lei 
1. Indicatori tehnici:  
	Structura: Decopertarea a 15 cm de strat vegetal; Nivelarea și compactarea stratului suport; Montarea bordurilor care au dimensiunea de 10x15x50 cm pentru delimitarea zonei de tartan; Montarea mobilierului; Așternerea și compactarea unui strat de piatră concasată 4/31 în grosime de 13 cm și compactarea acestuia; Turnarea stratului de tartan în două straturi, primul strat din granule de cauciuc de tip SBR cu grosimea de 2 cm, al doilea strat cu grosimea de 1 cm din granule de cauciuc de tip EPDM; Așternerea unui strat de pământ vegetal cu grosimea de 13 cm și însămânțarea acestuia, în zona verde a parcului.
Mobilier urban: complex de joacă (1 buc.); carusel rotativ (1 buc.); balansoar (1 buc.); balansoar pe arc „Scooter” (1 buc.); balansoar pe arc „Unicorn” (1 buc.); aparat fitness picioare (1 buc.); aparat fitness „Presa piept” (1 buc.); aparat fitness stepper (1 buc.); coș de gunoi (2 buc.); banca stradală (4 buc.).
Suprafața terenului – 7.760 mp;
Suprafață decopertată – 589 mp; 
Suprafață de tartan – 238 mp; 
Suprafață spațiu verde – 351 mp;
1. Sursa de finanțare: Bugetul local 
1. Termenul de realizare a investiției este – 3 luni 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ
           Consilier local,                                               Secretar general comună,
          Valentin HOBORICI                                             Tatiana  FODOR
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