

Anexa 2

Caracteristici tehnice minimale:

Volum basculant – 6 mc
Sistem de ridicare cilindru telescopic
Putere motor: 280 CP
Ampatament: 4185 mm






