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Str. Șoseaua Constanței nr. 45

Tel/Fax: 0241 874 825 / 0241874703

Email: primaria@crucea.judetul-constanta.ro
Nr._______/______________                                                                                                      APROBAT,








                        PRIMAR







                             IULIAN TUDORACHE

NOTĂ CONCEPTUALĂ
„Extindere retea de alimentare cu apa” localitatea Baltagesti, comuna Crucea, judetul Constanta;
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

„Extindere retea de alimentare cu apa localitatea Baltagesti”, comuna Crucea, judetul Constanta; ”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor

CONSILIUL LOCAL
1.3. Ordonator de credite tertiar

PRIMARIA CRUCEA

1.4. Beneficiarul investitiei

PRIMARIA CRUCEA 

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus
2.1. Scurta prezentare privind:
a)deficiente ale situatiei actuale;

Avand in vedere dezvoltarea prognozata, se considera de stricta necesitate asigurarea retelelor hidroedilitare, care sa permită alimentarea cu apa potabila necesara.
RETEA DE APA ACTUALA
In localitatea Baltagesti exista retea de distributie apa Dn 110 mm PEHD, care este amplasata pe zona nordica a localitatii, pana la dereaua ce traverseaza localitatea. Alimentarea retelei de distributie apa existenta se face dintr-o gospodarie de apa prevazuta cu rezervor si statie de clorinare, prin intermediul unei conducte de aductiune Dn 160 mm PEHD.

Apa este extrasa dintr-un put forat realizat in zona nordica a localitatii prin intermediul unei conducte de aductiune Dn 75 mm PEHD.

b)efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii;
Imbunatatirea conditiilor de viata pentru locuitorii satului Băltăgești, prin extinderea sistemului de alimentare cu apă .
c)impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii.

Este necesara realizarea unei retele de alimentare cu apa conform legislatiei in vigoare.
2.2. Prezentarea, dupa caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni similare cu obiectivul de investitii propus, existente in zona, in vederea justificarii necesitatii realizarii obiectivului de investitii propus:
Prin specificul sau, o retea de alimentare cu apa ofera beneficii unice si primordiale vietii.
2.3. Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, in cadrul carora se poate incadra obiectivul de investitii propus:
Se prevede pastrarea functiunii actuale a amplasamentului aflat in analiza.
2.4. Existenta, dupa caz, a unor acorduri internationale ale statului care obliga partea romana la realizarea obiectivului de investitii

Nu este cazul
2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei

      Se urmareste imbunatatirea conditiilor de viata pentru locuitorii satului Băltăgești, prin asigurarea unei solutii sigure pentru alimentarea cu apa potabila . 

3.1 Estimarea suportabilitatii investitiei publiceEstimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii, luandu-se in considerare, dupa caz:
Estimarea cheltuielilor, pentru execuţia obiectivului de investiţii, se va stabili ca urmare a întocmirii devizului general  de către elaboratorul  Studiului de Fezabilitate, cu respectarea legislației în vigoare (H.G. 907/2016) și a standardelor de cost,  pentru investiția respectivă.
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege

	Nr. Crt.
	Faza

(Descriere)
	Valoare lei (fara TVA)

	0
	1
	2

	1
	Obtinere certificat de urbanism, inclusiv avizele solicitate prin acesta si autorizatia de construire

	10000

	2
	Studii de teren : studiu geotehnic si topografic
	5000

	TOTAL
	15000


3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantarii nerambursabile se va mentiona programul operational/axa corespunzatoare, identificata)
Surse de finanțare: 

- Bugetul Local, sau orice alte surse care vor fi identificate.
4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei existente:
    1. REGIMUL JURIDIC 

- situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia: drumurile pe care se realizeaza investiția sunt situate în intravilanul localității Băltagești , comuna  Crucea, judeţul Constanţa;

 
-natura proprietãţii sau titlul asupra imobilului: drumurile  sunt  domeniul public al   comunei Crucea, pentru:str. Ciairului înscrisă în CF nr.104014 și nr. cadastral 104014; str. Dunării   înscrisă în CF nr.103391 și nr. cadastral 103931; str. Eternității înscrisă în CF nr.104036  și nr. cadastral 104036; str. Stîncii înscrisă în CF nr.104096 și nr. cadastral 104096; str. Trandafirului înscrisă în CF nr.104035 și nr. cadastral 104035; str. Transformatorului  înscrisă în CF nr.104019 și nr. cadastral 104019; str. Verde  înscrisă în CF nr.104329 și nr. cadastral 104329  şi domeniul public a județului (pentru DJ 224 – Șoseaua Siliștei).



 -reglementări ale administraţiei publice centrale şi/sau locale cu privire la obligaţiile fiscale ale investitorului:  nu este cazul;






-servituţile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemţiune, zonă de utilitate publică: nu este cazul;  

-includerea imobilului în listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora, dupã caz:- nu este cazul;







2.  REGIMUL ECONOMIC 

- folosinţa actuală: -  “ căi de comunicație rutieră ”, destinația construcțiilor -  construcții industriale și edilitare”.
-destinaţia stabilitã prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate: «teren cu destinație specială - TDS )»..

3. REGIMUL TEHNIC 
   

Suprafață teren = 2674 mp.   Lucrarile se vor executa pe strazile apartinand domeniului public al comunei Crucea. 

5.Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investitii:
a) descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan);

Întreg teritoriul comunei Crucea este plasat în nordul podişului Dorobanţu, în partea centrală a Dobrogei.

Suprafaţa comunei este de 24.374 ha din care 929,111 ha sunt ocupate de intravilanul celor 6 localităţi componente ale comunei. Comuna Crucea este comună de gradul II, conform Legii 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea IV şi se compune din şase localităţi:

· Crucea satul de reşedinţă al comunei, amplasat aproximativ în centrul teritoriului comunei;

· Gălbiori, amplasat la 6 km în partea de Sud a satului Crucea;

Băltăgeşti, amplasat la 8 km în partea de Vest a satului de reşedinţă;

· Stupina, amplasat la o distanta de 6 km în partea de Nord a satului Crucea;

· Crişan amplasat la o distanta de 9 km în partea de Nord – Est a satului Crucea

· Şiriu amplasat la 13 km în partea de Nord – Est de satul de centru al comunei.

b)relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Comuna Crucea se învecinează:

la Nord – cu localităţile: Horia, Cloşca şi Tichileşti

la Sud – cu localităţile: Dorobanţu şi Ţepes-Vodă

la Est – cu localităţile: Pantelimon, Runcu şi Vulturu

la Vest – cu localităţile Capidava şi Dunărea.

Comuna Crucea este situată în partea de nord-vest a judeţului Constanţa, pe DN 2A, artera principală de legătură a judeţului cu restul ţării

Infrastructura de transport existentă pe raza comunei Crucea este formată strict de căile rutiere, respectiv drumuri naţionale, drumuri judeţene şi comunale, ce asigură legătura satelor comunei, atât între ele, cât şi cu celelalte localităţi ale judeţului.

Faţă de centrul de comună cea mai apropiată haltă de cale ferată se află în comuna Nicolae Bălcescu, utilizată pentru traficul de marfă, transportul feroviar de călători fiind efectuat, în funcţie de relaţie, din Constanţa, Medgidia sau Cernavodă.

Din punct de vedere al transportului aerian, cea mai apropiată locaţie  faţă de comună, este Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu.

Traficul rutier major se desfăşoară pe DN 2A, care face legătura între Constanţa-Hârşova-Bucureşti, şi care străbate satele Gălbiori, Crucea, Stupina.

Legătura dintre sate se face prin drumuri judeţene și drumuri comunale. Satul

Băltăgeşti este legat de reşedinţa de comună prin DJ 224 (ce face legătura între Medgidia şi Crucea), iar satele Şiriu şi Crişan prin DN2A şi drumurile comunale: DC 70 din DN2A Crisan  şi DC 71 Siriu -Horia.
c)surse de poluare existente in zona;

Nu există surse de poluare în zonă.
          d) particularitati de relief;

Intreg teritoriul comunei, este plasat în nordul podișului Dorobanțu, în partea centrală a Dobrogei. Din punct de vedere geomorfologic, suprafața teritoriului comunei Crucea apartine Podisului Prebalcanic, individualizându-se ca Podișul Dobrogean.

Relieful major are un pregnant caracter de “abrazioplană”(terasa de abraziune) acoperit de un strat destul de jos de loess. Aceasta terasă de abraziune coboară în trepte spre SV, trepte constituite  dintr-o serie de interfluvii separate de o rețea hidrografică intermitentă, cu versanți asimetrici, prelungi. Pantele sunt în general domoale, dar în zonele unde eroziunea de adancime este accentuata, pantele pot depasi 20-25%.

e) nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor;

In localitatea Baltagesti exista retea de distributie apa Dn 110 mm PEHD, care este amplasata pe zona nordica a localitatii, pana la dereaua ce traverseaza localitatea. Alimentarea retelei de distributie apa existenta se face dintr-o gospodarie de apa prevazuta cu rezervor si statie de clorinare, prin intermediul unei conducte de aductiune Dn 160 mm PEHD.

Apa este extrasa dintr-un put forat realizat in zona nordica a localitatii prin intermediul unei conducte de aductiune Dn 75 mm PEHD.

In localitatea Baltagesti nu exista retea de canalizare menajera. Evacuarea apelor uzate menajere se face catre bazine vidanjabile individuale pentru fiecare locuinta in parte, aceasta reprezentand o solutie provizorie pana la identificarea fondurilor necesare investitiei de extindere a retelei de canlizare menajera.

Alte utilități existente: energie electrică,  retea de telecomunicatii, retea TV prin cablu;

f)existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;
Vor fi stabilite de proiectant, daca este cazul.
g) posibile obligatii de servitute;
Nu este cazul.
 h)conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa caz;

Nu este cazul.
i)reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate ;

Vor fi stabilite de proiectant, daca este cazul.
j)existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

- conform specificatiilor din certificatul de urbanism
5. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si functional:
La data realizarii proiectului, în localitatea Baltagesti exista retea de distributie apa Dn 110 mm PEHD, care este amplasata pe zona nordica a localitatii, pana la dereaua ce traverseaza localitatea. Alimentarea retelei de distributie apa existenta se face dintr-o gospodarie de apa prevazuta cu rezervor si statie de clorinare, prin intermediul unei conducte de aductiune Dn 160 mm PEHD.

Apa este extrasa dintr-un put forat realizat in zona nordica a localitatii prin intermediul unei conducte de aductiune Dn 75 mm PEHD.

a) destinatie si functiuni;

Destinație: extindere retea de alimentare cu apa,
Funcțiune: retele hidro-edilitare,
Se va realiza extinderea retelei de distributie apa cu conducte din PEHD PE100 PN10 Dn 110 mm pe DJ224 (Soseaua Siliștei) – de la N80 pana  la N88, și cu conducte din PEHD PE100 PN10 Dn 63 mm, pe  urmatoarele strazi:

	Strada Soseaua Silistei (Principala)
	811

	Strada Ciairului
	122

	Strada Dunarii
	620

	Strada Eternitatii
	139

	Strada Stancii
	149

	Strada Trandafirului
	309

	Strada Transformatorului
	225

	Strada Verde
	299

	Total 
	2674


6.  Justificarea necesității elaborării:
Întocmirea prezentei note conceptuale este realizată în conformitate cu următoarele prevederi legale: 

 - HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, art.1 alin 2 lit.a si art.5 alin 2 potrivit cărora ”elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de fezabilitate ori a documentației de avizare a lucrărilor de investiții, este condiționată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiției a notei conceptuale și a temei de proiectare, prevăzute la art.3 și art.4 din HG nr.907/2016”.

- Art.3 și art.4 din HG 907/2016  Anexele  cadru pentru întocmire Notă conceptuală, respectiv Tema de proiectare.  

           Data:





        Întocmit

 _____________________                                                                          Inspector Urbanism






                                Lăcrămioara Bălan

 



          (numele, funcţia, compartimentul şi semnătura)
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