	Codul de 
Clasificare
	
Denumirea bunului
	
                    Elemente de identificare
	Anul dobândirii sau, dupa caz, dării in   folosință/

	Valoarea                     de inventar
( RON lei)
	Situația  juridică actuală.
Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

	
	Sistem de canalizare apa menajera
Crucea
Crucea


	Statie de epurare biologica compactă, amplasament  Str.Fantani, ( Q. = 80mc/ zi)
	2023
	378 448,56
	Domeniu public UAT Crucea Hotărârea Consiliului local nr.75/29.08.2023

	
	
	Imprejmuire statie de epurare cu plasă bordurată pe stâlp metalici,
	
	4 383,17
	

	
	
	Statie de epurare biologica compacta, amplasament 
Str.Transformatorului ( Q. = 80mc/ zi)
	
	378 448,56
	

	
	
	Imprejmuire statie de epurare cu plasă bordurată pe stâlp metalici
	
	4 383,18
	

	
	
	Rețea colectoare de canal Șoseaua Constanței  DN2A –dreapta, material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 315x7.1, cămine  buc. 22
	
	335 900
	

	
	
	Retea colectoare de canal Șoeseaua Constanței  DN2A –dreapta material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine buc. 21
	
	371 719
	

	
	
	Retea colectoare de canal Șoeseaua Constanței  DN2A –stânga,  material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 39
	
	534 085
	

	
	
	Retea colectoare de canal str.Livezii +str.Lungă,  material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 3
	
	41 841
	

	
	
	Retea colectoare de canal str. Zidului,  material 
P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 2
	
	49 045
	

	
	
	Retea colectoare de canal, str. Poștei, material 
P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 2
	
	27 978
	

	
	
	Retea colectoare de canal, str. Bufetului material,P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 3
	
	65 659
	

	
	
	Retea colectoare de canal, str. Grădinarului, material P.V.C.-K.G.EM  cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 3
	
	19 006
	

	
	
	Retea colectoare de canal, str. Gorunului, material P.V.C.-K.G.EM  cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 2
	
	31 241
	

	
	
	Retea colectoare de canal str.Transformatorului +str. Turcului,  material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 13
	
	21 780
	

	
	
	Retea colectoare de canal str.Transformatorului,  material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 2
	
	78 323
	

	
	
	Retea colectoare de canal str. Poliției,  material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 3
	
	44 424
	

	
	
	Retea colectoare de canal str.Fântâni,  material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, 
	
	116 339
	

	
	
	Retea colectoare de canal str. Ecoului,  material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 1
	
	-
	

	
	
	Retea colectoare de canal str. Câmpului,  material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 1
	
	-
	

	
	
	Racordare la reteaua electrică stații de epurare
	
	70 762
	

	
	
	TOTAL rețea canalizare Crucea
	
	2 573 765,47
	

	
	Sistem de alimentare cu apă potabila Stupina
	Rezervor metalic de înmagazinare, capacitate  100 mc, amplasament , extravilan parcela PD117 partial
	2023
	87 576,12
	Domeniu public UAT Crucea Hotărârea Consiliului local nr.75/29.08.2023

	
	
	Imprejmuire rezervor din sârmă și cu stâlpi prefrabricați
	
	3 903,43
	

	
	
	Puț  forat  F1 , amplasament, extravilan parcela A732/2 și împrejmuire
	
	42 235,08
	

	
	
	Puț forat  F2, amplasament, extravilan parcela PD 117 parțial si imprejmuire
	
	42 235,08
	

	
	
	Instalație electrică puț forat
	
	11  828,27
	

	
	
	Echipare put forat, cu electropompe  sumersibile
	
	121 629,34
	

	
	
	Echipament dezinfectie UV
	
	11  467,21
	

	
	
	Aducțiune de la puț până la rezervor din conducte PEHD  cu  D 75 x 4.3 mm , L= 1150 m
	
	131 292,94
	

	
	
	Conducta cu apa DN 110x6.3 material P.E.H.D.110 x 6.2mm, Str. Șos. Națională , L= 932,24m,   hidranți  buc.=4
	
	117 789
	

	
	
	Conducta cu apa DN 110x6.3 material P.E.H.D, D 110 x 6.2mm, Str Șos. Națională, L= 1438,02, hidranti buc=4 
	
	181 694
	

	
	
	Conducta cu apa material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm, Str. Atelierelor, L= 1137,97m,  hidranti buc=3
	
	143 783
	

	
	
	Conducta cu apa material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm Str. Nucilor , L= 435,26 m ,hidranti  buc =3 
	
	54 995
	

	
	
	Conducta cu apa DN  material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm, Str. Transformatorului 
	
	0
	

	
	
	Conducta cu apa DN 110x6.3 material P.E.H.D,PE 100,Pn 10,  Str. Eternității 
	
	0
	

	
	
	Conducta cu apa material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm Str. Școlii , L= 2134,11m , hidranți buc.=7
	
	269 645
	

	
	
	Conducta cu apa  material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm  Str. Primăverii , L= 988,06m,  hidranți =3
	
	124841
	

	
	
	Conducta cu material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm Str. Triunghiului, hidrant buc=1 
	
	0
	

	
	
	Conducta cu apa material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm,Str. Aleea Crisului, L= 306,64m
	
	38 744
	

	

	
	Conducta cu apa material  P.E.H.D, D  90 x 5.2mm,  Str.Recoltei, L= 325,74 m 
	
	41 157
	

	
	
	Conducta cu apa material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm, Str. Orizontului, L= 176,45 m,
	
	22 294
	

	
	
	Conducta cu apa  material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm, Str.Prunilor L= 140,12m
	
	17 704
	

	
	
	Conducta cu apa material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm,  Str. Interioara, L= 729,22m
	
	92 137
	

	
	
	Conducta cu apa  material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm,  Str. Ciairului L= 163,47 m
	
	20 654
	

	
	
	Racordare la reteaua electrică puțuri  forate Stupina
	
	87 013
	

	
	
	Camine Apometre  buc = 206

	
	0
	

	
	
	TOTAL retea de alimentare cu apa potabila STUPINA
	
	1 664 617,47
	

	
	Sistem de alimentarecu apă potabila Galbiori
	Rezervor metalic de înmagazinare, capacitate  100 mc
	
	87 610,30
	

	
	
	Imprejmuire rezervor din sârmă și cu stâlpi prefrabricați
	
	3 903,43
	

	
	
	Puț forat + imprejmuire
	
	42 509,96
	

	
	
	Instalație electrică puț forat
	
	5 914,13
	

	
	
	Echipare put forat, cu electropompe sumersibile 

	
	60 714,84
	

	
	
	Echipament dezinfectie UV
	
	11  641,56
	

	
	
	Aductiune de la puț până la rezervor din conducte PEHD P.E.H.D.  cu D 75 x 4.3 mm, L= 800 m;
	
	99 368,01
	

	
	
	Conducta cu apa,  material P.E.H.D,  D 110 x 6.2mm,  Str. Șos. Națională, L= 851,50 m; hidranti buc.=1 
	
	139 918,48
	

	
	
	Conducta cu apa,  material P.E.H.D,  D 110 x 6.2mm,  Str. Șos. Națională, L= 365,96 m; hidranti buc.=1
	
	60 135
	

	
	
	Conducta cu apa  material P.E.H.D  90 x 5.2mm, Str. Cazanului, L= 173,41 m; hidranti buc.=1
	
	28 495
	

	
	
	Conducta cu apa  material D  90 x 5.2mm, Str. Tineretului, L= 462,17 m;  hidranți buc.=2
	
	75 944
	

	
	
	Conducta cu apa, material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm, Str.Laterala, L= 338,07 m; hidranți buc.=1
	
	55 552
	

	
	
	Conducta cu apa material,  P.E.H.D, D  90 x 5.2mm, Str Garofitei, L= 396,14 m;
	
	65 094
	

	
	
	Conducta cu apa material,  P.E.H.D, D  90 x 5.2mm Str. Salcâmului, L= 165,19 m;
	
	27 144
	

	
	
	Conducta cu apa material P.E.H.D,PE 90 x 5.2mm,
 Str. Socului, L= 551,75 m;
	
	90664
	

	
	
	Conducta cu apa material P.E.H.D, 110x6.3 2mm,
 Str. Bucovinei, L= 248,32 m; hidranți buc=1
	
	40 804
	

	
	
	Conducta cu apa , material P.E.H.D, PE 90 x 5.2mm, Str Văii, L= 508,52 m; hidranți buc=2
	
	83 560
	

	
	
	Conducta cu apa , material P.E.H.D, PE 90 x 5.2mm, Str Podului, L= 440,93 m; hidranți buc=1
	
	72 454
	

	
	
	Conducta cu apa  material P.E.H.D,PE 90x5.2 mm, hidranți buc.=1, Str. Morii, L= 437,71 m;
	
	71 925
	

	
	
	Conducta cu apa , material P.E.H.D,PE  90x5.2 Str. Transformatorului, L= 47,08 m;
	
	7 736
	

	
	
	Conducta cu apa , material P.E.H.D, PE  90x5.2, Str. Vadului L= 179,94 m; hidranți buc=1
	
	29 568
	

	
	
	Conducta cu apa , material P.E.H.D, PE  90x5.2, Str Plopilor, L= 297,13 m; hidranți buc.=1
	
	48 824
	

	

	
	Racordare la rețeaua electrică puț  forat Gălbiori
	
	135 253
	

	
	
	Camine Apometre  buc = 111

	
	0
	

	
	
	TOTAL retea de alimentare cu apa potabila STUPINA
	
	1 344 732,70
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	TOTAL GENERAL INVESTIȚIE
	5 583 115,64
	TOTAL GENERAL INVESTIȚIE
	



