Descrierea investitiei pentru proiectul 
“CONSTRUIRE PLATFORMA PENTRU DEPOZITAREA SI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN  COMUNA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA”

1. Necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei
În anul 1991, Uniunea Europeană a introdus Directiva 91/676/CEE (Directiva Nitrați) ce urmărește protejarea calității apei în Europa prin prevenirea poluării apelor subterane și a celor de suprafață cu nitrați proveniți din surse agricole și prin promovarea utilizării de bune practici agricole. Pentru a se alinia cerințelor Directivei Nitrați a UE, precum și pentru a promova o agricultură sustenabilă, România a dezvoltat Proiectul pentru Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți (INPCP), finanțat, în perioada 2008 – 2017, de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și de către Fondul Global de Mediu (GEF). În aprilie 2015, România a solicitat sprijin suplimentar din partea Băncii Mondiale pentru a continua implementarea Directivei Nitrați a UE, având în vedere provocările continue cu care România se confruntă din cauza poluării cu nutrienți la nivel naţional și mulțumită experienței de succes castigate prin implementarea proiectului INPCP. 
In conformitate cu Articolul 5, alineatul 1 din Directiva 91/676/CEE, fiecare Stat Membru trebuie sa stabileasca un program de actiune, in cee ace priveste zonele vulnerabile desemnate sau teritoriul sau national si in conformitate cu articolul 5, alineatul 7 sa reexamineze, sa revizuiasca programul de actiune la cel putin fiecare patru ani.
In Romania, ultima versiune a PROGRAMULUI DE ACŢIUNE pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse Agricole este intrata in vigoare la data de 03.08.2021. Conform acestuia “Îngrăşămintele organice provenite din exploataţiile agricole au o stare fizică şi o compoziţie foarte variată. Oricum ar fi gestionate (în sistem extensiv - de către fermele mici sau intensiv - de către cele mari), trebuie urmărit obiectivul de reducere şi prevenire a poluării cu nutrienţi. Gestionarea conformă a gunoiului de grajd se face prin amenajarea unor sisteme de depozitare care pot fi individuale (gospodăreşti/la nivel de exploataţie agricolă) sau comunale. Fermierii care depozitează gunoiul de grajd la platformele comunale trebuie ca, până la transferarea gunoiului de grajd pe platformă, să-l depoziteze conform la nivelul exploataţiei/gospodăriei. De asemenea, livrarea gunoiului de grajd la platforma comunală trebuie să fie efectivă, un contract între un fermier şi administratorul platformei comunale neimplicând în mod automat faptul că gunoiul de grajd este depozitat conform, iar orice altă cantitate de gunoi de grajd nelivrată la platformele comunale trebuie să fie depozitată în mod corespunzător de către fermier. Încă din stadiul de proiectare a fermelor şi de construcţie a capacităţilor de stocare a gunoiului de grajd, se va acorda cea mai mare atenţie prevenirii şi protecţiei mediului, în special a apelor, împotriva poluării, având în vedere următoarele: 
● amplasarea în afara zonelor cu risc mare de poluare şi departe de sursele de apă; 
● capacitate de stocare suficientă;
 ● construcţie corespunzătoare, care să înglobeze toate sistemele de siguranţă şi protecţie; 
● condiţii de exploatare în siguranţă, optime şi eficiente; 
● căi corespunzătoare de acces; 
● protecţie împotriva incendiilor; 
● protecţie împotriva eventualelor scurgeri din hidranţi.”
Accelerarea procesului de extindere si modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor in Romania, cu accent pe colectarea separate, masuri de preventive, reducere, reutilizare si valorificare este o prioritate a Romaniei, iar tintele pot fi atinse numai in contextul in care fiecare UAT contribuie la indeplinirea acestui obiectiv.
La momentul actual, UAT Comuna CRUCEA NU dispune de infrastructura comunala de depozitare a gunoiului de grajd pe perioada de interdictie, acest fapt conducand la depozitarea neconforma a gunoiului de grajd si imprastierea acestuia in timpul perioadei de interdictie. 
Posibilitatea finantarii prin PNRR- Componenta 3- Investitia I2, Subinvestitia I2.A-B. a unei platforme destinate gestionarii gunoiului de grajd este o oportunitate asteptata de catre Primaria Comunei CRUCEA.
Implementarea si dezvoltarea pe raza Comunei CRUCEA a unei platforme destinate gestionarii gunoiului de grajd si dotarea cu utilaje specifice este absolut necesara si oportuna pentru Comuna si populatie, cu urmatoarele avantaje incontestabile:
1. Asigurarea unui management eficient al gunoiului de grajd
1. Asigurarea spatiului conform de depozitare pentru gunoiul de grajd
1. Asigurarea facilitatilor de colectare, transport, depozitare si imprastiere a gunoiului de grajd
1. Producerea unui compost de calitate superioara prin gestionarea adecvata a gunoiului de grajd depozitat pe platforma comunala
1. Diminuarea cantitatii de nutrienti deversata in panza freatica
1. Imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor
Obiectivul de investitii propus raspunde obiectivelor din Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei.


1. Numarul de platforme individuale solicitate prin proiect

In cadrul proiectului propus se opteaza pentru un numar de 57 de sateliti, 34 platforme individuale de tip 1 si 23 platforme individuale de tip 2, in conformitate cu acordurile obtinute. 

1. Caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacitati, etc)

Terenul identificat cu CF105549, Comuna Crucea corespunde amplasarii unui proiect  de platforma de gunoi de grajd. Terenul propus este in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare., precum și cu H.G. 930/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

Platforma comunală PC 1 va conține următoarele obiecte investiționale: 
1. Platforma de depozitare propriu-zisă- suprafața utilă de 600,00 mp 
2.Rigola carosabilă din prefabricate beton; 
3. Bazin stocare; 
4. Platforma incintă
5. Cabină personal; 
6. Toaletă ecologică; 
7. Stâlpi de lumină cu panouri fotovoltaice; 
8. Camere supraveghere video;
9. Piezometre- minim două piezometre 
10. Împrejmuire panouri plasă de sârmă bordurată; 
11. Spații înierbate + Plantație  aliniament 
12. Platformă acces- legătura cu drumul de acces la platformă. 

Dotări: Utilajele/echipamentele necesare sistemului de manipulare și aplicare a gunoiului de grajd, inclusiv, transformarea în compost (set utilaje de transport fără montaj): buldoexcvator –  90 CP; Tractor – 100 CP; braț încărcător atașat, 0,6 mc; Remorcă – 10 to (2 buc.);   Împrăștietor – de gunoi de grajd – 8 to; Vidanjă_capacitate de încărcare – 5.000 l.
Alte dotări: 
Corp de iluminat exterior; 
Cameră video wireless; 
Tablou electric general TEG; 
Cabină administrativă; 
Toaletă ecologică; 
Pichet PSI.



