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Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Sisteme inteligente de Management Urban în orașul Deta, județul Timiș”

1. Infrastructură de igienizare „inteligentă” - pubele inteligente cu senzori și tehnologie bazată pe GPS – 5 buc
Dotări pubelă inteligentă:
· panou fotovoltaic 
· modul Wifi 4G LTE
· modul GPS
· Senzori de siguranță la incendiu și de detecție a mâinii la deschidere
· compactor
· Dimensiuni: 
· Lungime 495mm
· Lățime 550mm
· Înălțime 1175mm
2. Mobilier urban inteligent - bancă inteligentă - 7 buc
Dotări bancă inteligentă:
· panou fotovoltaic 
· modul Wifi 4G LTE
· Încărcare wireless
· 2 porturi încărcare USB
· Dimensiuni:
· Lungime 1780mm
· Lățime 500mm
· Înălțime 450mm
3. Platformă pentru comunicarea cu cetățenii și formarea inițiativelor comunitare
Soluție software care asigura automatizarea proceselor de gestionare a fluxurilor de date înspre si dinspre cetățeni în ceea ce privește managementul inițiativelor cetățenilor in exercitarea democrației participative prin influențarea polecilor locale.
4. Baze de date GIS la nivel metropolitan sau local /Date deschise – platformă de date deschise în care datele disponibile la nivel de oraș/localitate (date sectoriale) sunt accesibile publicului
Soluție software cu următoarele funcțiuni:
Va permite crearea hărților web interactive de cartografiere. 
Va permite obținerea unor perspective noi și detalii îmbunătățite pe măsură ce se interacționează cu datele. 
Va permite utilizarea stilurilor de cartografiere inteligente, bazate pe date și instrumente intuitive de analiză pentru a obține informații despre locație. 
Va permite partajarea hărților GIS cu publicul sau utilizarea hărților în colaborare.
Va permite crearea hărților interactive care cartografiază bazele de date GIS de la nivel local și încurajează publicul să exploreze.
Va permite partajarea hărților bazate pe datele GIS cu anumite grupuri sau cu toată lumea.
Publicul va beneficia de acces sigur și simplu la datele, hărțile și aplicațiile de care au nevoie
5. Infrastructură de servicii publice digitale
Soluție software care va include o platforma software, pentru digitalizarea serviciilor publice uzuale de la nivelul administrației publice locale ale orașului Deta. Dintre secțiunile vizate enumeram: Declarații online (declarații de impunere pentru clădiri, terenuri, mijloace de transport etc), Serviciu Taxe si impozite , Serviciu Parcări, Evenimente Publice, Dezvoltare Locala si Management de Proiecte, Mediu, Mobilitate, Urbanism etc. 
6. Sistem de înregistrare și emitere a documentelor - permite înregistrarea și emiterea documentelor online, semnături electronice, etc
Soluție software care va da posibilitatea cetățenilor de a solicita emiterea in format electronic a unor documente cum ar fi: certificate, autorizații, avize etc. (eg. certificate de urbanism, prelungirea autorizațiilor de construire/desființare, avize/acorduri, certificate de atestare fiscala).

7. Aplicație pentru informarea cetățenilor și identificarea problemelor la nivel local
Soluție software care va permite automatizarea proceselor de gestionare a fluxurilor de date înspre si dinspre cetățeni în ceea ce privește semnalarea de către cetățeni a problemelor care se pot ivi la nivelul comunității, in domenii precum: salubritate, spatii verzi, parcuri, străzi, taxe si impozite, depozitari deșeuri, construcții/ lucrări, parcări, iluminat etc, respectiv comunicarea răspunsului către cetățeni.
8. Platformă online și/sau aplicație mobilă pentru cartografierea consumului de energie la nivel de cartier sau oraș
Soluție software care va permite cartografierea consumului de energie la nivel de cartier sau oraș și va include următoarele:
- instrumente ca baze de date, foi de calcul etc pentru implementarea programelor de management energetic;
- mecanisme pentru urmărirea si comunicarea progreselor înregistrate; 
- va calcula consumurile energetice cu scopul evaluării progreselor înregistrate fata de obiective, luarea unor masuri suplimentare pentru creșterea eficientei energetice, respectiv comunicarea succeselor;
- validare și administrare flux de documente în vederea raportării către instituțiile responsabile din domeniul eficientei energetice.
9. Se propun următoarele categorii de lucrări pentru montarea mobilierului stradal:
Echipamentul aferent spațiilor public destinat cetățeniilor este reprezentat de 5 pubele inteligente combinată (anumite amplasamente) cu 7 bănci inteligente și platforme suport de mobilier urban. Toate elementele prevăzute trebuie să respecte normele de siguranță în vigoare. Toate elementele mobilierului urban inteligent vor fi montate prin fixare în placa de beton.
Lucrări de pregătire a terenului
- înlăturare strat vegetal;
- evacuare material;
- pregătire și modelare terenului, lucrări de terasamente.
- montare mobilier urban
Stratificația propusă pentru platforma suport mobilier este următoarea:
Placa de beton slab armată - 10,00 [cm];
Folie PVC
Strat de balast - 15,00 [cm];
Lucrările se vor executa pe parcelele cu următoarele CF-uri:
- C.F. 403488:	- str. Marin Damaschin
- C.F. 402364 (drum):	- str. Victoriei
- C.F. 404107:	- str. Reșița și str. Calea Voitegului
- C.F. 400811:	- str. Orhideelor
- C.F. 400426:	- str. Elena Ghenescu
- C.F. 404140 (drum):	- str. Mihai Viteazu
Amenajarea exterioară a terenurilor nu necesită alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă și racordarea la rețeaua de canalizare.
Amenajarea platformelor suport pentru mobilierul urban propus va fi amplasat la următoarele distanțe: 
CF 403488
· 135,56 [m] pe direcția nord față de limita parcelei
· 4,11 [m] pe direcția sud față de limita parcelei
· 19,14 [m] pe direcția est față de limita parcelei
· 1,68 [m] pe direcția vest față de bloc
CF 402364
Primărie
· 3,93 [m] pe direcția vest față de drum
· 5,75 [m] pe direcția est față de limita parcelei
· 17,27 [m] pe direcția sud față de drum acces primărie
            Giratoriu str. Victoriei
· 5,53 [m] pe direcția vest față de drum
· 4,36 [m] pe direcția est a față de limita 
· 0,50 [m] pe direcția nord față de intrare auto magazin
CF 404107
· 1,08 [m] pe direcția nord față de stradă
· 8,62 [m] pe direcția sud față de limita parcelei
· 14,92 [m] pe direcția est față de limita parcelei
· 7,88 [m] pe direcția vest față de locul de joacă
CF 400811
· 6,77 [m] pe direcția nord față de limita parcelei
· 13,16 [m] pe direcția sud față de limita parcelei
· 29,82 [m] pe direcția est față de limita parcelei
· 34,78 [m] pe direcția vest față de limita parcelei
CF 400426
· 6,52 [m] pe direcția est față de limita parcelei la intrarea pe aceasta
· 4,07 [m] pe direcția vest față de limita locul de joacă
CF 404140
· 9,63 [m] pe direcția nord față de drumul de acces al spitalului
· 3,79 [m] pe direcția est față de pista de biciclete
· 6,50 [m] pe direcția vest față de limita parcelei
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