ANEXA 2 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții
DENUMIRE PROIECT: SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT URBAN LA NIVELUL ORAȘULUI DETA, JUDEȚUL TIMIȘ
NUMĂR PROIECT: 26/2025

BENEFICIAR: ORAȘUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ

AMPLASAMENT: ORAȘUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ

PROIECTANT GENERAL:
S.C. CRAM PROJECT S.R.L.

Descrierea investiției și indicatorilor fizici, inclusiv valorile financiare asociate acestora

1. Descrierea investiției    

Obiect dotare:
· Validatoare îmbrăcabil autobuz – 2 bucăți

· Computer ticketing îmbrăcabil autobuz – 1 bucată

· Tablouri siguranțe îmbrăcabil autobuz – 1 bucată

· Router GSM îmbrăcabil autobuz -  1 bucată

· TVM-uri ( automat vânzare bilete ) – 2 bucăți

· Panouri informare în stații timpi așteptare călători – 15 bucăți

· Camere video stații refugiu calatori   - 15 bucăți
· Licență soft ticketing – 1 bucată

· Aplicație mobilă de plată și informații despre poziția autobuzelor – 1 bucată

· Stație lucru sediu operator transport – 2 bucăți

· Server + UPS+ backup – 1 bucată

· Refugiu călători (stații refugiu așteptare) – 15 bucăți

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții 
Cele 15 stații de călători sunt prevăzute a fi amplasate în 15 amplasamente propuse cu acces neîngrădit asigurat de existența trotuarelor pietonale, acestea fiind propuse pe domeniul public al Orașului Deta. Stațiile de călători aparținând traseelor de transport public cu autobuze nepoluante sunt dispuse regulat din punct de vedere al distanței. Acestea sunt distribuite uniform pe întreaga zonă relevantă pentru transport public a locuitorilor din Orașul Deta. 

Cele 15 stații de călători sunt prevăzute a fi amplasate în 15 amplasamente propuse cu acces neîngrădit asigurat de existența trotuarelor pietonale, acestea fiind propuse pe domeniul public al orașului Deta.
	Stații călători
Sistem de Transport Inteligent in Orașul Deta

	Nr. stație
	Denumire stație
	Localitate
	Număr extras carte funciară
	Amplasament/

Observații

	1
	Str. Ștefan cel Mare-Gară
	Deta
	402332;

CF nou

404919
	Nou /spațiu verde

	2
	Str. Pădurii
	Deta
	402336;

CF nou

406204
	Nou/spațiu verde

	3
	Str. Pădurii - Ștrand Termal
	Deta
	403458;

CF nou

406125
	Nou/spațiu verde

	4
	Str. Târgu Mare - Poliție
	Deta
	405027;

CF nou

405027
	Nou/spațiu verde

	5
	Str. Revoluției - Piața Agroalimentară
	Deta
	402343
	Nou/parte carosabilă cu bandă parcare-posibil marcaj doar

	6
	Str. Victoriei Voiculescu
	Deta
	402364
	Nou/Parte carosabilă cu bandă de parcare;

	7
	Str. Victoriei BOR
	Deta
	402364
	Nou/Parte carosabilă cu bandă de parcare;

	8
	Str. Victoriei Școala Gen
	Deta
	402364
	Existent/posibil marcaj doar

	9
	Str. Mihai Viteazu Liceu
	Deta
	404140
	Existent/posibil marcaj doar

	10
	Str. Mihai Viteazu Cantina
	Deta
	404140
	Existent/posibil marcaj doar

	11
	Str. Mihai Viteazu Amplasament 3
	Deta
	404140
	Nou/Parte carosabilă cu bandă de parcare;

	12
	Opatița intrare
	Opatița
	402576
	Existent/posibil marcaj doar

	13
	Opatița Cămin
	Opatița
	404218
	Existent / poze atașate; pe partea propusă în cadrul SF NU e posibilă amplasarea refugiului din cauza unui șanț

	14
	Str. Mihai Viteazu Mateescu
	Deta
	404140
	Nou/Parte carosabilă cu bandă de parcare;

	15
	Cartier Elena Ghenescu
	Deta
	404003;CF nou

406230
	Nou/spațiu verde


În ceea ce privește structurile rutiere s-a adoptat o structura in conformitate cu tema de proiectare: 

Structura rutiera alveole (structura 1): 
· 4 cm strat de uzura din BA16 

· 6 cm strat de legătură din BAD22.4 

· 20 cm strat de fundație superior din piatra sparta 

· 20 cm strat de fundație inferior din balast 

· 10 cm strat de fundație inferior din balast nisipos 

Structura peroane (structura 2): 
· 18 cm strat din beton C30/37 

· folie polietilena 

· 5 cm strat de nisip 

· 15 cm strat de balast 

Lucrările proiectate nu modifică situația existentă a microclimatului, apelor de suprafață, vegetației și peisajului.

Se poate aprecia că, luate în ansamblu, lucrările proiectate nu introduc efecte negative față de situația actuală, ci au în general un efect pozitiv şi benefic.
Indicatori economici
Valoare totala (INV), inclusiv TVA:

 2.101.315,83 lei  inclusiv TVA, din care: C+M – 668.252,27 lei, inclusiv TVA. 
Eșalonarea investiției (INV/C+M):

	
	Total INV (inclusiv TVA)
	C+M (inclusiv TVA)

	Anul I
	2.101.315,83 lei
	668.252,27 lei 


· Categoria și clasa de importanță a construcției
Lucrarea se încadrează, conform H.G. nr. 261/94 şi 766/97 în categoria de importanță „D” şi clasa de importanță III, fiind supusă la verificare conform Legii nr. 10/1994 
· Durata de realizare lucrări (luni): 3 luni 
