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Descrierea sumară a investiției

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CREȘĂ ZONA ANL - VALOARE MAXIMĂ
ELIGIBILĂ = 9.988.916,58 lei fără TVA
Tip Creșă: Mică 4 grupe/40 de copii

Cerințe:
• Lungime minimă teren: 63,09 m;
• Lățime minimă teren: 41,10 m.


Caracteristici teren:
 - suprafața minimă de teren, liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de investiție
are o lățime minimă de 41,10 m și o lungime minimă de 63,90 m, pentru care se emite
Hotărârea Consiliului Local. Terenul se va identifica potrivit planului de situație și
extrasului de carte funciară la zi. Terenul va fi amplasat în intravilanul localității;
 - pentru suprafață de teren, se vor asigura minim 10,00 mp / copil de teren neconstruit,
destinat spațiului de joacă. În condițiile în care spațiul destinat creșei este de dimensiuni
reduse, se poate amenaja spațiul de joacă pe terasa construcțiilor situate pe parter
(acoperiș verde), pentru copiii între 1-3 ani; Mărimea grupelor poate varia între minim 5
și maxim 10 copii;
 - se recomandă ca terenul să fie în legătură cu unități sanitare pentru copii, să aibă acces
la mijloacele de transport în comun și să aibă legătură cu rețeaua de circulație majoră;
 - de asemenea se va ține cont să nu fie amplasat în zone cu risc de inundații, viituri de
apă, cu risc de alunecare a terenului sau eroziuni de orice fel, cu risc de surpare a
terenului învecinat, în vecinătatea structurii radioactive, degajări de gaze poluante,
izvoare de apă, vecinătăți cu pericol de prăbușire ce ar bloca toate căile de acces pe o
rază de 200 m;
- necesarul de spațiu verde trebuie să fie de minim 20%, pe teren natural.


Caracteristici construcție propusă:
 - Suprafața construită propusă = 1.244,68 mp;
 - Suprafața construită desfășurată = 1.244,68 mp;
 - POT max = 51,20%;
 - CUT max = 0,49 ;
 - Regim de înălțime: Parter;
 - H max = 7,75 m;
 - Grad II de rezistență la foc conform P118/2 din 2013;
 - Categoria de importanță a construcției: C – NORMALĂ;
 - Clasa de importanță a construcției: II - conform P 100-1/2013.

