Anexa nr. 2
LA HCL …………………
privind descrierea sumară a investiției
,,Reabilitarea Gradiniței nr. 20 Drobeta Turnu Severin”

Documentația tehnică propune executarea unor lucrări considerate necesare pentru imbunatatirea performantei energetice a  clădirii Gradiniței nr. 20, din Municipiul Drobeta Turnu Severin:
-	amenajarea unei camere tehnice la parterul cladirii necesara pentru montarea utilajelor si echipamentelor sistemului de panouri solare si panouri fotovoltaice (vas de acumulare, boiler bivalent);
-	amenajarea unei centrale termice la exteriorul cladirii, conform planului de amplasament, pentru amplasarea celor 2 cazane pe combustibil gazos montate in cascada;
-	izolarea termica a peretilor exteriori, a ferestrelor si a soclului;
-	termoizolarea planseului;
-	izolarea termica a subsolului;
-	inlocuirea tamplariei exterioare;
-	montarea panourilor fotovoltaice, inclusiv a bateriilor, pentru asigurarea iluminatului artificial;
-	inlocuirea totala a instalatiei electrice de alimentare si distributie a energiei electrice aferente iluminatului, inclusiv aparatelor de comanda si control;
-	dotarea instalatiei cu corpuri de iluminat economice de tip LED;
-	montarea robinetilor cu cap termostat;
-	montarea unui sistem de panouri solare in vid si a unui boiler de 500 l pentru prepararea apei calde de consum;
-	inlocuireasarpantei si a asterealei;
-	inlocuireainvelitorii de tigla ceramica si a sistemului pluvial;
-	ignifugarea elementelor din lemn;
-	refacerea finisajelor din zonele de interventie;
-	repararea trotuarelor de protectie din jurul cladirii;
-	reparatii la rampa pentru persoanele cu dizabilitati;
-	lucrari pentru conformarea cladirii la cerintele ISU, respectiv instalatie de detectie la incendiu si instalatie de iluminat de siguranta;
-	scara de incendiu exterioara.
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