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JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI FOCSANI Anexa nr.1 la Hotararea \20%’ p
/o

PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO ECONOMICI AT INVESTITIEI

Investitia “Crestere eficienta energetica pentru imobilul corp scoald inclusiv
Jucrari anexe * pentru Scoala Gimnaziald Ion Basgan , Focsani judetul Vrancea.

1. INDICATORI VALORICI
1.1 Valoarea totald a lucririlor de interventie, inclusiv T/ A total=
6.333.298,22 lei din care:
Constructii montaj (C+M) inclusiv TVA = 5.259.190 lei

1.2 Investitia specificd (C+M/aria utila a blocului inclusiv TVA) = 5.259.190/
2.705,20 mp=> 1.944,10 lei/mp.

2. INDICATORI FIZICI:
2.1 Durata de executie a lucrdrilor de interventie = 12 luni.
2.2 Durata perioadei de garantie a lucrérilor de interventie (ani de la data
receptiel la terminarea lucririlor)=5 ani.
2.3 Durata de recuperare a investitiei, in conditii de ef1c1enta economicd = 20 ani.
2.4 Consumul anual specific de energie primaré pentru incélzire corespunzétor
cladirii scoald elevi izolatd termic qr= 87,9 kw/mp/an
2.5 Economia anuald de energie = 303.307,02 kwh/ar, in tone echivalent petrol
29,22 tep.
2.6 Reducerea anuali a emisiilor de gaze cu efect de sera ecmvalent CO2=
75.989,07 kgCO2/an.
2.7 Numirul de cladiri reabilitate pentru cresterea eficientei energetice = 1 unitate
invatamant tip scoald.
3. ESALONAREA INVESTITIEI — total INV/C +M in lei:
3.1 Anul 1=6.333.298,22/5.259.190 lei
2 Anul2=10lei
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ROMÂNIA


JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

H O T Ă R Â R E
privind modificarea H.C.L. nr. 339/26.09.2017 privind aprobarea  documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico – economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul :„Creștere eficiență energetică pentru imobilul Corp Școală inclusiv lucrări conexe pentru Școala Gimnazială “Ion Basgan” din Focșani.

    Consiliul Local al municipiului Focşani , judeţul Vrancea  întrunit in şedinţa ordinară :
 - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Focşani , raportul inregistrat la nr. 43942/23.05.2018 al Directiei management proiecte si investitii,   privind modificarea H.C.L. nr. 339/26.09.2017 privind aprobarea  documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico – economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creștere eficiență energetică pentru imobilul Corp Școală inclusiv lucrări conexe pentru Școala Gimnazială “Ion Basgan” din Focșani, precum şi avizul favorabil  al Comisiei pentru buget si administratie publica;

-Programul de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 / 26.01.2017;
-Ordinul viceprim-ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr 3288 din 27.12.2016 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7Regiuni si POR/2016/3/3.1/B/1/BI - Axa prioritara 3 – “Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” , Prioritatea de Investitii 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operatiunea B – „Cladiri publice”, cu modificarile si completările ulterioare

-Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 3/15.05.2018 prin care Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale “Ion Basgan “ aprobă documentațiile , indicatorii tehnico-economici și descrierea sumară a investiției;
- în conformitate cu prevederile art.44, alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;

- având în vedere prevederile art.36 , alin. (1,2) ,lit. (b) alin.(4), lit(d) art.126 si  art.45 alin (2) lit(e)  din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu completarile ulterioare ;

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E:
Art.1 În tot cuprinsul H.C.L. nr.339/26.09.2017 se înlocuiește sintagma “ lucrări conexe “ cu sintagma “ lucrări anexe” ;

Art.2 Se aprobă modificarea Anexei nr.2 privind principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, care face parte integrantă din prezenta Proiect de Hotărâre, pentru obiectivul: „Creștere eficiență energetică pentru imobilul Corp Școală inclusiv lucrări conexe pentru Școala Gimnazială “Ion Basgan” din Focșani potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă modificarea Anexei nr.3 privind descrierea sumară a investiției care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, pentru obiectivul „Creștere eficiență energetică pentru imobilul Corp Școală inclusiv lucrări conexe pentru Școala Gimnazială “Ion Basgan” din Focșani , potrivit Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 339/26.09.2017 cu modificările și completările ulterioare ramân neschimbate.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată, conform legii, de către Serviciul  administraţie publică locală, agricultură, birourilor, serviciilor, Școlii Gimnaziale “Ion Basgan „ și Primarului Municipiului Focșani , care va asigura executarea acesteia prin Direcția economică și Direcția management proiecte și investitii .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,

Nedelcu Mihai

                                                                                        Contrasemnează :

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI   FOCŞANI 

                                                                                 Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani,  30.05.2018; Nr. 209
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JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL i
MUNICIPIULUI FOCSANI Anexa nr.2 la Hotarares -ZD%(%)

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI
Crestere eficienta energetica pentru imobilul corp scoald inclusiv lucrari anexe
” pentru Scoala Gimnaziald Ion Basgan , str Mare a Unirii nr 64 Focsani judetul
Vrancea.

PROPUSA A FIREALIZATA PRIN PROIECT

LUCRARI DE BAZA DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE PROPUSE :
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI

Investitia se va desfasura pe 2 componente,si anume Lucrari d= reabilitare termica a
anvelopei si Lucrari conexe.

Lucrari de reabilitare termica a anvelopei

a).- Izolarea termica a fatadelor — partea opaca:

Reabilitare termica fatade, anveloparea cladirii - suprafata opaca cuprinde, in principal:
- curatarea prin periere, spalarea stratului suport si controtul tehnic de calitate;

- izolare termica suprafata exterioara fatada, cu produse de constructii compatibile
telmic, inclusive termoizolarea conturului golurilor (spaleti, buiandrugi, glafuri);

- termoizolarea soclului;

- montarea-demontarea si transportul schelei;

- transportul materialelor si molozului la o distanta de 10 km.

- reparatii la tencuieli exterioare;

- consolidarea/demolarea si refacerea unor elemente s’mmturalc /nestructurale a carei
necesitate estestabilita, in conditiile legii, prin raport de expertiza tehnica,

- repararea/consolidarea parapetilor la balcoane/logii, a aticelor si a altor elemente de
fatada cu potential risc de desprindere/prabusire;

- demontarea-remontarea echipamentelor pe fatada.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal:

- aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul suport;

- material termoizolant cu panouri rigide minerale izolatoare;

- pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant;

- aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla;

- realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa.

In scopul realizarii lucrarilor de izolare termica a peretilor de inchidere perimetrali se
vor efectua urmatoarele operatii:





[image: image3.jpg]- repararea si curatarea suprafetelor ce urmeaza afi placate cu material termoizolator,
pregatirea stratului suport si aplicarea amorsei.

Se vaprevedea bordarea golurilor (ferestre si usi) pe toate laturile exterioare cu material
termoizolant din clasa de reactie la foc Al cu latimea de minimum 0,30 m si cu 5cm
grosime de material termoizolant ca cel al fatadei.

b).-Izolarea termica a fatadei - parte vitrata:

Reabilitare termica fatade, anveloparea cladirii - suprafata vitrata cuprinde, in
principal: ‘

- demontarea tamplariei exterioare existente;

- montarea tamplariei exterioare termoizolante cu glaf exterior;

- transportul materialelor si deseurilor rezultate din demontare Iz 10 km.

- elementele de inchidere la balcoane/logii (stalpi de colt, stalpi -mghi variabil, profile
de compensare, profile de dilatare).

Pentru inlocuirea tamplariei exterioare se vor indeparta tamplaria existenta impreuna
cu glafurileexterioare/interioare, cadre si pretocuri. Tamplaria noua se va monta la
mijlocul peretelui exterior,permitand montarea noilor glafuri afit la interior cat si la
exterior. Tamplaria va fi echipata cu geamtermoizolator prevaziit eu tratament low-e,
sistem de gamituri, posibilitate de evacuare a vaporilor de apa din spatiul interior,
dispozitive de manevrare si inchidere. Tamplaria va avea in componenta ochiuri fixe
si mobile, acestea din urma permitand aerisirea si ventilare: naturala a spatiilor.
Montarea tamplarieinoi va conferi un grad sporit de confint termic si fonic.

Se vor reface finisajele interioare la partile de tencuiala afectate la interiorul
pavilionului.

¢).- Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei:
Lucrari de interventie cuprind, in principal:

- curatarea stratului suport si controlul tehnic de calitate;

- termoizolarea planseului (suprafata orizontala) cu produse de constructii compatibile
tehnic;

- reconditionarea/inlocuirea pieselor metalice deteriorate ‘jgheaburi si burlane);

- indepartarea stratului de termoizolatie existent (bitum);

-realizarea unei sarpante de lemn cu elemente ignifugaie si tratamente de
insectofungicizare; !

-refacerea sistemului de colectare a apelor pluviale;

-realizarea stratului invelitorii - tigla metalica;

d).- Izolarea termica a planseului peste subsol:

Reabilitare termica anvelopa — placa peste sol

- curatare prin periere, spalarea stratului suport si controlul tehnic de calitate;

- izolarea termica a placiipe sol cu produse de constructii competibile tehnic;

- transportul materialelor si molozului Ia 10 km,

- repararea si igienizarea elementelor de constructie din subsol;

- demontarea-remontarea echipamentelor in subsol.
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II.1- Executarea unei Centuri perimetrale - la exterior elevatici fundatiei, din beton

armat, pentru consolidarea elevatiei perimetrale a fundatizi.

I1.2- Executarea unei Diafragme perimetrale - la exterior slevatiei fundatiei, din beton
armat, pentru consolidarea elevatiei perimetrale a fundatiei (consolidarea soclului)
11.3- Refacerea Hidroizolatiei la exteriorul elevaties funcatiei, cu membrane
poliuretanice lipite la cald.

11.4- Executarea unui acoperis nou, detip sarpanta pe -caune. din lemn ecarisat si
ignifugat.

I1.5- Reabilitarea scarilor exterioare, prin decoper%:area acestora curefacerea
tencuielilor si zugravelilor pe zonele decopertate, si exezutare: de pardoseli noi din
mozaic - periat, la trepte si podest.

11.6- Reabilitarea cladirii la interior, prin decopertarea tencuielilor de pe toate
elementele - acolo unde se impune, cu injectarea fisurilor cu rasini epoxidice, si
executarea de tencuieli si zugraveli pentru refacere.

I1.7- Realizarea sistemului/canalelor de ventilatie.

11.8- Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa
blocului de locuinte, precum si montarea/remontares acestora dupa efectuarea
lucrarilor de interventie.

11.9- Refacerea trotuarelor de protectie, din beton, in scopul eli-ninarii infiltratiilor la
infrastructura blocului.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Nedelcu-Mihai

Jontrasemneard :
SECRETiARUL MUNICTPIUT Ul FOCSANI

Eduard Marian (Lorhani
Municipiul Focsani, 30.05.2018;

Nr. 2a8
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