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JUDETUL VRANCEA 2
CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI FOCSANI

PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO ECONOMICT AT INVESTITIEL

Investitia “Cresterea performantei energetice la corp ce clidire scoali si executia
lueridrilor conexe” la Scoala Gimnaziald Duiliu Zamfirescu, Focgani judetul
Vrancea.

1. INDICATORI VALORICI
1.1 Valoarea totald a lucririlor de interventie, inclusiv TVA

total=5.295.083,39 lei din care:
Constructii montaj (C+M) inclusiv TVA = 4.373.474 fei

1.2 Investitia specificd (C+M/aria utila a blocului inclusiv TVA) = 4.373.474/
1944,8 mp =>2.248,80 lei/mp.

2. INDICATORI FIZICI:

2.1 Durata de executie a lucrdrilor de interventie = 12 luni.

2.2 Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie (ani de la data
receptiei la terminarea lucrdrilor)=5 ani.

2.3 Durata de recuperare a investitiei, in conditii de eficientt economicd = 20 ani.

2.4 Consumul anual specific de energie primara pentru incélzire corespunzitor
cladirii scoald elevi izolata termic qr= 83.77 kw/mp/an

2.5 Economia anuald de energie = 298.616,26 kwh/ar, in tor-e echivalent petrol
17,86 tep=

2.6 Reducerea anuald a emisiilor de gaze cu efect de sera ecliivalent CO2=

83.855,20 kgCO2/an.

2.7 Numidrul de cladiri reabilitate pentru cresterea eficientei 2nergetice = 1 unitate

invatdmant tip scoald.

3. ESALONAREA INVESTITIEI — total INV/C +# in lez
3.1 Anul 1=5.295.083,39/ 4.373.474 lei .
3.2 Anul2=0lei
PRESEDINTE DE SEDINTA. ,
Nedelcu Mihai
v Centrasenneaza
SECRETARUL MUNICIPIJLUI FOCSANI
Eduard Marisn Corhand

Municipiul Focsani, 30.05.2018; Nr.2Jo
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ROMÂNIA


JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

H O T Ă R Â R E
privind modificarea H.C.L.nr. 343/26.09.2017 privind aprobarea  documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico – economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul :„Creșterea performanței energetice la corp de clădire Școală și execuția lucrărilor conexe la Școala Gimnazială “ Duiliu Zamfirescu “ din Focșani . 

    Consiliul Local al municipiului Focşani , judeţul Vrancea  întrunit in şedinţa ordinară :
 - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Focşani , raportul înregistrat la nr. 44290/24.05.2018 al Direcției management proiecte și investiții,   privind modificarea H.C.L.nr. 343/26.09.2017 privind aprobarea  documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico – economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la corp de clădire Școală și execuția lucrărilor conexe la Școala Gimnazială “ Duiliu Zamfirescu “ din Focșani , precum şi avizul favorabil  al Comisiei pentru buget si administratie publica;

-Programul de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 / 26.01.2017;
-Ordinul viceprim-ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr 3288 din 27.12.2016 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7Regiuni si POR/2016/3/3.1/B/1/BI - Axa prioritara 3 – “Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” , Prioritatea de Investitii 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operatiunea B – „Cladiri publice”, cu modificarile si completările ulterioare

-Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea nr.26/15.05.2018 prin care Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale “Duiliu Zamfirescu “ aprobă documentațiile , indicatorii tehnico-economici și descrierea sumară a investiției;
- în conformitate cu prevederile art.44, alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;

- având în vedere prevederile art.36 , alin. (1,2) ,lit. (b) alin.(4), lit(d) art.126 si  art.45 alin (2) lit(e)  din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu completarile ulterioare ;

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E:
Art.1 Se aprobă modificarea Anexei nr.2 privind principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, pentru obiectivul: „Creșterea performanței energetice la corp de clădire Școală și execuția lucrărilor conexe la Școala Gimnazială “Duiliu Zamfirescu “ din Focșani , potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din Hotărâre.

Art.2  Se aprobă modificarea Anexei nr.3 privind descrierea sumare a investiției care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la corp de clădire Școală și execuția lucrărilor conexe la Școala Gimnazială “Duiliu Zamfirescu “ din Focșani, potrivit Anexei nr.2, care face parte integrantă din Hotărâre.

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 343/26.09.2017 cu modificările și completările ulterioare ramân neschimbate.
Art.4. Prezenta hotărâre  va fi comunicată, conform legii, de către Serviciul  administraţie publică locală, agricultură, birourilor , serviciilor , Școlii Gimnaziale “Duiliu Zamfirescu “ și Primarului Municipiului Focșani, care va asigura executarea acesteia prin Direcția economică și Direcția management proiecte.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,

Nedelcu Mihai

                                                                                        Contrasemnează :

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI   FOCŞANI 

                                                                                 Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani,  30.05.2018; Nr. 210
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JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FOCSANI

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEIL
“Cresterea performantei energetice la corp de clidire scoali si executia
lucririlor conexe” la Scoala Gimnaziald Duiliu Zamfirescu, situat in Focsani,

Str. Tineretii nr 2, judetul Vrancea.
PROPUSA A FI REALIZATA PRIN PROIECT

LUCRARI DE BAZA DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERETICE PROPUSE :
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI

Investitia se va desfasura pe 2 componente,si anume Lucrari de reabilitare
termica a anvelopei si Lucrari conexe.

Lucrari de reabilitare termica a anvelopei
a).- Izolarea termica a fatadelor — partea opaca:

Reabilitare termica fatade, anveloparea cladirii - suprafata opaca cuprinde,
in principal:

- curatarea prin periere, spalarea stratului suport s controlul tehnic de
calitate;

- izolare termica suprafata exterioara fatada. cu produse de constructii
compatibile telmic, inclusive termoizolarea conturului golurilor (spaleti, buiandrugi,
glafuri);

- termoizolarea soclului;

- montarea-demontarea si transportul schelei;

- utilizarea schelei aferente unei perioade de- inchiriere de 1,5 luni
calendaristice; .

- transportul materialelor si molozului la o distenta de 10 km.

- reparatii la tencuieli exterioare;

- consolidarea/demolarea si refacerea unor elemente
structurale/nestructurale a carei necesitate estestabilita, in cond tiile legii, prin raport
de expertiza tehnica;

- repararea/consolidarea parapetilor la balcoane/logii, a aticelor si a altor
elemente de fatada cu potential risc de desprindere/prabusire;

- demontarea-remontarea echipamentelor pe fatada.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde:

- aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice 2 stratul suport;

- material termoizolant cu panouri rigide minerale izo. atoare;

- pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant;

- aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra ¢ sticla;
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In scopul realizarii lucrarilor de izolare termica a veretilor de inchidere
perimetrali se vor efectua urmatoarele operatii:

- desfacerea portiunilor de tencuiala deteriorate, desfacerea eventualelor
suprafeteplacate cu materiale ceramice/metalice sau neccaforme,

- repararea si curatarea suprafetelor ce urme aza afi placate cu material
termoizolator, pregatirea stratului suport si aplicarea amorsei.

Se va prevedea bordarea golurilor (ferestr: si vsi) pe toate laturile
exterioare cu material termoizolant din clasa de reactie la foc Al cu latimea de
minimum 0,30 m si cu Scm grosime de material termoizelant ca cel al fatadei.

b).-Izolarea termica a fatadei - parte vitrata:

Reabilitare termica fatade, anveloparea cladirii - suprzfata vitrata cuprinde:

- demontarea tamplariei exterioare existente;

- montarea tamplariei exterioare termoizolante <u glai exterior;

- transportul materialelor si deseurilor rezultate diri de montare la 10 km.

- elementele de inchidere la balcoane/logii.

Pentru inlocuirea tamplariei exterioare se vor :ndeéparta tamplaria existenta
impreuna cu glafurileexterioare/interioare, cadre si pretocuri, “amplaria noua se va
monta la mijlocul peretelui exterior,permitand montarea noilor glafuri atit la interior
cat si la exterior, Tamplaria va fi echipata cu geam termeizolator prevazut cu
tratament low-e, sistem de gamituri, posibilitate de evacuare .. vaporilor deapa din
spatiul interior, dispozitive de manevrare si inchidere. Templaria va avea in
componenta ochiuri fixe si mobile, aeestea din urma permitand aerisirea si ventilarea
naturala a spatiilor. Montarea tamplariei noi va conferi un grad sporit de confort
termic si fonic.

Se vor reface finisajele interioare la partils de sencuiala afectate la
interiorul pavilionului.

¢).~ Izolarea termica a planseului peste ultin: ul mivel in cazul existentei
sarpantei:

Lucrari de interventie cuprmd

- curatarea stratului suport si controlul tehnic d« cahtc ok

- termoizolarea planseului (suprafata orizontala) ¢u produse de constructii
compatibile tehnic; !

- reconditionarea/inlocuirea pieselor metalic: dete siorate (jgheaburi si
burlane);

- indepartarea stratului de termoizolatie existent (bitum);

-realizarea unei sarpante de lemn cu elemente ignifisgate si tratamente de
insectofungicizare;

-refacerea sistemului de colectare a apelor pluv ale;

-realizarea stratului invelitorii - tigla metalica;

d).- Izolarea termica a planseului peste subsol::

Reabilitare termica anvelopa — placa peste sol
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- izolarea termica a placiipe sol cu produse de cemstructii compatibile
tehnic;

- transportul materialelor si molozului Ia 10 kn:,

- repararea si igienizarea elementelor de constructie d:n subsol,

- demontarea-remontarea echipamentelor in su'ssol.

I1.).- LUCRARI CONEXE:

I1.1- Executarea unei Centuri perimetrale - lz exterior elevatiei fundatiei,
din beton armat, pentru consolidarea elevatiei perimetrale a funcatiei.

I1.2- Executarea unei Diafragme perimetrale - 11 extetior elevatiei fundatiei,
din beton armat, pentru consolidarea elevatiei perimetrale a funcatiei;

IL.3- Refacerea Hidroizolatiei la exteriorul elevatiei fundatiei, cu membrane
poliuretanice lipite la cald.

I1.4- Executarea unui acoperis nou, detip sarpanta pe scaune, din lemn
ecarisat si ignifugat.

IL.5- Reabilitarea scarilor exterioare, prin deconertare: acestora curefacerea
tencuielilor si zugravelilor pe zonele decopertate, si exe cutare...de pardoseli noi din
mozaic - periat, la trepte si podest. :

I1.6- Reabilitarea cladirii la interior, prin decoperta ea tencuielilor de pe
toate elementele - acolo unde se impune, cu injectarea fi: urllor »u rasini epoxidice, si
executarea de tencuieli si zugraveli pentru refacere.

11.7- Realizarea sistemului/canalelor de ventila::e.

I1.8-Demontarea instalatiilor si a echipameatelor montate aparent pe
fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si montarea/remoentarea acestora dupa
efectuarea lucrarilor de interventie.

I1.9- Refacerea trotuarelor de protectie, din beten.

PRESEDINTE DE SEDIN1 .,
Nedelcu Mihai
Centrase:nneazi :

SECRETARUL MUMICIPI JLUI FOCSANI
Eduard Mar.an Corhanid

Municipiul Focsani, 30.05.2018; Nr. 2/ ¢
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