Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre 
nr. 17/31.03.2025

CAIET DE SARCINI
Pentru achiziționare nacelă


I. Date generale

1. Denumirea investiției: 
Dotare cu utilaj: Nacelă 
Cod CPV: 34142100-5 Camioane cu platforma ridicatoare (Rev.2)

2. Obiectul contractului: 
     Achiziționarea unei Nacele echipate cu platformă de lucru la înălțime;

3. Procedura de achiziție: Achiziția directă

4. Autoritatea contractantă: 
     U.A.T. Comuna Gohor, sat Gohor, str. 1 Decembrie 1918, nr. 145, comuna Gohor, județul Galați, CIF: 3814712

II. Condiții de prestare a serviciilor

1. Cerințe generale:
Prevederile cuprinse în caietul de sarcini fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
a) Cerințele din caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice abatere de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale, fără costuri suplimentare.
b) Serviciile vor fi prestate în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecția muncii, care sunt în vigoare în România.

2. Locul de prestare a serviciilor / furnizare a echipamentului
Sediul Primăriei Gohor, sat Gohor, str. 1 Decembrie 1918, nr. 145, comuna Gohor, județul Galați, CIF: 3814712.

III. Descrierea serviciilor prestate

Prestatorul este responsabil de livrarea Nacelei la sediul Primăriei Gohor, sat Gohor, str. 1 Decembrie 1918, nr. 145, comuna Gohor, județul Galați, CIF: 3814712.

IV. Garanția 

Garanția standard a utilajului va fi de 6 luni de la data livrării.

V. Termene de livrare: 2-3 săptămâni de la semnarea contractului.

VI. Specificații tehnice:

· Înălțime maximă de lucru: minim 15 metri cu o sarcină maximă de 250 kg (2 persoane + scule);
· Înălțime maximă de lucru: aproximativ 18 metri cu o sarcină de 120 kg (1 persoană + scule);
· Extindere laterală: 7 metri cu o sarcină de 250 kg (2 persoane + scule);
· Extindere laterală: 9,5 metri cu o sarcină de 120 kg (1 persoană + scule);
· Rotire turelă: 4500;
· Rotire nacelă: 700 stânga – dreapta;
· Acționare: Motor termic / Hidraulică;
· Locul de comandă: Nacela + șasiu;
· Cartea instalației/echipamentului eliberat de ISCIR.



Inițiator proiect:
Primar,
Gelu SÎRGHIE
Contrasemnează,
Secretar general,
Angela GRĂDINARU
