CONŢINUTUL PLANULUI
de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al Comitetului Comunal pentru situaţii de urgenţă Grozesti,

Art. 1. - Comitetul comunal pentru situaţii de urgenţă Grozesti,  întocmeste, cu asistenţa tehnică a unităţilor de gospodărire a apelor, din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române" planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, care are următorul conţinut: 
   1. dispoziţia primarului de constituire a comitetului pentru situaţii de urgenţă; 
   2. componenţa nominală a comitetului comunal, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi, funcţiei, adresei, a telefoanelor (fix şi mobil) de la serviciu şi de la domiciliu, adresele de e-mail; 
   3. numerele de telefon şi fax ale permanenţei şi adresele de e-mail (primărie, poliţie, oficii poştale etc.) unde se pot transmite avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii; 
   4. schema fluxului informaţional operativ-decizional pentru apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase;
   5. tabelul cuprinzând date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile (tabel tip), care să conţină:
   - numărul curent; 
   - codul SIRUTA;
   - denumirea satelor aparţinătoare comunei; 
   - curs de apă (toate cursurile de apă de pe raza localităţii-râuri, pâraie locale, văi nepermanente, torenţi), baraj existent a cărui avariere poate conduce la inundarea localităţii, zone afectate de exces de umiditate;
   - denumirea obiectivelor din zona inundabilă (pentru fiecare sursă de risc şi pentru fiecare sat în parte): nr. gospodării, nr. obiective sociale, sedii administrative, obiective economice, căi de comunicaţie, reţele de alimentare cu apă, gaz, energie electrică, reţele telefonice, terenuri agricole, păduri, surse de poluare;
   - cauzele inundării (revărsare, scurgeri de pe versanţi, avarie baraj, exces de umiditate);
  - nr. telefon, fax, adresă de e-mail de la primărie, post de poliţie, protecţie civilă, şcoală etc.;
  - amplasamentul staţiei hidrometrice locale;
  - mărimi de apărare locale (CA - cod galben; CI - cod portocaliu; CP - cod roşu; faze de apărare la diguri, faze de apărare la gheţuri);
  - amplasamentul staţiei hidrometrice sau postului pluviometric avertizor;
  - mărimi de apărare avertizoare (CA - cod galben; CI - cod portocaliu; CP - cod roşu; faze de apărare la diguri, praguri critice la precipitaţii);
  - timpul de propagare a undei de viitură de la staţia hidrometrică avertizoare până la obiective sau timpul mediu de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective;
  - lucrări hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor existente pe fiecare curs de apă (denumire, caracteristici tehnice, puncte critice-eroziuni de mal, zone sub cota proiectată, zone lipsite de perdele de protecţie, zone cu lucrări de traversare, zone endemice de producere a infiltraţiilor şi grifoanelor);
  - probabilităţi de inundare: normată (proiectată), cu debitul aferent şi reală (existentă în prezent - dacă este determinată prin studii recente);
  - în josul paginii se va menţiona semnificaţia mărimilor caracteristice de apărare şi a codurilor de culori pentru atenţionări şi avertizări hidrologice; 
  - tabelul este semnat de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă;
 6. măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local;
  - măsuri pentru avertizarea-alarmarea populaţiei la primirea avertizărilor meteorologice şi hidrologice, luate de primărie, poliţie, comitetul local - responsabilităţi pentru acţionarea sistemelor de avertizare şi pentru avertizarea populaţiei din satele aparţinătoare comunelor; 
- măsuri la atingerea COTEI DE ATENŢIE (CA), Fazei I de apărare la diguri, Fazei I de apărare la gheţuri, pragurilor de avertizare la precipitaţii - Cod Galben;
  - măsuri la atingerea COTEI DE INUNDAŢIE (CI), Fazei a II-a de apărare la diguri, Fazei a II-a de apărare la gheţuri, pragurilor de agravare la precipitaţii - Cod Portocaliu; 
  - măsuri la atingerea COTEI DE PERICOL (CP), Fazei a III-a de apărare la diguri, Fazei a III-a de apărare la gheţuri, praguri de pericol pentru precipitaţii - Cod Roşu;
  - măsuri la ieşirea din STAREA DE URGENŢĂ;
  - componenţa Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
  - responsabili cu acţiunile de apărare (nominalizarea responsabililor pentru evacuarea populaţiei şi asigurarea spaţiilor de cazare temporară, nominalizarea personalului care asigură permanenţa la primărie pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, nominalizarea responsabilului cu întocmirea “Rapoartelor operative” zilnice, care se transmit la Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (şi Centrul operativ de la Sistemul de Gospodărire a Apelor); 
  - lista podurilor şi podeţelor cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură supravegherea permanentă pe timpul apelor mari. 
7. tabelul cu stocul minim de mijloace şi materiale de apărare existente, al cărui necesar se stabileşte pe baza Normativului-cadru, cu asistenţa tehnică a unităţilor de gospodărire a apelor, numai pentru sortimentele necesare în funcţie de zona în care este amplasată localitatea, de gradul de amenajare a zonei, tipul de lucrări existente şi de specificul acţiunilor operative de intervenţie; 
 8. planul de situaţie al localităţii la scara 1:5.000 sau 1:25.000 (conform celui cuprins în Planul de Urbanism General), cu localizarea obiectivelor afectabile, delimitarea zonelor inundabile atât din revărsări de cursuri de apă cât şi din scurgeri de pe versanţi, amplasarea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor cu punctele critice ale acestora şi indicarea zonelor pentru inundare dirijată (după caz), a căilor de comunicaţie, a zonelor cu poduri şi podeţe subdimensionate şi a altor zone critice, precum şi a zonelor de evacuare preventivă şi cazare a populaţiei, animalelor şi bunurilor;
9. un profil transversal tip prin albie şi dig (după caz) pe care se vor indica COTELE DE APĂRARE şi Fazele de apărare la diguri; 
10. planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare propriu unităţii administrativ-teritoriale. 
Art. 2. - Pentru obiectivele izolate, cum sunt: şantierele, balastierele, sondele şi depozitele de petrol, alte obiective potenţial poluatoare - iazuri de decantare, depozite de deşeuri, se vor întocmi planuri de apărare după modelul de mai sus, adaptat la specificul lor, şi se vor transmite la comitetul local pentru situaţii de urgenţă pe raza căruia se află obiectivul. Pentru barajele acumulărilor din categoriile C şi D aflate pe raza localităţii care nu îndeplinesc condiţiile necesare întocmirii unui plan de avertizare-alarmare, se vor indica: deţinătorul, obiectivele potenţial inundabile în cazul accidentelor la baraj, responsabilul cu supravegherea tehnică din partea SGA. 
Art. 3. – Pentru localităţile situate în aval de baraje mari, planul de apărare împotriva inundaţiilor va conţine elemente strict necesare extrase din Planul de avertizare-alarmare al barajului: timpul minim de propagare a undei de rupere până la localitate, limita maximă a undei de rupere-obiective cuprinse în zona inundabilă, înălţimea maximă a lamei de apă, căi şi zone de evacuare în caz de accident la baraj. 
Art. 4. – Planurile de apărare ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă se verifică de către Sistemele de Gospodărire a Apelor, se avizează de către Grupurile de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, secetă hidrologică, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din cadrul Comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de preşedintele Comitetului judeţean – Prefectul Judeţului. 








































CONŢINUTUL PLANULUI
de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Grozesti,




PREAMBUL – BAZA LEGALĂ


Activitatea de apărare împotriva inundaţiilor este reglementată prin:
- Legea apelor nr.107/1996, modificată şi completată;
- Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată;
- O.U.G.nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005 modificată şi completată;
- Ordinul comun nr. 638/420/2005 al M.I.R.A şi al M.M.G.A. - ORDIN al ministrului administraţiilor şi internelor şi al ministerului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgentă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări acccidentale;
- Ordinul comun nr. 823/1427/2006 al M.M.G.A şi M.I.R.A.; - ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea procedurilor de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor hidrologice;
- Ordinul comun nr.1.240/2005 şi nr.1178/2006 (M.M.G.A., M.A.I.) - ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgentă în caz de inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgentă în caz de inundaţii;
           - Ordinului comun al M.M.P./M.A.I. nr.459/78/2019 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase, avand ca efect producerea de inundatii, secera hidrologica, precum si incidente/accidente la constructii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
          - Hotărârea Guvernului nr.1.854/2005 - HOTARÂRE pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii
         - Ordinul nr.278/1997 (M.A.P.P.M.) - ORDIN al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului privind aprobarea Metodologiei-cadru de elaborare a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor acccidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare.


I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

	Planurile de apărare sunt documentele pe baza cărora se realizează măsurile şi acţiunile tehnice şi organizatorice preventive, de pregătire şi intervenţie operativă, de refacere şi reabilitare, în vederea conducerii unitare a acestora.
	Planul de apărare împotriva inundaţiilor, îngheţurilor şi poluărilor accidentale la nivelul comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă reprezintă o sinteză a planului propriu şi a planurilor întocmite de operatorii economici şi persoanele juridice şi se întocmeşte prin grija primarilor.
	Aceste planuri se reactualizeaza o dată la 4 ani, din punct de vedere al elementelor tehnice şi atunci când este necesar, datorită modificărilor organizatorice, cu asistenţă tehnică din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor.
	O parte importantă în acţiunea de reducere a riscului la inundaţii, prin diminuarea posibilităţilor de producere a evenimentelor periculoase cât şi a pierderilor de vieţi omeneşti şi a pagubelor materiale, o reprezintă planificarea.
	Un plan bun, executat la timp şi energic, este mai bun decât un plan perfect pus în aplicare cu întârziere.
	Nu este de ajuns să ai un plan de apărare dacă nu îl integrezi în viaţa de zi cu zi şi nu te implici în situaţiile de urgentă apărute.
	Cetăţeanul este principalul beneficiar al planului de apărare împotriva inundaţiilor, obiectivul fiind siguranţa lui.
	Este necesar ca autorităţile locale şi cetăţenii să înveţe să folosească planul de apărare cât mai eficient pentru a putea salva vieţi şi a minimiza pagubele materiale ce pot fi produse de inundaţii.
Atribuţiile ce revin tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc specifice sunt cuprinse în „Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale” aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 638/12.05.2005 şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 420/11.05.2005.
Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale este o activitate de interes naţional având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc. 
Prin gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale se înţelege identificarea şi monitorizarea, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, evaluarea, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc.
Măsurile de limitare, înlăturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc constituie o obligaţie pentru organele administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în acest domeniu şi pentru toate persoanele juridice şi fizice, cu excepţia persoanelor cu handicap, a bătrânilor, copiilor şi a altor categorii defavorizate.
Deţinătorii, cu orice titlu, de baraje şi de alte construcţii hidrotehnice a căror avariere sau distrugere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi capacităţile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant, sunt obligaţi să le întreţină, să le repare şi să le exploateze corespunzător, să doteze aceste lucrări cu aparatură de masură şi control necesară pentru urmărirea comportării în timp a acestora, să instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populaţiei în caz de pericol şi să organizeze activitatea de supraveghere, intervenţie şi reabilitare conform regulamentelor aprobate prin autorizaţiile de gospodărire a apelor, a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, planurilor de avertizare-alarmare a localităţilor şi a obiectivelor din aval de baraje, în caz de accidente la acestea şi planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.
Persoanele juridice utilizatori de apă, potenţialii poluatori, precum şi unităţile de gospodărire a apelor, administraţiile porturilor maritime şi fluviale şi ale canalelor navigabile şi ceilalţi utilizatori de apă au obligaţia dotării cu mijloace specifice de intervenţie în cazuri de poluări accidentale. Lista potenţialilor poluatori se stabileşte de către organele abilitate.
În caz de secetă, când debitele de apă nu pot fi asigurate tuturor utilizatorilor autorizaţi, se aplică restricţii temporare de folosire a resurselor de apă pe baza planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare. Măsurile stabilite în planurile de restricţii sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii de apă.
În baza ordinului comun 638/420/05.2005 a fost întocmit “Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea efectelor poluărilor accidentale din Comuna  Grozesti,”.
La întocmirea planului de apărare s-a ţinut cont de situaţia creată prin noua organizare a organelor de gospodărire a apelor.

Art. 1. Se întocmeşte, cu asistenţa tehnică a unităţilor de gospodărire a apelor, din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române" Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea efectelor poluărilor accidentale din Comuna  Grozesti, care are următorul conţinut: 
   1. dispoziţia primarului de constituire a Comitetului Local pentru Stuaţii de Urgenţă Grozesti,; 
   2. componenţa nominală a comitetului local, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi, funcţiei, adresei, a telefoanelor (fix şi mobil) de la serviciu şi de la domiciliu; 
   3. numerele de telefon şi fax ale permanenţei şi adresele de e-mail (primărie, poliţie, oficii poştale etc.) unde se pot transmite avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii; 
   4. schema fluxului informaţional operativ-decizional pentru apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase;
   5. tabelul cuprinzând date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile (tabel tip), care să conţină:
   - numărul curent; 
   - codul SIRUTA;
   - denumirea satelor aparţinătoare comunei; 
   - curs de apă (toate cursurile de apă de pe raza localităţii-râuri, pâraie locale, văi nepermanente, torenţi), baraj existent a cărui avariere poate conduce la inundarea localităţii, zone afectate de exces de umiditate;
   - denumirea obiectivelor din zona inundabilă (pentru fiecare sursă de risc şi pentru fiecare sat în parte): nr. gospodării, nr. obiective sociale, sedii administrative, obiective economice, căi de comunicaţie, reţele de alimentare cu apă, gaz, energie electrică, reţele telefonice, terenuri agricole, păduri, surse de poluare;
   - cauzele inundării (revărsare, scurgeri de pe versanţi, avarie baraj, exces de umiditate);
  - nr. telefon, fax, adresă de e-mail de la primărie, post de poliţie, protecţie civilă, şcoală etc.;
  - amplasamentul staţiei hidrometrice locale;
  - mărimi de apărare locale (CA - cod galben; CI - cod portocaliu; CP - cod roşu; faze de apărare la diguri, faze de apărare la gheţuri);
  - amplasamentul staţiei hidrometrice sau postului pluviometric avertizor;
  - mărimi de apărare avertizoare (CA - cod galben; CI - cod portocaliu; CP - cod roşu; faze de apărare la diguri, praguri critice la precipitaţii);
  - timpul de propagare a undei de viitură de la staţia hidrometrică avertizoare până la obiective sau timpul mediu de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective;
  - lucrări hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor existente pe fiecare curs de apă (denumire, caracteristici tehnice, puncte critice-eroziuni de mal, zone sub cota proiectată, zone lipsite de perdele de protecţie, zone cu lucrări de traversare, zone endemice de producere a infiltraţiilor şi grifoanelor);
  - probabilităţi de inundare: normată (proiectată), cu debitul aferent şi reală (existentă în prezent - dacă este determinată prin studii recente);
  - în josul paginii se va menţiona semnificaţia mărimilor caracteristice de apărare şi a codurilor de culori pentru atenţionări şi avertizări hidrologice; 
  - tabelul este semnat de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă;
 6. măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local;
  - măsuri pentru avertizarea-alarmarea populaţiei la primirea avertizărilor meteorologice şi hidrologice, luate de primărie, poliţie, comitetul local - responsabilităţi pentru acţionarea sistemelor de avertizare şi pentru avertizarea populaţiei din satele aparţinătoare comunelor; 
- măsuri la atingerea COTEI DE ATENŢIE (CA), Fazei I de apărare la diguri, Fazei I de apărare la gheţuri, pragurilor de avertizare la precipitaţii - Cod Galben;
  - măsuri la atingerea COTEI DE INUNDAŢIE (CI), Fazei a II-a de apărare la diguri, Fazei a II-a de apărare la gheţuri, pragurilor de agravare la precipitaţii - Cod Portocaliu; 
  - măsuri la atingerea COTEI DE PERICOL (CP), Fazei a III-a de apărare la diguri, Fazei a III-a de apărare la gheţuri, praguri de pericol pentru precipitaţii - Cod Roşu;
  - măsuri la ieşirea din STAREA DE URGENŢĂ;
  - componenţa Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
  - responsabili cu acţiunile de apărare (nominalizarea responsabililor pentru evacuarea populaţiei şi asigurarea spaţiilor de cazare temporară, nominalizarea personalului care asigură permanenţa la primărie pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, nominalizarea responsabilului cu întocmirea “Rapoartelor operative” zilnice, care se transmit la Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (şi Centrul operativ de la Sistemul de Gospodărire a Apelor); 
  - lista podurilor şi podeţelor cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură supravegherea permanentă pe timpul apelor mari. 
7. tabelul cu stocul minim de mijloace şi materiale de apărare existente, al cărui necesar se stabileşte pe baza Normativului-cadru, cu asistenţa tehnică a unităţilor de gospodărire a apelor, numai pentru sortimentele necesare în funcţie de zona în care este amplasată localitatea, de gradul de amenajare a zonei, tipul de lucrări existente şi de specificul acţiunilor operative de intervenţie; 
 8. planul de situaţie al localităţii la scara 1:5.000 sau 1:25.000, cu localizarea obiectivelor afectabile, delimitarea zonelor inundabile atât din revărsări de cursuri de apă cât şi din scurgeri de pe versanţi, amplasarea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor cu punctele critice ale acestora şi indicarea zonelor pentru inundare dirijată (după caz), a căilor de comunicaţie, a zonelor cu poduri şi podeţe subdimensionate şi a altor zone critice, precum şi a zonelor de evacuare preventivă şi cazare a populaţiei, animalelor şi bunurilor;
9. un profil transversal tip prin albie şi dig (după caz) pe care se vor indica COTELE DE APĂRARE şi Fazele de apărare la diguri; 
10. planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare propriu unităţii administrativ-teritoriale. 
Art. 2. Pentru obiectivele izolate, cum sunt: şantierele, balastierele, sondele şi depozitele de petrol, alte obiective potenţial poluatoare - iazuri de decantare, depozite de deşeuri, se vor întocmi planuri de apărare după modelul de mai sus, adaptat la specificul lor şi se vor transmite la comitetul local pentru situaţii de urgenţă pe raza căruia se află obiectivul. Pentru barajele acumulărilor din categoriile C şi D aflate pe raza localităţii care nu îndeplinesc condiţiile necesare întocmirii unui plan de avertizare-alarmare, se vor indica: deţinătorul, obiectivele potenţial inundabile în cazul accidentelor la baraj, responsabilul cu supravegherea tehnică din partea S.G.A. 
Art. 3. Pentru localităţile situate în aval de baraje mari, planul de apărare împotriva inundaţiilor va conţine elemente strict necesare extrase din Planul de avertizare-alarmare al barajului: timpul minim de propagare a undei de rupere până la localitate, limita maximă a undei de rupere-obiective cuprinse în zona inundabilă, înălţimea maximă a lamei de apă, căi şi zone de evacuare în caz de accident la baraj. 
Art. 4. Planurile de apărare ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă se verifică de către Sistemele de Gospodărire a Apelor, se avizează de către Grupurile de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, secetă hidrologică, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din cadrul Comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de preşedintele Comitetului judeţean – Prefectul Judeţului. 


I. MANAGEMENTUL INUNDAŢIILOR


Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de  inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale este o activitate de interes naţional având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc. Prin gestionarea acestor factori de risc se înţelege identificarea, monitorizarea, înşiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, evaluarea, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc. 
Scopul principalelor activităţi ale managementului inundaţiilor este reducerea riscului, pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor  negative asupra populaţiei (pierderilor de vieţi omeneşti şi pagubelor materiale) şi obiectivelor socio-economice. 
Potrivit Strategiei Naţionale de Management al Riscului la Inundaţii, gestionarea acestor fenomene se face într-o manieră integrată, printr-un management al inundaţiilor, care include atât managementul riscului la inundaţii, cât şi managementul situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii. 
Managementul riscului la inundaţii presupune:  
-  măsuri şi acţiuni premergatoare producerii fenomenelor;  
-  măsuri şi acţiuni de management din timpul desfăşurării inundaţiilor;
-  măsuri şi acţiuni intreprinse post inundaţii.  
Apărarea împotriva inundaţiilor se face prin : 
-  utilizarea lucrărilor aflate în administrare cu rol de apărare împotriva inundaţiilor; 
-  utilizarea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare; 
-  aplicarea planului de gestionare a riscului la inundaţii la nivel societate, elaborat în conformitate cu prevederile legislaţiei existente în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă - “Planul operativ de interventie”- în strânsa interacţiune cu următoarele măsuri :  
• de prevenire, protecţie şi pregătire pentru intervenţie, concretizate în avertizarea şi alarmarea factorilor interesaţi, prin flux informaţional decizional, pentru prevenirea/diminuarea pagubelor potenţiale generate de inundaţii;  
•  operative urgente de intervenţie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări grave (în cazul prognozării atingerii pragurilor critice  sau la atingerea intempestivă a acestora) pe perioada apelor mari;  
• de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare (după trecerea perioadelor de inundaţii, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice, poluări accidentale sau de altă natură).  

II. OBIECTIVE


- Organizarea, pregătirea şi asigurarea forţelor, mijloacelor şi a materialelor de intervenţie; 
- Stabilirea circuitului informaţional - decizional; 
- Stabilirea instalaţiilor, agregatelor, proceselor posibil a fi afectate de inundaţii; 
- Informarea oportună asupra producerii fenomenelor naturale de acest tip; 
- Realizarea în timp scurt, în mod organizat şi într-o concepţie unitară, a măsurilor de prevenire şi reducere a  efectelor ; 
- Intervenţia pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor asupra persoanelor si bunurilor  materiale.  


III. TIPURI DE EVENIMENTE LA CARE SE REFERĂ PLANUL


a) inundaţii, prin revărsările naturale ale cursurilor de apă, datorate creşterii debitelor sau blocajelor produse de gheţuri, plutitori, aluviuni şi avalanşe de zăpadă; 
b) inundaţii provocate de accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice;  
c) dezastre produse de fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, depuneri de gheaţă, chiciură, polei, îngheţuri timpurii sau târzii, grindină şi secetă care afectează unele elemente de infrastructură  sau determină scoaterea parţială sau totală din funcţiune a centralelor : 
-  echipamente electrice şi de telecomunicaţii  (subsoluri tehnice săli turbine şi cazane, staţii electrice, staţii pretratare, cuve de neutralizare şi reactivi, subsoluri cabluri electrice); 
-  sisteme de alimentare cu combustibil (staţii păcură, gaze, cărbune) ; 
-  sisteme de evacuare a  apei (staţii pompe, cuve pompe incendiu, cămine pompe PSI); 
-  sisteme de transport şi distribuţie energie termică  (cămine  şi reţele termoficare, puncte termice, centrale de cvartal); 
-  perimetrele interioare, căile de acces uzinale. 


IV. MODUL DE APLICARE AL PLANULUI


- Aplicarea prezentului plan este determinată de producerea inundaţiilor mari pe teritoriul Comunei Grozesti, Judeţul Mehedinti.
- În funcţie de natura şi urmările evenimentelor produse, la ordinul Preşedintelui ţării transmis prin mass-media şi alte mijloace, se poate introduce STAREA DE URGENŢĂ. 
- Ordinul pentru trecerea la aplicarea prezentului plan se transmite de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “DROBETA” al Judeţului Mehedinti, potrivit hotărârii Prefectului Judeţului Mehedinti (acesta este constituit din expresia ,,CALAMITATE NATURALĂ”, urmată de natura evenimentului, data, ora şi locul unde s-a produs). 
- În situaţia când Comuna Grozesti, este afectată direct, aplicarea măsurilor prevăzute în prezentul  plan se declanşează la ordinul Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, fără a mai aştepta primirea altui ordin. 
- Despre locul, data, ora producerii, urmările fenomenelor şi măsurile luate se va raporta telefonic Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “DROBETA” al Judeţului Mehedinti la tel.112; 0252.311212  şi la fax: 0252.311213. 



V. MĂSURI DE  PREVENIRE ŞI PREGĂTIRE PENTRU INTERVENŢIE


- Organizarea înştiinţării  şi  alarmării  operative  a  Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă; 
- Organizarea înştiinţarii şi alarmării salariaţilor şi formaţiunilor de intervenţie; 
- Instruirea organelor de conducere, a formaţiunilor de interventie, a cetăţenilor şi a salariaţilor privind modul de comportare şi acţiune în raport de instalaţiile care pot fi afectate, locul, natura, amploarea  şi efectele evenimentelor;  
- Organizarea evacuării bunurilor materiale, utilajelor, agregatelor ameninţate de efectele  acestora (la ordin sau la nevoie); 
- Popularizarea măsurilor, regulilor de comportare şi obligaţiilor salariaţilor în situaţiile concrete pe tipuri de fenomene; 
- Organizarea Serviciului de Permanenţă; 
- Informarea oportună a salariaţilor, cetăţenilor şi formaţiunilor asupra tipului de dezastru şi urmărilor produse;
- Realizarea periodică a acţiunilor de salubrizare a cursurilor de apă (îndepărtarea depozitelor de material lemnos şi de deşeuri de pe malul şi din albiile cursurilor de apă) realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor de scurgere în localităţi. Organizarea acţiunii, cu prioritate, în perioada februarie-martie a fiecărui an;
- Constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de intervenţie operativă;
- Instruirea periodică, a consilierilor locali şi şefului serviciului voluntar asupra atribuţiilor ce le revin pentru diminuarea pagubelor produse de inundaţii în localităţii; 
- Pregătirea membrilor serviciului voluntar pentru participare la acţiuni operative de intervenţie (supravegherea secţiunii podurilor şi podeţelor, îndepărtarea plutitorilor, supraînălţarea malurilor, supraînălţarea şi consolidarea digurilor);
- Organizarea periodică a adunărilor cetăţeneşti pentru conştientizarea asupra riscului pe care îl prezintă inundaţiilor şi asupra măsurilor ce se întreprind de fiecare cetăţean în situaţii de urgenţă;
- Elaborarea şi actualizarea planului local de apărare împotriva inundaţiilor;
- Afişarea la sediul primăriei a planului de situaţie al localităţii cu amplasarea zonelor inundabile, căilor şi zonelor de evacuare a populaţiei şi animalelor.
Acţiunea de apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice se declanşează în momentul în care se constată apariţia fenomenului periculos sau când probabilitatea de apariţie este stabilită prin prognoză. 
Activităţile de apărare se adaptează pe măsura trecerii de la o situaţie la alta, corespunzător gradului de pericol, astfel:  
a.  Situaţia de atenţie are semnificaţia unei situaţii deosebite şi nu reprezintă neapărat un pericol.   
Consecinţele intrării în situaţia de atenţie sunt:  
· o  creştere a frecvenţei observaţiilor şi măsurătorilor pentru urmărirea fenomenului şi pentru prognoza evoluţiei sale; 
· o  verificarea construcţiilor de apărare şi urmărirea asigurării condiţiilor de scurgere a apelor mari. 
b.  Situaţia de alertă este caracterizată printr-o evoluţie a fenomenelor catre un anume pericol (creşterea în continuare a nivelurilor pe cursul de apă, creşterea debitelor infiltrate prin construcţiile hidrotehnice de retenţie şi a antrenării de materiale din corpul acestora, creşterea intensităţii precipitaţiilor sau a vitezei vântului şi altele). Declanşarea stării de alertă conduce la intrarea în situaţia operativă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. Activităţile de apărare desfăşurate sunt destinate atât stăpânirii fenomenului, cât şi pregătirii pentru eventualitatea declanşării situaţiei de alarmă. 
c.  Situaţia de pericol (urgenţă) este declanşată în momentul în care pericolul devine iminent şi este necesară luarea unor măsuri excepţionale: evacuarea salariatilor, a cetăţenilor, a unor bunuri materiale, măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, restricţii de circulaţie pe unele drumuri  şi poduri  şi altele din zonele posibil a fi afectate.Trecerea şi revenirea de la o stare la alta se pot face în funcţie de evoluţia fenomenelor.  
Mărimile caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor sunt:  
a.  mărimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitaţii, niveluri sau debite; 
b.  mărimi locale de apărare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formă de niveluri sau debite. 
   Mărimile caracteristice de apărare definite la alinatul precedent, în caz de inundaţii, sunt: 
 
A.  Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă: 
a.  cota fazei I de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia; 
b.  cota fazei a II-a de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare; 
c.  cota fazei a III-a de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5 - 1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a 
dimensionat digul respectiv. 

B.  Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă: 
a.  cota de atenţie - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, în care se pot organiza acţiunile de apărare sau de evacuare; 
b.  cota de inundaţie - nivelul la care începe inundarea primului obiectiv; 
c. cota de pericol - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice. 

În cazul pericolului de inundaţii prin aglomerarea gheţurilor şi revărsarea apelor, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:  
a.  faza I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile se scurg pe cursul de apă; 
b.  faza a II-a - atunci când sloiurile de gheaţă formează îngrămădiri; 
c.  faza a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare. 
Mărimile caracteristice zonale  şi locale de apărare se stabilesc o dată cu întocmirea planului de apărare, pentru fiecare obiectiv. 



VI. MĂSURI OPERATIVE DE INTERVENŢIE DUPĂ DECLANŞAREA FENOMENELOR PERICULOASE, PENTRU LIMITAREA ŞI  ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR


- Operaţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor se vor executa de către formaţiunile de intervenţie, cetăţeni şi salariaţi; 
- Acţiunile de intervenţie se desfăşoară în funcţie de prevederile prezentului plan şi de specificul situaţiilor create ca urmare a producerii dezastrelor. 
- Conducerea acţiunilor de limitare şi înlăturare a urmărilor inundaţiilor se asigură de către Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;
- Asigurarea suportului logistic a acţiunilor de înlăturare a urmărilor se realizează de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Grozesti. 
- Asistenţa medicală a participanţilor la acţiunile de intervenţie se asigură de către cabinetul medical din Comuna Grozesti. 
În cazul prognozării atingerii pragurilor de apărare sau la atingerea intempestivă a acestora, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Grozesti execută următoarele măsuri:  
-  dispune instalarea Permanenţei la Primăria Comunei Grozesti; 
- declanşează acţiunile operative de apărare în zonele periclitate, în conformitate cu prevederile planului de apărare, constând în principal din: 
· executarea recunoaşterilor şi cercetării de către formaţiunile de intervenţie; 
· supravegherea continuă a situaţiei lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, în special în punctele critice; 
· dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie; 
· supraînălţarea şi consolidarea digurilor şi a malurilor, în funcţie de cotele maxime prognozate; 
· evacuarea preventivă a oamenilor şi punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare; 
- înştiinţează organele locale şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “DROBETA” al Judeţului Mehedinti; 
-  stabileşte persoanele cu funcţii de conducere care vor coordona acţiunile de intervenţie; 
-  introduce restricţii de circulaţie şi amplifică măsurile de pază pentru prevenirea furturilor; 
- stabileşte măsuri specifice pentru combaterea zvonurilor, prevenirea panicii şi păstrarea ordinii; 
- dă dispoziţii pentru acordarea primului ajutor medical, transportarea şi spitalizarea răniţilor; 
- coordonează acţiunile de intervenţie la clădirile şi subsolurile afectate, de eliberare a căilor de acces; 
- asigură continuitatea acţiunilor de intervenţie, pe schimburi, neîntrerupt, ziua şi noaptea, odihna şi hrănirea personalului implicat; 
- ia măsuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori şi gheţuri, în special în zonele  prizelor de apă, de evacuare a apei din incinte; 
- supraveghează continuu digurile  şi instalaţiile de evacuare a apelor mari şi alte lucrări hidrotehnice şi urmăresc aparatura de măsură şi control pentru verificarea comportării lucrărilor hidrotehnice şi luarea măsurilor preventive care se impun; 
- execută lucrări de intervenţie în scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrărilor hidrotehnice; 
- limitează extinderea deteriorărilor de diguri sau baraje din materiale locale, prin executarea de lucrări provizorii; 
- localizează apele revărsate, precum şi pe cele provenite din infiltraţii şi scurgeri de pe versanţi şi le dirijează în albiile cursurilor de apă, gravitaţional sau prin pompare; 
-  anunţă obiectivele social-economice interesate asupra manevrelor ce se efectuează la construcţiile hidrotehnice şi care pot produce pagube în zonele de influenţă; 
-  ia măsuri de avertizare-alarmare a obiectivelor situate în zona de influenţă, în caz de pericol iminent de avariere a construcţiilor hidrotehnice sau de alunecări de teren, utilizând în acest scop sistemele de avertizare-alarmare; 
-  asigură funcţionarea fluxului informaţional decizional de apărare împotriva inundaţiilor  şi fenomenelor meteorologice periculoase, mărind frecvenţa transmiterilor de informaţii, prognoze şi avertizări către obiectivele periclitate, conform prevederilor planurilor operative de apărare; 
-  transmite informaţii despre efectele inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase  şi despre măsurile luate la comisiile judeţene şi municipale de apărare împotriva dezastrelor. 

A. La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase-COD GALBEN (CA, faza I de apărare la diguri, faza I de apărare la gheţuri)

1.Avertizarea populaţiei din zone potenţial afectabile din revărsări de văi nepermanente, scurgeri de pe versanţi.
2.Îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile şi de pe malurile cursurilor de apă şi asigurarea scurgerii apelor pluviale prin şanţuri şi rigole.
3.Îndepărtarea materialului lemnos-rezultat din exploatarea perdelelor de protecţie, a utilajelor şi a animalelor din zonele dig-mal şi de pe insule.

B. Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice-COD GALBEN

1.Supravegherea cursurilor de apă, digurilor, barajelor mici.
2.Elaborarea şi transmiterea, conform fluxului, a rapoartelor operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

C.La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase-COD PORTOCALIU-CI, faza II la diguri, faza II la gheţuri)

1.Avertizarea populaţiei, cu prioritate a celei aflate în zone de risc la inundaţii.
2.Convocarea, în şedinţa extraordinară, a CLSU pentru stabilirea măsurilor ce se impun.
3.Asigurarea permanenţei la sediul primăriei cu personal instruit precum şi a bunei funcţionări a mijloacelor de comunicare.
4.Pregătirea materialelor şi mijloacelor de intervenţie operativă şi transportul lor în zonele critice.
5.Pregătirea spaţiilor pentru eventuale evacuări ale oamenilor şi animalelor.
6.Ancorarea, de către unităţile de exploatare, a depozitelor de material lemnos aflate în zona formaţiunilor torenţiale şi pe drumurile forestiere.
7.Asigurarea funcţionării în condiţiile de siguranţă, a instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici de pe raza localităţii.

D.Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice-COD PORTOCALIU

1.Informarea periodică a cetăţenilor asupra măsurilor întreprinse, precum şi a celor necesare a fi luate în continuare.
2.Supravegherea permanentă a cursurilor de apă, digurilor, barajelor, zonelor endemic de producere a blocajelor de gheţuri, secţiunii podurilor şi podeţelor.
3.Executarea lucrărilor de intervenţie operativă în zonele critice pe cursurile de apă şi participarea alături de deţinătorii de construcţii hidrotehnice la lucrările de intervenţie operative.
4.Evacuarea populaţiei şi animalelor, după caz.
5.Elaborarea şi transmiterea rapoartelor operative, conform fluxului informaţional.

E.La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice-COD ROŞU

1.Avertizarea populaţiei din toate localităţile aparţinătoare. 
2.Convocarea în şedinţă extraordinară, a CLSU.
3.Asigurării permanenţei la primărie cu personal instruit.
4.Transportul materialelor, mijloacelor şi forţelor de intervenţie în zonele critice.
5.Pregătirea motopompelor pentru evacuarea apei acumulate din subsolurile locuinţelor.
6.Pregătirea spaţiilor şi mijloacelor pentru evacuarea populaţiei şi animalelor.
7.Ancorarea, de către unităţile de exploatare, a depozitelor de material lemnos aflate în zona formaţiunilor torenţiale şi pe drumurile forestiere.
8.Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici şi supravegherea permanentă a acestora. Efectuarea pregolirilor dacă acestea sunt necesare, asistenţa tehnică a specialiştilor de la SGA.

F.  Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice-COD ROŞU

1.Efectuarea lucrărilor de supraînălţare la diguri şi baraje mici, îndepărtarea plutitorilor din secţiunile de scurgere a podurilor  şi podeţelor etc.
2.Supravegherea permanentă, a cursurilor de apă, digurilor, barajelor mici, a secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor.
3. Evacuarea populaţiei şi animalelor din zonele afectate.



VII. MĂSURI DE  PROTECŢIE


-  Înştiinţarea şi informarea operativă a organelor locale şi conducerii Comunei Grozesti; 
-  Înştiinţarea şi alarmarea salariaţilor care se află în zonele de risc create sau potenţiale; 
- Difuzarea operativă şi verificarea respectării regulilor, măsurilor specifice ce trebuie intreprinse de către salariaţi, cetăţeni;          
- Părăsirea locurilor de muncă periculoase şi ocuparea spaţiilor de protecţie sau refugiu stabilite şi  recunoscute; 
- Evacuarea salariaţilor, cetăţenilor şi bunurilor  materiale din zonele afectate sau care pot fi afectate; 
- Prevenirea şi combaterea panicii şi manifestărilor de defetism care ar împiedica desfăşurarea  măsurilor  de  protectie, ajutor şi intervenţie; 
- Prevenirea şi combaterea zvonurilor, ştirilor false şi informarea salariaţilor, cetăţenilor prin toate mijloacele disponibile asupra urmărilor; 
- Introducerea restricţiilor de circulaţie în zonele afectate; 
- Interzicerea consumului apei, asigurarea acestora din surse verificate; 
- Asigurarea asistenţei medicale de specialitate (inclusiv prin Crucea Roşie) şi transportarea răniţilor la spital; 
- Punerea sub pază a zonelor calamitate.   



VIII. MĂSURI DE INTERVENŢIE ULTERIOARĂ PENTRU REFACERE  ŞI REABILITARE


După trecerea perioadei de inundaţii sau fenomene meteorologice periculoase, în vederea restabilirii situaţiei normale, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Grozesti ia următoarele măsuri:  
- repunerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apă, de evacuare a apelor reziduale industriale  şi menajere care au fost afectate, precum şi evacuarea apelor din inundaţii  şi băltiri prin săparea unor canale de scurgere şi prin instalarea de agregate de pompare mobile; 
- aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare; 
- stabilirea pagubelor fizice şi valorice determinate de inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase şi a măsurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate; 
- refacerea liniilor de telecomunicaţii şi de transport a energiei electrice; 
- repararea şi punerea în funcţiune a magistralelor, reţelelor de alimentare avariate sau distruse (apă, aburi, combustibili, energie electrică);  
- repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi agregatelor afectate; 
- demolarea lucrărilor provizorii de apărare, care împiedică desfăşurarea normală a activităţilor şi recuperarea materialelor care mai pot fi folosite, remedierea avariilor la lucrările hidrotehnice;
- evaluarea preliminară a pagubelor produse de inundaţii şi partciparea în comisiile numite de prefecţi pentru validarea evaluării;
- avizarea Proceselor Verbale de calamităţi întocmite de deţinătorii de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor;
- elaborarea Rapoartelor de Sinteză privind efectele fenomenele hidrometeorologice periculoase, în maxim 20 de zile de la încetarea fenomenelor şi transmiterea acestora conform fluxului informaţional.
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CONŢINUTUL PLANULUI   de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al Comitetului  C omuna l pentru situaţii de urgenţă  Grozesti ,     Art. 1.  -   Comitetul comunal pentru situaţii de urgenţă  Grozesti ,  întocmeste, cu asistenţa  tehnică a  unităţilor de gospodărire a apelor, din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române" planul de  apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, care are următorul conţinut:         1. dispoziţia primarului de constituire a comitetului pentru situaţii de urgenţă;        2.  componenţa nominală   a comitetului comunal, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi,  funcţiei, adresei ,   a telefoanelor (fix  şi mobil)  de la serviciu şi de la domiciliu,   adresele de e - mail ;        3.  numerele de telefon şi fax ale permanenţei  şi adresele de e - mail  (primărie, poliţie, oficii  poştale etc.) unde se pot transmite avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii;        4.  schema fluxului informaţional operativ - decizional   pentru apărare împotriva inundaţiilor şi  fenomenelor meteorologice periculoase;       5.  tabelul cuprinzând date caracteristice de apărare   a obiectivelor inundabile (tabel tip), care să  conţină:       -   numărul curent;         -   codul SIRUTA;       -   denumirea satelor aparţinătoare comunei;         -   curs de apă (toate cursurile de apă de pe raza localităţii - râuri, pâraie locale, văi nepermanente,  torenţi), baraj existent a cărui avariere poate conduce la inundarea localităţii , zone afectate de exces  de umiditate ;       -   denumirea obiectivelor din zona inundabilă (pentru fiecare  sursă de risc şi pentru fiecare sat în  parte ): nr. gospodării, nr. obiective sociale, sedii administrative, obiective economice, căi de  comunicaţie, reţele de alimentare cu apă, gaz, energie electrică, reţele telefonice, terenuri agricole,  păduri, surse de poluare;       -   cauzele inundării (revărsare, scurgeri de pe versanţi, avarie baraj , exces de umiditate );      -   nr. telefon ,  fax , adresă de e - mail   de la primărie, post de poliţie, protecţie civilă, şcoală etc.;      -   amplasamentul staţiei hidrometrice locale;      -   mărimi de apărare locale (CA  -   cod galben; CI  -   cod portocaliu; CP  -   cod roşu; faze de apărare  la diguri, faze de apărare la gheţuri);      -   amplasamentul staţiei hidrometrice sau postului pluviometric avertizor;      -   mărimi de apărare avertizoare (CA  -   cod galben; CI  -   cod portocaliu; CP  -   cod roşu; faze de  apărare la diguri, praguri critice la precipitaţii);      -   timpul de propagare a undei de viitură de la staţia hidrometrică avertizoare până la obiective sau  timpul mediu de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective;      -   lucrări hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor existente pe fiecare curs de apă  (denumire, caracteristici tehnice, puncte critice - eroziuni de mal, zone sub cota proiectată, zone  lipsite de perdele de protecţie, zone cu lucrări de travers are, zone endemice de producere a  infiltraţiilor şi grifoanelor);      -   probabilităţi de inundare: normată (proiectată) , cu debitul aferent   şi reală (existent ă   în prezent   -   dacă este determinată prin studii recente );      -   în josul paginii se va menţiona semnificaţia mărimilor caracteristice de apărare şi a codurilor de  culori pentru atenţionări şi avertizări hidrologice;        -   tabelul este semnat de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă;     6.  măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local ;  

