
Anexa nr. 2 (care modifică și înlocuiește 
Anexa nr. 2.2 la Normele metodologice)


Date generale
Denumirea obiectivului de investiții
INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN ORASUL CIACOVA, COMUNA LIEBLING, COMUNA JEBEL SI COMUNA GHILAD, JUD. TIMIS
Categoria de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”
Lit. e) - ”Sisteme de distribuție a gazelor naturale, branșamente și  racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale”
Stadiu implementare
Obiectiv de investiții nou
Tipul obiectivului de investiții
Înființare
Tipul construcției
Rețea nouă
Beneficiar
U.A.T. CIACOVA, LIEBLING, JEBEL si GHILAD, Jud. TIMIS
Amplasament*
localitate/extravilan/DC/DJ, U.A.T. CIACOVA, LIEBLING, JEBEL si GHILAD, Jud. TIMIS
Durata de implementare a obiectivului de investiții
25 luni
Caracteristici tehnice și economice
Sistem inteligent:
Da
Elementele sistemului inteligent:
· Utilizarea instrumentelor inteligente in domeniul măsurării presiunii si debitelor.
· [bookmark: _Hlk143253280]Utilizarea tehnologiilor care sa asigure o fiabilitate sporita a aprovizionării cu gaze naturale un acces continuu.


In acest sens in sistemul de distribuție a gazelor naturale din UAT-urile CIACOVA, LIEBLING, JEBEL si GHILAD, se vor monta 16 branșamente la capetelor rețelelor de distribuție a gazelor naturale dotate cu traducătoare de presiune cu teletransmisie in vederea monitorizării presiunii. 
Număr gospodării conectate
788
Consum anual estimat de gaze naturale
	Tip consumator
	Număr branșamente proiectate 
	Consum anual
(mii mc)

	Consumatori casnici
	16
	37,280

	Consumatori non-casnici
	0
	0,000

	Total
	16
	37,280


Tip racord:
SNT
Principalele componente ale sistemului:
	Denumire componentă
	U.M.
	Cantitate
	Valoare*                          (lei inclusiv TVA)

	Stație de reglare-măsurare-predare/Stație de reglare-măsurare la consumator
	buc.
	1
	4.114.000,00

	Conductă racord
	m
	90
	520.300,00

	Rețea distribuție gaze naturale
	m
	48.368
	20.920.403,90

	Branșamente proiectate clienți casnici
	buc.
	16
	125.840,00

	Branșamente proiectate clienți non-casnici
	buc.
	0
	0,00

	Posturi de reglare-măsurare
	buc.
	16
	11.616,00

	Stații de reglare-măsurare
	buc.
	0
	0,00


*se va indica valoarea aferentă cap. 4 din devizul general

Valoarea necesară realizării obiectivului de investiții
	Valori necesare realizării obiectivului de investiții
	Fără TVA
(lei)
	TVA
(lei)
	Cu TVA
(lei)

	Totală
	23.273.647,50
	4.845.002,01
	28.118.649,51

	Construcții-montaj
	17.863.190,00
	3.751.269,90
	21.614.459,90

	Solicitată de la bugetul de stat
	14.943193,36
	3.096.806,64
	18.040.000,00

	Finanțată de la bugetul local
	8.330.454,14
	1.748.195,37
	10.078.649,51

	Finanțată de concesionar
	0,00
	0,00
	0,00



Încadrarea în standardul de cost
Număr de gospodării: 788
Curs euro utilizat (lei/euro, data): 5,0936 din data 22.01.2026

	Valori fără TVA
	Lei
	Euro

	Valoarea totală
	23.273.647,50
	4.569.194,18

	Valoarea unitară
	29.535,09
	5.798,47

	Valoarea standard de cost
	32.599,04
	6.400,00



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Valoarea totală a investiției
1. Valoare fără TVA
23.273.647,50 lei, din care construcții-montaj 17.863.190,00 lei
Valoare cu TVA
28.118.649,51 lei cu TVA, din care construcții-montaj 21.614.459,90 lei
Numărul de gospodării conectate : 788
Numărul de branșamente : 16
Durata estimată de realizare a investiției (luni) : 25


