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„Realizare piste de biciclete in comuna Livezile jud. Bistrita Nasaud”

	1. 
	Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.) 

Comuna Livezile este o comună în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România, formată din satele Cușma, Dorolea, Dumbrava, Livezile (reședința) și Valea Poenii.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Livezile se ridică la 4.250 de locuitori.

In comuna Livezile sunt numeroase atracții turistice, precum:
· Biserica de lemn din satul Dumbrava
· Biserica evanghelică-lutherană din satul Livezile, construcție secolul al XVI-lea
· Biserica ortodoxă din Livezile (construită în anul 1939 de enoriașii greco-catolici)
· Rezervația naturală "Piatra Cușmei" (5 ha), satul Cușma
· Rezervația naturală "Comarnic" (5 ha), satul Livezile
· Muzeul săsesc Livezile (Muzeul de sub poartă), satul Livezile, colecție de artă populară
· Castrul roman, satul Livezile

In comuna Livezile infrastructura rutiera este de 39,225 km, compusa din drumuri comunale, strazi, drumuri agricole, drumuri forestiere. In comuna, in prezent nu exista piste de biciclete , dewsi exista o nevoie exprimata a comunitatii in acest sesn , atat a copiilor si tienrilor, cat si a adultilor care au nevoie sa foloseasca acest mijloc de deplasare rapid, economic si ecologic totodata pentru a  ajunge in diferite locatii ale comunei( deplasarea la munca, scoala, membrii comunitatii, accesul la serviciile publice, medicale etc). Un alt motiv este legat de socializare si petrecerea timpului liber, in special al copiilor si tinerilor, dar si a familiilor impreuna, si totodata pentru a promova miscarea, protectia mediului, veloturismul etc , acest proiect constituie o oportunitate importanta.

Prin prezentul proiect se propune realizarea a 2,850 km de piste de biciclete pe DC 6A intre km 0+000-2+850 pe partea dreapta si stanga a drumului comunal.
Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:
- Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană – prin realizarea unei piste de biciclete cu o lungime de 2,850 km;
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi – prin realizarea pistei de biciclete se va promova mersul pe Bicicleta, prin asigurarea infrastructurii rutiere necesare;
- Sporirea siguranței rutiere, prin soluții ecologice de transport.

[bookmark: _Hlk103785122]Investiția propusa in cadrul proiectului va moderniza infrastructura de transport la nivelul comunei Livezile, asigurând si promovand sustenabilitatea mediului prin vehicule de transport public cu emisii zero, construind in cadrul proiectului 2 de stații suplimentare de încărcare pentru vehicule electrice și 2,850 km km de piste pentru bicicliști la nivel local, care va contribui cu   0,26% la realizarea obiectivului propus prin PNRR, respectiv realizarea a 1.091 km de piste pentru bicicliști la nivel local/metropolitan.

De asemenea, în urma punerii în aplicare a investițiilor în cele 2 stații de încărcare pentru vehicule electrice, comuna Livezile va contribui cu 0,006%, la realizarea obiectivului propus de România, respectiv de  a asigura cel puțin 30 000 de stații de încărcare, finanțate din diverse surse de finantare, inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență. 
Investițiile se bazeaza, pe alinierea obligatorie la planul urbanistic general aprobat de catre comuna Livezile, asigurând acoperirea cu servicii de mobilitate în zona funcțională rurala, respective o zona care este intens circulata. 

Implementarea investiției va fi finalizată până cel tarziu la 30 iunie 2026.
 
	 

	2. 
	Necesitatea și oportunitatea investiției pentru care se aplică 

Realizarea infrastructurii pentru biciclete, s-a bazat pe o înţelegere a nevoilor cetăţenilor din comuna Livezile, jud. Bistrita Nasaud.
Astfel ca, prin realizarea proiectului, se va promova si asigura: 
a) Încurajarea utilizării bicicletei şi trotinetei electrice:
Infrastructura pentru biciclete se va realiza în așa fel încât să se creeze un echilibru între avantajele oferite celor care aleg să utilizeze bicicleta sau trotineta electrica și avantajele celor care aleg să folosească deplasările motorizate. Mentionam ca, traseul ales pentru pista de bicicleta este unul intens circulat, care leaga puncte de interes local in comuna, o societate comerciala (SC BELCOAVIA) care are cca. 100 de angajati din comuna Livezile si nu numai, Biserica ortodoxa, Caminul cultural, Capela mortuara, Cimitir, SC Leocrida Prodcom SRL. De asemenea, este foarte important sa mentionam ca pe acest traseu se deplaseaza catre  scoala si gradinita o mare parte dintre copiii din comunitate, adultii catre  catre serviciile publice, medicale, farmacii, magazine etc.
b) Protecția mediului
Promovarea mersului cu trotineta electrică sau pe bicicletă contribuie la reducerea poluării, a emisiilor de C02 cauzate de transportul motorizat și la eliminarea congestiilor din trafic. Fiind un traseu intens circulat, o data cu realizarea proiectului, putem spune ca se va reduce semnificativ emisiilor de C02 cauzate de transportul motorizat și la eliminarea congestiilor din trafic, deoarece lumea va putea circula cu Bicicleta sau trotineta sau trotineta electrica in conditii de maxima siguranta.
c) Siguranța utilizatorului
Pentru siguranța utilizatorului de bicicleta sau a unei trotinete electrice, in faza de proiectare s-a avut in vedere spațiul necesar efectuării în siguranță a tuturor manevrelor prevazute de legislația privind circulația pe drumurile publice.
d) Utilizatorii de biciclete sau trotinete electrice reprezintă o categorie de participanţi vulnerabili la trafic.
Vântul, turbulențele create de autovehicule, denivelările din suprafața drumului, efortul depus pentru urcarea unei rampe sau reducerile involuntare de viteză afectează stabilitatea. În aceste
condiții este nevoie de spațiu de manevră suplimentar. Astfel ca in faza de proiectare s-a tinut cont de aceste aspecte
e) Principiile planificării mobilității urbane durabile
Aceste principii pun accent pe prioritizarea mobilității active: mersul pe jos și cu bicicleta.
Realizarea infrastructurii pentru biciclete urmareste dezvoltarea echilibrată a tuturor modurilor relevante de deplasare, concomitent cu încurajarea unei schimbări spre modele mai eficiente. 
f) Bicicleta şi trotineta electrică nu are zonă de absorbție a impactului
Infrastructura creată asigura spații de siguranță care să permită biciclistului să efectueze manevre de evitare a unui impact. 
g) Bicicletele, de obicei, nu au amortizoare
Prin prezentul proiect, s-a propus un traseu cu o suprafață netedă și fără obstacole, aceasta fiind una dintre condițiile necesare
pentru infrastructura pentru biciclete. 
h) Utilizare bicicletei se face în aer liber
Acest lucru are avantaje și dezavantaje. Pentru a sublinia avantajele, infrastructura a fost proiectata in functie de necesitatea comunei si de de atractivitatea zonei pe care biciclistul le parcurge. 
i) Oameni ca factor cheie Infrastructura propusa prin proiect tine cont de faptul că oamenii au limite - numărul acțiunilor pe care le pot face în același timp este limitat la fel ca și nivelul de complexitate al acestora. De asemenea, in proiectarea infrastructurii de piste de biciclete, s-a tinut cont de nevoile celor cu mai puţină experienţă în utilizarea bicicletei precum şi de nevoile persoanele cu nevoi speciale, persoane în vârstă, copii, persoane cu dizabilități etc
k) Eficiența energetică
Infrastructura a fost proiectata astfel incat să minimizeze pe cât posibil pierderile de energie cauzate de reducerea vitezei sau opriri.
Elementele constructive ale sistemului rutier: 
Sistemul utilizat pentru pistele de biciclete este următorul:
-	4 cm strat de uzura BA16 –  proiectat
-	12 cm strat de piatra sparta amestec optimal   –  proiectat
-     	25 cm strat de balast – proiectat
Traseul în plan :
Traseul în plan ce urmează a fi reabilitat urmăreşte  traseul existent, atât în ce priveşte elementele geometrice în plan, aliniamente 95% şi curbe 5%, cât şi în ce priveşte lăţimile şi lungimile acestora. Razele în plan variază între R = 40 m şi R = 1000 m.
Prin prezentul proiect se propune realizarea a L tot= 2850 m piste de biciclete
Profilul longitudinal :
Linia roşie proiectată este în general cu 10 cm mai sus decât nivelul existent..
Declivităţile în profil longitudinal variază între 0.10% şi 1.02% cu racordări convexe şi concave cu raze cuprinse între 500m şi 1200m.
Profilul trasversal tip :
Profilul transversale tip prezintă următoarele elemente geometrice:
Intravilan km 0+000-1+950 L=1950 ml
- Latime piste de biciclete  :		2x1,00 m (dreapta si stanga)
Extravilan km 1+950-2+850 L=900 ml		
- Latime piste de biciclete  :		2x1,00 m (dreapta si stanga)
- spatiu de siguranta  :		2 x 0,50 m
Pista proiectata are continuitate si asigura conexiunea a cel puțin două puncte de interes la nivel local, astfel:
Pista de biciclete va conecta urmatoarele obiective de interes local :
· Biserica ortodoxa
· Camin cultural
· Capela mortuara
· Cimitir
· Belco Avia
· Leocrida Prodcom
Persoanele estimate sa foloseasca prezenta investitie - minim 4250 persoane, locuitorii comunei Livezile si nu numai;
Acesul la infrastructura propusa prin prezentul proiect se va realiza fara taxe.

	 

	3. 
	Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local 
Comuna are implementate mai multe proiecte, mentionam 3 proiecte pentru infrastructura rutiera cu finantare prin PNDR :
· MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA LIVEZILE, JUDETUL BISTRITA-NASAUD ,
· Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere in comuna Livezile;
· Modernizarea strazi in comuna Livezile;
Comuna Livezile a implementat si finalizat cu succes proiecte si de infrastructura sociala (Azil de Batrani), civile (Capele mortuare, camine culturale, gradinite, etc.)
Toate proiectele implementate au dus la o dezvoltare armonioasa a comunei Livezile.
	 

	4. 
	Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local 
Comuna are implementate 4 proiecte pentru infrastructura rutiera cu finantare prin PNDR 2014-2020:
· MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE IN COMUNA LIVEZILE, JUDETUL BISTRITA NASAUD 
· EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA LIVEZILE , JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
· AMENAJARE SPATIU DE JOACA IN LOCALITATEA LIVEZILE, JUDETUL BISTRITA-NASAUD
· MODERNIZARE DRUM COMUNAL IN COMUNA LIVEZILE

	 

	5. 
	Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanțare 
Proiectul se va depune impreuna cu componenta I.1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice, prin care se vor achizitiona 2 statii de reaincarcare.
Investiția propusa in cadrul proiectului va moderniza infrastructura de transport la nivelul comunei Livezile, asigurând sustenabilitatea mediului prin vehicule de transport public cu emisii zero, construind in cadrul proiectului 2 de stații suplimentare de încărcare pentru vehicule electrice și 2,850 km km de piste pentru bicicliști la nivel local, care va contribui cu   0,26% la realizarea obiectivului propus prin PNRR, respective realizarea a 1.091 km de piste pentru bicicliști la nivel local/metropolitan.

	 

	6. 
	Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții 
Investiția propune realizarea infrastructurii de rulare pentru biciclete în intravilanul și extravilanul localităților (piste pentru biciclete/culoare pentru biciclete).
[bookmark: _GoBack]Invesitia se va implementa in maxim 36 de luni.
 
	 

	7. 
	Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor 
Pistă pentru biciclete are o lățime de 2 m.
Pista va fi organizată în două piste de lățime de minim 1 m, câte una pentru fiecare sens de circulație. Astfel ca valoarea eligibila va fi de  98.231 EURO FARA TVA/KM.
Valoarea in euro fara TVA a proiectului este de 294.685 euro fara TVA. Valoarea eligibila a proiectului este de 279.958 euro fara TVA, iar valoarea eligibila pe km este de 98.231 euro fara TVA /km.
Pista are o lungime de 2,850 km.

Lucrarile propuse in cadrul proiectului fac parte din categoria activităților eligibile:
_ Lucrări de construcție pentru realizarea infrastructurii pentru
biciclete/mijloace de transport nemotorizate: piste pentru biciclete;
_ Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de protecție;
_ Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de semnalizare;
_ Amenajarea terenului;
_ Proiectare și asistență tehnică.

 Proiectul indeplineste conditiile minime obligatorii:
-Investitia se alineaza cu Planurile Urbanistice Generale aprobate (este atasat la cererea de finantare HCL de aprobare a PUG);
-In proiectarea infrastructure pentru pista de biciclete s-a avut in vedere prevederile din Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete, respecandu-se cerinţe generale de calitate a infrastructurii pentru biciclete şi trotinete electrice în vederea asigurării viabilității acesteia.
Astfel ca, pista pentru biciclete:
-Pe pista de biciclete proiectata, pot circula toate categoriile de bicicliști și pentru toate categoriile de biciclete. Pe pista pentru biciclete circulă şi trotinetele electrice conform prevederilor legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice.
-Pista pentru biciclete și zona adiacentă acesteia indeplineste, simultan, următoarele condiții:
Avand in vedere ca pista de biciclete este amenajata în mediul rural, latimea pe un sens este de 1,0 m și 2,0 m pentru pista cu dublu sens.
-Asigurarea unei înălţimi de liberă de trecere pe sub obstacole de minimum 2,50 m;
-spațiu de siguranță pentru pista de biciclete este de 0,5 m.
- Asigurarea unei suprafețe a pistei pentru biciclete dintr-un material rigid,stabil, cu un finisaj antiderapant, pe toată lungimea traseului de 2,850 km;
-Asigurarea unui sistem de scurgere și evacuare a apei pluviale astfel încât să nu existe pericol de băltire pe suprafața pistei;
-Pista pentru biciclete este proiectată pentru deplasarea cu o viteză de 30 km/h;
-Asigurarea legăturii facile și în siguranță cu partea carosabilă destinată traficului general, la capete.
Investitia se incadreaza prevederile din Planurile Urbanistice Generale, aprobate ale comunei Livezile. 
Indicatorii obiectivului de investiții
-Număr de kilometri piste pentru bicicliști operaționale (km) la nivel local – 2,850 km
-Număr de utilizatori ai pistelor nou construite și amenajate – minim 4.250 persoane (locuitorii comunei Livezile). Acesul se va realiza gratuit fara taxe.
Proiectarea pistei si amplasarea acestia s-a realizat luand în considerare nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport prin includerea de activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor în utilizare.

	 

	8. 
	Descrierea procesului de implementare 

Implementarea proiectului se va realiza respectand cerintele ghidului de finantare.

Dupa aprobarea proiectului vom prezenta:
- în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare
- Certificat de urbanism, eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse
- Documentația tehnico-economică – SF - se va transmite împreună cu devizul general actualizat, elaborat în conformitate cu H.G. nr. 907/2016. Vom include în mod obligatoriu în cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare conformarea la principiul „Do No Significant Harm” (DNSH).
- Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici
Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație (SF). Anexa la Hotărârea de aprobare va contine detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora, asumată de proiectant. 
- în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, vom prezenta:
- Autorizația de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului, daca este cazul).
Se va transmite autorizația de construire eliberată în vederea realizării investiției aferente proiectului, în termen de valabilitate.
- Proiect ethnic
Se va transmite proiectul tehnic, împreună cu devizul general actualizat, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă.
- Contractul de lucrări încheiat (inclusiv actele adiționale încheiate), împreună cu devizul general actualizat. Contractul de lucrări va cuprinde în mod obligatoriu conformarea la principiul „Do No Significant Harm” (DNSH).
- Modificări ale Hotărârii de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului (dacă este cazul).
După finalizarea lucrărilor de execuție, vom prezenta:
- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii acestuia
- Raport de activitate, prin care se va demonstra îndeplinirea țintelor, până la finalizarea proectului.
- Cartea tehnică a construcției, raportul dirigintelui și raportul proiectantului, în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii acestora.
	 

	9. 
	Alte informații 

Investitia propusa prin proiect este de tip de infrastructură publică si nu va fi utilizata economic/comercial, iar accesul va fi asigurat gratuit, pe baza nediscriminatorie, fiind vorba de accesul publicului larg la aceste obiective. 
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