Anexa nr.3 la HCL nr.64/25.11.2021



CAIET DE SARCINI	

al Serviciului de iluminat public  Comuna Lupac, judeţul CARAŞ-SEVERIN



Obiectul caietului de sarcini.

Art.1 Prezentul caiet de sarcini stabileşte condițiile de desfășurare a serviciului de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.
Art.2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de iluminat public, organizat în aria administrativ teritorială Lupac, jud.CARAŞ-SEVERIN, în gestiune directă.
Art.3 (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificăţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele specifice sau altele asemenea.
Specificaţiile tehnice se referă şi la prescripţii de proiectare şi de calcul, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, tehnici, procedee şi metode de exploatare şi întreţinere, precum şi la alte condiţii cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative şi reglementările specifice realizării serviciului de iluminat public.
Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii şi realizării serviciului de iluminat public.

Cerinţe organizatorice minimale.

Art.4 Serviciul de Gospodarie Comunala Lupac, administrator al serviciului de iluminat public va asigura:

respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia muncii, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor;
exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;
espectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de iluminat public;
întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de iluminat public;
furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condiţiile legii;
creşterea eficienţei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materiale şi materii, energie electrică şi prin modernizarea acestora;
prestarea serviciului de iluminat public la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale Lupac
personal de intervenţie operativă;
înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor;
analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum şi stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme şi evitarea oricărei forme de risipă;
elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică şi pentru raţionalizarea acestor consumuri;
realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcţionarea economică a instalaţiilor de iluminat public;
statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora;
instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;
lichidarea operativă a incidentelor;
funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
evidenţa orelor de funcţionare a componentelor sistemului de iluminat public;
aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcţionarea cât mai bună a instalaţiilor de iluminat şi reducerea costurilor de operare;
elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală;
executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează funcţionarea economică şi siguranţa în exploatare;
ț) elaborarea planurilor anuale de investiţii pe categorii de surse de finanţare şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală;
corelarea perioadelor şi termenelor de execuţie a investiţiilor şi reparaţiilor cu planurile de investiţii şi reparaţii a celorlalţi furnizori de utilităţi, inclusiv cu programele de reabilitare şi dezvoltare urbanistică ale administraţiei publice locale;
iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătăţirea performanţelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;
o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;
alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz.
Art.5 Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul de serviciului de iluminat public, elaborat în condițiile legii.
Sistemul de iluminat public.
Art.6	Serviciul de Gospodarie Comunala	are permisiunea de exploatare comercială, în condiţiile legii, a sistemului de iluminat public, în aria administrativ-teritorială Lupac .
Art.7	Posturile de transformare care alimentează cu energie electrică instalaţiile de iluminat public şi cele disponibile sunt prezentate în anexa nr. 1 
Art.8	Componentele reţelei de distribuţie a energiei electrice Posturi de transformare, care alimentează instalaţiile de iluminat public sunt prezentate în anexa nr. 2 
Art.9	Planul de situaţie cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezentat în hartiile anexate pe localitati
Art.10 Instalaţiile electrice aferente instalaţiilor de iluminat cu schemele monofilare: branşamente, instalaţii de forţă, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsură şi control, puncte de aprindere etc. 
Art.11 Clasificarea căilor de circulaţie şi caracteristicile acestora sunt prezentate în anexa nr. 5
Art.12 Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în anexa nr. 3 
Art.13 Inventarul zonelor de risc, altele decât tunelurile şi podurile este prezentat în anexa nr. 4
Art.14 Schemele de acţionare şi de lucru a cascadei pentru conectarea/deconectarea iluminatului in plansele anaxate.
Art.15 Documentaţia tehnică pentru arterele de circulaţie prevăzute sau nu cu sisteme de iluminat public, cu precizarea categoriei arterei de circulaţie, denumirea arterei/străzii, lungimea acesteia, modul de realizare a iluminatului, tipul reţelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat şi puterea lămpilor utilizate, tipul stâlpilor şi distanţa dintre aceştia, înălţimea de montare a corpurilor de iluminat, tipul armăturilor pentru montarea corpurilor de iluminat.
Art.16 Caracteristicile sistemul de iluminat destinat punerii în evidenţă a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală se va face pe baza de proiect
Art.17 Căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi/sau cicliştilor se va face pe baza de proiect
Art.18 Parcurile, spațiile de agrement, piețele și altele asemenea se va face pe baza de proiect
Art.19 Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze:
verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor electrice de joasă tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distribuţie şi a corpurilor de iluminat;
corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
controlul calităţii serviciului asigurat;
întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat public;
măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;
întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;
respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
funcţionarea instalaţiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;
respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, în condiţiile legii;
funcţionarea pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;
menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării reţelelor electrice, echipamentelor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente;
îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificăţi în regulamentul serviciului;
încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi, servicii, materiale şi piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri;
dezvoltarea/modernizarea, în condiţii de eficienţă a sistemului de iluminat public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;
un sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau alţi indicatori de performanţă ai serviciilor de iluminat;
asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public;
urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă aprobaţi pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice;
ş) instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public şi modificările survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data încredinţării serviciului de iluminat public va prezenta autorităţii administraţiei publice locale modul de organizare a acestui sistem;
informarea utilizatorului şi a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparaţiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.




          Preşedinte de şedinţă                                                                                     Contrasemnează:
               Lugojan Petru                                                                                           Secretar General,
                                                                                                                                   Moteca Alin-Dorin


ANEXA Nr.  1. Caiet de sarcini:

Lista retelelor electrice de joasa tensiune LEA 0,4 kV aflate in proprietatea Operatorului de Distributie si amplasate in zona din intravilanul Unltatii Administrativ Teritoriale LUPAC.

	Numar inventar
	Nr. Mijloc fix
	Descriere mijloc fix
	Observatii

	
45000006734
	
202969
	
LEA 0,4 KV LUPAC PTNR. 4402
	Stalpi din beton armat centrifugat sau vibrat, de tipul SE4, SE1O, SE11, SC10001, SC10002, SC10005.
Conductoare izolate TYIR

	
41000011586
	
300704
	
LEA 0,4 KV LUPAC PTNR. 4403
	Stalpi din beton armai centrifugat sau vibrat, de tipul SE4, SE10, SE11, SC10001, SC10002, SC10005.
Conductoare izolate TYIR

	
45000006775
	
202982
	
LEA 0,4 KV RAFNIC PT NR. 4404
	Stalpi din beton armat centrifugat sau vibrat, de tipul SE4, SE10, SE11, SC10001, SC10002, SC10005.
Conductoare izolate TYIR

	
45000006753
	
202976
	
LEA 0.4 KV RAFNIC PT NR. 4405
	Stalpi din beton armat centrifugat sau vibrat, de tipul SE4, SE10, SE11, SC10001, SC10002, SC10005.
Conductoare izolate TYIR

	
45000006754
	
202977
	
LEA 0,4 KV CLOCOTICI PT NR.
4406
	Stalpi din beton armat centrifugat sau vibrat, de tipul SE4, SE10, SE11, SC10001, SC10002, SC10005.
Conductoare izolate TYIR

	
45000008273
	
171800
	
LEA 0,4 KV CLOCOTICI PT NR.
4432
	Stalpi din beton armai centrifugat sau vibrai, de tipul SE4, SE10, SE11, SC10001, SC10002, SC10005.
Conductoare izolate TYIR

	
45000006384
	
120126
	
LEA 0,4 KV CLOCOTICI PT NR.
4503
	Stalpi din beton armat centrifugat sau vibrat, de tipul SE4, SE10, SE11, SC10001, SC10002, SC10005.
Conductoare izolate TYIR
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ANEXA Nr.  2. Caiet de sarcini:


Lista posturilor de transformare aflate in proprietatea Operatorului de Distributie si amplasate in intravilanul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Lupac, jud. CARAS SEVERIN .


	


Descriere mijloc fix
	

MN
	

LOCALITATE
	
Iluminat Public comun cu retea torta
	

Total Iluminat Public

	PT nr 4402
	
LEA
	
LUPAC
	4,420
	4,420

	PT nr4403
	LEA
	LUPAC
	0,680
	0,680

	PT nr4404
	LEA
	VODNIC
	2,040
	2,040

	PT nr4405
	LEA
	RAFNIC
	3.315
	3,315

	PT nr4406
	LEA
	CLOCOTICI
	4.335
	4335

	PT nr4432
	LEA
	CLOCOTICI
	2.635
	2,635

	PT nr4503
	LEA
	CLOCOTICI
	4.361
	4.361





ANEXA Nr.  3. Caiet de sarcini:


Lista punctelor de aprindere - stingere a Iluminatului public aflate ln proprietatea Operatorului de Distributie si amplasate in intravilanul Unitatii Administrativ Teritoriale LUPAC, jud. Caraş-Severin

	LOCALITATE
	NR. PUCTE APRINDERE

	LUPAC
	2

	RAFNIC
	1

	VODNIC
	1

	CLOCOTICI
	1
















ANEXA Nr.  4. Caiet de sarcini:

	Inventarul zonelor de risc

	Nr.
Crt.
	Denumire zonă de risc

	1
	Intersecție DJ 581-Lupacul Bătrân

	2
	DJ 581 – Școala Gimnazială Lupac

	3
	Intersecție legatura rutiera Clocotici – drum comunal

	4
	Școala Gimnazială Clocotici

	5
	Școala Primară Vodnic

	6
	Școala Primară Rafnic





ANEXA Nr.  5. Caiet de sarcini:

Arterele de circulație cu sisteme de iluminat public – comuna  Lupac


	Nr. crt
	Localitate
	Categoria arterei de circulație
	Denumirea străzii
	Lungimea Străzii,ml
	Tipul corpurilor de iluminat
	Număr stâlpi de
iluminat

	1
	Lupac
	Drum județean
	DJ 581
	1450
	economic 65 watt, 
led 50 watt
	32

	2
	
	Stradă interioară
	-
	150
	led 50 watt, 
	2

	3
	
	Stradă interioară
	-
	150
	led 50 watt, 
	2

	4
	
	Stradă interioară
	-
	150
	led 50 watt, 
	1

	5
	
	Stradă interioară
	-
	425
	led 30, 50 watt, 
	6

	6
	
	Stradă interioară
	-
	830
	led 50, 90 watt, 
	9

	7
	
	Stradă interioară
	-
	1200
	led 30, 50 watt, 
	24

	8
	
	Stradă interioară
	-
	280
	led 50 watt, 
	2

	9
	Clocotici
	Stradă interioară
	Principală
	600
	led 30, 50, 90 watt, 
	15

	10
	
	Stradă interioară
	Novi Sokak
	220
	led 50 watt, 
	4

	11
	
	Stradă interioară
	Kusljaika
	360
	led 30, 50 watt, 
	9

	12
	
	Stradă interioară
	Cămin-Biserică
	230
	led 50, 90 watt, 
	7

	13
	
	Stradă interioară
	Rastuca
	415
	led 30, 50 watt, 
	11

	14
	
	Stradă interioară
	Gorni Krai
	420
	led 30, 50, 90 watt, 
	25

	15
	
	Stradă interioară
	Țigane
	250
	led 30, 50 watt, 
	4

	16
	
	Stradă interioară
	Brezak
	250
	led 30 watt, 
	2

	17
	Rafnic
	Stradă interioară
	Principală
	900
	led 30, 50, 90 watt, 
	14

	18
	
	Stradă interioară
	-
	250
	led 30 watt, 
	3

	19
	
	Stradă interioară
	-
	100
	led 50 watt, 
	1

	20
	
	Stradă interioară
	-
	100
	led 50 watt, 
	1

	21
	
	Stradă interioară
	-
	150
	led 50 watt, 
	1

	22
	
	Stradă interioară
	-
	350
	Led 30, 50 watt, 
	6

	23
	
	Stradă interioară
	-
	250
	led 50 watt, 
	2

	24
	
	Stradă interioară
	-
	300
	led 30 watt, 
	3

	25
	
	Stradă interioară
	-
	250
	led 50 watt, 
	2

	26
	Vodnic
	Stradă interioară
	Principală
	820
	led 30, 50, 90 watt, 
	17

	27
	
	Stradă interioară
	-
	550
	Led 30, 50 watt, 
	8



5

ANEXA Nr.  6. Caiet de sarcini:

Parcuri și spații de agrement.

	Nr.
crt
	Denumire spațiu de agrement

	1
	Parc comunal Lupac
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