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Bunuri retur - Listă stații de încărcare
	Nr. crt.
	Nr. inv.
	Valoare de inventar
	Denumire
	Seria
	Putere încărcare maximă(KW)
	Tip display
	Tip plată
	Tip protecție înfiltrare
	Tip protecție impact
	Tip conector
	Comunicare cu automobilul
	Dimensiune(mm)

	1
	3185
	124.813.15
	DC charger 47
	DE0040B1GP4C00139M
	47
	Led tacil 
	Cu card
	IP54
	IK 10
	CCS
	CAN și/sau PLC
	1800 x 1010 x 640

	2
	3186
	124.813.15
	DC charger 47
	DE0040B1GP4C00129L
	47
	Led tacil 
	Cu card
	IP54
	IK 10
	CCS
	CAN și/sau PLC
	1800 x 1010 x 640

	3
	3187
	124.813.15
	DC charger 47
	DE0040B1GP4C00131D
	47
	Led tacil 
	Cu card
	IP54
	IK 10
	CCS
	CAN și/sau PLC
	1800 x 1010 x 640

	4
	3188
	124.813.15
	DC charger 47
	DE0040B1GP4C00114E
	47
	Led tacil 
	Cu card
	IP54
	IK 10
	CCS
	CAN și/sau PLC
	1800 x 1010 x 640

	5
	3183
	231.252.70
	AXON EASY BUS
	QP 11896
	150
	Led tacil 
	Cu card
	IP54
	IK 10
	CCS
	CAN și/sau PLC
	2000 x 750 x 900

	6
	3184
	231.252.70
	AXON EASY BUS
	QP 11897
	150
	Led tacil 
	Cu card
	IP54
	IK 10
	CCS
	CAN și/sau PLC
	2000 x 750 x 900
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