                                                              MEMORIU TEHNIC 
[bookmark: _Hlk150103471]ANEXA la proiectul de hotărîre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate- ” Parc Fotovoltaic oraș Negru Vodă ” și aprobarea  participarii la ”Programul din Fondul pentru modernizare , Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice ''
	
  1. Producţia de energie electrică din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile,        
          Dezvoltarea de noi capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile conduce la :
a)	reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz natural;
b)	o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului;
c)	atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
d)	implementarea programelor cheie stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
e)	atingerea obiectivelor privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021;
f)	creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului verde european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei și de combatere a schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de punere în aplicare a Acordului de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;
g)	creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
h)	atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 ("Legea europeană a climei"), referitor la asigurarea, până cel târziu în 2050, a unui echilibru la nivelul Uniunii între emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care sunt reglementate în dreptul  Uniunii, astfel încât să se ajungă la zero emisii nete până la acea dată;
i)	decongestionarea Sistemului Energetic Național (SEN) prin utilizarea de noi capacități de producție a energiei electrice descentralizate;
j)	punerea în aplicare a inițiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă, care are ca obiectiv dezvoltarea și utilizarea surselor regenerabile de energie EUR-Lex - 52020DC0575 - EN - EUR-Lex (europa.eu) .

2. Program de Finanțare 
           Fondul pentru modernizare a fost instituit ca mecanism de finanțare prin articolul 10d din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare (Directiva ETS). 
În România, Fondul pentru Modernizare este destinat finanțării investițiilor din sectoarele prioritare identificate de Ministerul Energiei în baza strategiilor naționale și a obiectivelor la nivel european și  este implementat prin intermediul unor programe-cheie, în cadrul cărora sunt definite unul sau mai multe domenii de investiții.
3 Indicatori tehnici ai proiectului 
     Prin implementarea acestui proiect cu finantarea nerambursabila de 100% , pe amplasamentul Negru Vodă , str, Gării , FN se va construi un parc fotovoltaic cu capacitatea de 350Kwp = 0,35 Mw. 
Parcul Fotovoltaic  Negru Vodă va avea în componență următoarele echipamente:
•	700 buc – Module fotovoltaice 550Wp ( 700 panouri de 550Wp)
•	3 buc – Invertoare de putere 100KVA și 1 invertot de 50KV, unidirecționale trifazate, putere nominală tensiune alternativă 
•	 Ansamblu structura de montaj din oțel zincat şi aluminiu pentru montajul modulelor fotovoltaice pe teren, cu orientare unidirecțională şi înclinație fixă 20°, montata pe acoperișul blocurilor  prin profilul ce asigura baza de montaj
•	1 Branșamente de prosumator  
•	Tablouri electrice, rețele electrice de cablu instalație de utilizare, instalație de legare la pământ, instalație electrică curenți slabi, dispozitive modulare protecție împotriva supratensiunilor, dotările NPM și PSI.

Suprafața ocupată la sol  0 mp, 
Suprafața ocupată acoperiș  4.000 mp,  





	[bookmark: _Hlk112841267]ID
	Indicatori obligatorii la nivel de proiect
	Unitate de măsură

	 Indicatorul I.1 - realizare
	Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile
	0,35 MW

	 Indicatorul I.2 - rezultat
	Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră (scăderea anuală estimată  a emisiilor de gaze cu efect de seră)
	237,5 Echivalent tone de CO2/an

	 Indicatorul I.3 - rezultat
	Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile
	388,1 MWh/an

	 Indicatorul I.4 - rezultat
	Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință
	6.986 MWh

	 Indicatorul I.5 - rezultat
	Factorul de capacitate al centralei electrice
	12,66 %




În perioada de monitorizare, pentru justificarea autoconsumului anual, beneficiarul va prezenta, alături de documentele justificative, rezultatul următorului calcul:
I – C <= 
unde:
I = Cantitatea anuală de energie electrică injectată în rețea, având la bază ca document justificativ facturile emise de furnizor sau auditul electroenergetic în cazul în care nu există facturi sau altele
C = Cantitatea anuală de energie electrică consumată din rețea, având la bază ca document justificativ facturile emise de furnizor sau auditul electroenergetic în cazul în care nu există facturi sau altele
Dacă această condiție nu este îndeplinită la nivelul unuia sau a mai multor ani, ea trebuie îndeplinită minim la nivelul perioadei de monitorizare de cinci ani. Energie electrică produsă de capacitatea nou instalată poate fi livrata în SEN, iar compensarea se va realiza conform prevederilor Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.
Rezultă ca energia electrică anuală produsă de parcul fotovoltaic în cuantum de 866,1 Mwh/an , va fi folosită integral ca autoconsum , in acoperirea consumului  localității de   391329  Mwh/an  , acoperind aprox.  99,18  %  din consum .
Definițiile indicatorilor și indicații privind cuantificarea acestora:
Indicatorul I.1 = Capacitatea nou instalată pentru energia din surse regenerabile eoliană, solară sau hidro datorită sprijinului acordat prin măsuri în cadrul mecanismului și care este operațională (și anume, conectată la rețea, și complet pregătită să producă energie). 

[bookmark: _Toc142982272]Notă:
[bookmark: _Hlk149069151]În temeiul prevederilor regulamentului (UE) 2019/943 privind piața internă de energie electrică, în vederea păstrării unui echilibru la nivelul SEN, dar și pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, se recomandă ca puterea centralei nou instalate să nu depășească 400 kW pe locație.                  
În cazul energiei produsă din sursă regenerabilă solară, acest indicator reprezintă capacitatea nou instalată obținută prin însumarea puterii nominale a invertoarelor  (puterea în curent alternativ). In situația în care puterea în invertoare este mai mare decât cea instalată în panouri fotovoltaice se va utiliza valoarea cea mai mică dintre cele două la calculul indicatorului și a grantului solicitat. 
Formula de calcul: Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile, exprimată în MW.
      Capacitate invertoare 3 x 100Kw + 1 x 50Kw = 350 Kw = 0,35 Mw 
Indicatorul I.2 = Estimarea totală a scăderii anuale a cantității de emisii de gaze cu efect de seră la sfârșitul perioadei ca urmare a înlocuirii producției de energie care nu este din surse regenerabile cu producția de energie din surse regenerabile.
Formula de calcul: Cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, redusă ca urmare a instalării capacității noi de producere a energiei din surse regenerabile, considerată neutră din punct de vedere a emisiilor de gaze cu efect de seră, în echivalent tone de CO2.
Se calculează parcurgând următorii pași:
a. Se calculează producția anuală medie de energie electrică = capacitatea ce urmează a fi instalată din surse regenerabile* perioada de utilizare anuală (care să nu fie mai mică decât 1000 h/an pentru energie solară, 2100 h/an pentru energie eoliană și 2400 h/an pentru energie hidro);
b. Se calculează cantitatea de emisii redusă: producția anuală medie de energie electrică se înmulțește cu factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național pentru surse fosile calculat pe baza datelor din raportul ANRE pentru anul 2021.
Factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național conform raportului ANRE pentru fiecare MWh din surse fosile este 0,6119 tone CO2/MWh.
[bookmark: _Hlk150089790]       Conform simulării PV-GIS producția anuală de energie este de aprox. 388100  Kwh/an
       Cantitatea de emisii CO2 redusă este de  388,1 Mwh x 0,6119 = 237,5 tone CO2/an 
Indicatorul I.3 = Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile
Metodologie de calcul: Producția de energie din surse regenerabile conform capacității instalate, calculată cu programe de specialitate.
Conform simulării PV-GIS producția anuală de energie este de aprox. 388,1 Mwh/an
Indicatorul I.4 = Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință
Formula de calcul: Producția anuală de energie electrică * durata de analiză (20 de ani) 
Extimând o reducere maximă anuală de 1% a eficienței panourilor , 
Producția totală de energie electrică pe 20 ani este de 6.986 Mwh
Indicatorul I.5 = Factorul de capacitate al centralei
Formula de calcul: Producţia medie anuală de energie din surse regenerabile / (Capacitatea  nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile * 8760 h) * 100, respectiv Indicatorul I.3 / (Indicatorul I.1 *8760 h) * 100.
 388,1 Mwh / 0,35 Mw  x 8760 ore x 100 = 12,66 %


4. Indicatori economici ai proiectului 

	[bookmark: _Hlk83917370]Valoare Totală Investiție
	Valoare Totală fără TVA
	TVA
	Valoare Totală cu TVA

	
	Lei
	Lei
	Lei

	Total GENERAL
	1.915.292,71
	362.492,45
	2.277.785,16

	din care C+M
	676.155,00
	128.469,45
	804.624,45



[bookmark: _Hlk44274953]Descriere cheltuieli eligibile 
	Nr.crt.
	       Deviz 
	%
	Valoare fara T.V.A.
	Valoare T.V.A.
	Valoare cu T.V.A.

	1
	Cheltuieli eligibile
	
	1.915.292,71
	362.492,45
	2.277.785,16

	2
	Cheltuieli neligibile
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	 Total  proiect 
	
	1.915.292,71
	362.492,45
	2.277.785,16

	4
	 Din care C+M 
	
	676.155,00
	128.469,45
	804.624,45

	5
	 Finantare F.M. nerabmbursabila 
	100%
	1.915.292,71
	362.492,45
	2.277.785,16

	6
	 Cofinantare U.A.T. 
	0%%
	0,00
	0,00
	0,00














5. Deviz general 
	Parc Fotovoltaic oraș Negru Vodă  

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare fără TVA
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	
	lei
	lei
	lei

	1
	2
	3
	4
	5

	CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

	1.1
	Obţinerea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Amenajarea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
	0,00
	0,00
	0,00

	Total capitol 1
	0,00
	0,00
	0,00

	CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

	2.1
	Bransament electric
	40.000,00
	7.600,00
	47.600,00

	2.2
	 
	 0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	 
	  0,00
	0,00
	0,00

	Total capitol 2
	40.000,00
	7.600,00
	47.600,00

	CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1
	Studii
	8.000,00
	1.520,00
	9.520,00

	 
	3.1.1. Studii de teren
	3.000,00
	570,00
	3.570,00

	 
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
	  0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.1.3. Alte studii specifice
	5.000,00
	950,00
	5.950,00

	3.2
	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii
	5.000,00
	950,00
	5.950,00

	3.3
	Expertizare tehnică
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4
	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5
	Proiectare
	159.000,00
	30.210,00
	189.210,00

	 
	3.5.1. Temă de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general
	60.000,00
	11.400,00
	71.400,00

	 
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
	25.000,00
	4.750,00
	29.750,00

	 
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie
	4.000,00
	760,00
	4.760,00

	 
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie
	70.000,00
	13.300,00
	83.300,00

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	40.000,00
	7.600,00
	47.600,00

	3.7
	Consultanţă
	65.000,00
	12.350,00
	77.350,00

	 
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
	60.000,00
	11.400,00
	71.400,00

	 
	3.7.2. Auditul financiar
	5.000,00
	950,00
	5.950,00

	3.8
	Asistenţă tehnică
	34.000,00
	6.460,00
	40.460,00

	 
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
	4.000,00
	760,00
	4.760,00

	 
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor
	2.000,00
	380,00
	2.380,00

	 
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii
	2.000,00
	380,00
	2.380,00

	 
	3.8.2. Dirigenţie de şantier
	30.000,00
	5.700,00
	35.700,00

	Total capitol 3
	311.000,00
	59.090,00
	370.090,00

	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

	4.1
	Construcţii şi instalaţii
	250.155,00
	47.529,45
	297.684,45

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
	371.000,00
	70.490,00
	441.490,00

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
	890.700,00
	169.233,00
	1.059.933,00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Dotări
	0,00
	0,00
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00

	Total capitol 4
	1.511.855,00
	287.252,45
	1.799.107,45

	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de şantier
	20.000,00
	3.800,00
	23.800,00

	 
	5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier
	15.000,00
	2.850,00
	17.850,00

	 
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
	5.000,00
	950,00
	5.950,00

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	7.437,71
	0,00
	7.437,71

	 
	5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii
	3.380,78
	0,00
	3.380,78

	 
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
	676,16
	0,00
	676,16

	 
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	3.380,78
	0,00
	3.380,78

	 
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare
	  0,00
	0,00
	0,00

	5.3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	10.000,00
	1.900,00
	11.900,00

	5.4
	Cheltuieli pentru informare şi publicitate
	10.000,00
	1.900,00
	11.900,00

	Total capitol 5
	47.437,71
	7.600,00
	55.037,71

	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Probe tehnologice şi teste
	5.000,00
	950,00
	5.950,00

	Total capitol 6
	5.000,00
	950,00
	5.950,00

	TOTAL GENERAL
	1.915.292,71
	362.492,45
	2.277.785,16

	din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
	676.155,00
	128.469,45
	804.624,45
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