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Nr. 9754/08.10.2025

NOTA CONCEPTUALĂ
privind necesitatea si oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Amenajare trotuar DN2 partea de Est, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău”


1. Informatii generale privind obiectivul de investiție propus
1.1. Denumirea obiectivului de investiție: „Amenajare trotuar DN2 partea de Est, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău’’
1.2. Ordonator principal de credite: Comuna Nicolae Balcescu, județul Bacau
1.3. Ordonator secundar/tertiar de credite: UAT Nicolae Balcescu, județul Bacau
1.4. Beneficiarul investiției: Comuna Nicolae Balcescu, județul Bacau

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investiții propus
2.1. Scurtă prezentare privind:
a) deficiențe ale situației actuale
Trotuarele propuse spre realizare se vor amplasa pe drumul național DN2 (E85), pe partea dreapta a acestuia de la poziția kilometrica km 275+800 pana la 278+800, in localitatea Nicolae Balcescu, localitate aparținătoare comunei Nicolae Balcescu, adiacent frontului drumului construit.
In situația actuala, datorita lipsei trotuarelor de pe partea dreapta a drumului național DN, locuitorii/riveranii din localitatea Nicolae Balcescu, fiind nevoiți sa parcurgă distantele necesare utilizând acostamentul/partea carosabila modernizata a drumului național. Din acest motiv se pune in pericol viața acestora, datorita riscului ridicat de accidente, iar traficul auto este îngreunat de prezenta pe acostamentul drumului sau partea carosabila a pietonilor, cu atât mai mult cu cat treceri de pietoni nu sunt amenajate in toate intersecțiile cu drumurile laterale.
b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiție:
In urma realizării investiției creste confortul si siguranța pietonilor ce tranzitează acest sector de drum național, precum si a participantilor la traficul auto, scade riscul de accidente. De asemenea, datorita existentei unor cai pietonale moderne, va creste gradul de utilizare a trotuarelor cel putin de catre riveranii situati de-a lungul sectorului de rum național, avand ca efect scaderea noxelor eliminate in atmosfera din traficul auto.
c) Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiție:
lmpactul negativ va exista doar pe timpul realizării lucrarilor propuse prin inchiderea partiala a sectoarelor de circulatie si eliminarea prafului in atmosfera la momentul realizării sapaturilor si a demolarii betoanelor degradate existente.

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiție propus, existente în zonă, în vederea justificării necesități realizării obiectivului de investiție propus
Nu este cazul.

2.3. Existența, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiție propus.
Proiectul se incadreaza in Strategia de dezvoltare Locala si in Prevederile Planului Urbanistic General al Comunei Nicolae Balcescu.

2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiție propus:
Nu este cazul.

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției:
Principalul obiectiv ce se doreste atins prin realizarea investiției este cresterea gradului de mobilitate si utilizare a cailor pietonale din localitatea Nicolae Balcescu, avand ca efecte pozitive cresterea sigurantei si confortului pietonilor si participantilor la traficul auto, scaderea noxelor in atmosfera.

3. Estimarea suportabilității investiției publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, după caz:
· costurile de investiție similare: Nu este cazul;
· standarde de cost pentru investiții similare: Nu este cazul

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiție, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege:

	Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1.
	Studii
	14,000.00
	2,660.00
	16,660.00

	
	3.1.1. Studii de teren
	14,000.00
	2,660.00
	16,660.00

	
	3.1.1.1. Studiu topografic
	8,000.00
	1,520.00
	9,520.00

	
	3.1.1.2. Studiu geotehnic
	6,000.00
	1,140.00
	7,140.00

	
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
	0.00
	0.00
	0.00

	
	3.1.3. Alte studii specifice
	0.00
	0.00
	0.00

	3.2.
	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii
	6,000.00
	1,140.00
	7,140.00

	3.3.
	Expertizare tehnica
	0.00
	0.00
	0.00

	3.4.
	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al
clădirilor, auditul pentru siguranță rutieră
	0.00
	0.00
	0.00

	3.5.
	Proiectare
	63,000.00
	11,970.00
	74,970.00

	
	3.5.1. Tema de proiectare
	0.00
	0.00
	0.00

	
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate
	0.00
	0.00
	0.00

	
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţiede avizare a lucrărilor
de intervenţii şi deviz general
	14,000.00
	2,660.00
	16,660.00

	
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor
	7,000.00
	1,330.00
	8,330.00

	
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie
	4,000.00
	760.00
	4,760.00

	
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie
	38,000.00
	7,220.00
	45,220.00

	3.6.
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	0.00
	0.00
	0.00

	3.7.
	Consultanta
	0.00
	0.00
	0.00

	
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
	0.00
	0.00
	0.00

	
	3.7.2. Auditul financiar
	0.00
	0.00
	0.00

	3.8.
	Asistenţă tehnică
	14,500.00
	2,755.00
	17,255.00

	
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
	4,000.00
	760.00
	4,760.00

	
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor
	2,000.00
	380.00
	2,380.00

	
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
I.S.C.
	2,000.00
	380.00
	2,380.00

	Total capitol 3
	87.000,00
	18.270,00
	105.270,00


· Aceste estimări au fost realizate fără a include următoarele subcapitole aferente Capitolului 3 – 3.8.2.	Dirigenție de șantier și 3.8.3.	Coordonator in materie de securitate si sănătate , întrucât estimarea acestora cu exactitate va putea fi realizată doar la momentul finalizării Studiului de fezabilitate.

3.3. Surse	identificate	pentru	finanțarea	cheltuielilor	estimate	(în	cazul	finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional / axa corespunzătoare identificată):
Cheltuielile pentru investiția de baza si servicii se estimează ca se vor acoperi parțial de la bugetul local si parțial din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri nerambursabile de la bugetul de stat.

4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției
existente
Investitia propusa se afla in proprietatea publica a statului, respectiv CNAIR - Compania Nationala a Infrastructurii Rutiere, cu destinatia de cai de comunicatie.

5. Particularități	ale	amplasamentului/amplasamentelor	propuse(e)	pentru	realizarea obiectivului de investiție:
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e), localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan;
Suprafața de teren care va fi ocupata prin realizarea lucrarilor este de aproximativ. 4500.00 mp. Amplasamentul propus pentru realizarea lucrarilor este situat in cadrul frontului drumului național DN 2, adiacent de limita cu proprietățile private (case, garduri, porti) de pe partea dreapta adrumului național, fiind marginit pe o parte de frontul drumului construit si pe cealaltă parte de zona
verde adiacenta platformei carosabile.
Prin implementarea proiectului se doreste amenajarea acceselor la proprietăți, realizarea de trotuare pietonale adiacente drumului național DN 2 (E85), pe partea dreapta a acestuia de la poziția kilometrica km 275+800 pana la 278+800, cu lungimea de 3000.00 m si prevederea de dispozitive pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale din zona trotuarelor propuse. La intersecția traseului trotuarelor cu podetele, podurile existente de pe drumul național, traseul trotuarului se va adapta la elementele geometrice ale podetelor, podurilor astfel in cat sa fie asigurata continuitatea trotuarelor.
b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile:
Comuna Nicolae Balcescu este una dintre asezarile limitrofe ale municipiului Bacau, situata la nici 5 km de acesta si devenita in ultimii ani una dintre cele mai ravnite de catre oraseni datorita ritmului rapid de dezvoltare de care se bucura.
Comuna se afla in zona centrala a judetului, imediat la sud de municipiul Bacau, pe malul drept al Bistritei si Siretului, la confluenta celor doua rauri care se afla in lacul de acumulare Galbeni, aflat la limita estica a comunei. Este strabatuta de soseaua nationala DN2, care leaga Bacaul de Focsani. Langa Nicolae Balcescu, din acest drum se ramifica soseaua judeteana DJ252D, care o leaga spre est de Tamasi. Prin partea de vest a comunei trece si soseaua judeteana DJ119, care leaga comuna spre nord de Sarata si Bacau, si spre sud de Faraoani, Cleja, Racaciuni, Gura Vaii si Onesti (unde se termina in DN11A).
Prin comuna trece si calea ferata Bacau–Marasesti, pe care este deservita de statia Valea Seaca. Teritoriul administrativ al comunei se invecineaza cu urmatoarele teritorii administrativ teritoriale:
la Nord - U.A.T. Sarata, la Sud - U.A.T. Faraoani, la Est - U.A.T. Tamas; iar la Vest - U.A.T. Sanduleni. Accesul in comuna Nicolae Balcescu se realizeaza prin intermediul drumului național DN 2 (E85).
Trotuarele care fac obiectul prezentei note conceptuale, sunt amplasate in comuna Nicolae Balcescu, localitatea Nicolae Balcescu si asigura deplasarea pietonilor de-a lungul drumului național DN2.
c) surse de poluare existente în zonă
Nu este cazul.
d) particularități de relief:
Relieful comunei este reprezentat de o imbinare armonioasa intre coline si lunci, pornind de la magurile inalte ale Culmii Pietricica si terminand cu albia raului Siret, fiind un loc perfect de recreere atât pentru impatimiti ai peisajelor fluviale, cat si pe cei ai versantilor insoriti. Flora este caracterizata de vegetatia spontana specifica silvostepei si padurilor de foioase, acestea din urma acoperind aproximativ
1.350 ha din suprafata totala a comunei, iar fauna cuprinde specii de animale adaptate acestui tip de relief. Clima este specifica culoarelor depresionare si dealurilor joase, cu influente scandinavo-baltice, fiind intalnit foarte des fenomenul de ceata, iar zona este pretabila în special padurilor, pasunilor, fanetelor si culturilor agricole de grau, orz, secara, porumb si cartof. De asemenea, zona este foarte bine reprezentata din punct de vedere hidrografic, cuprinzand in afara de raul Siret atât retele de ape permanente, precum paraiele Bahna, Bezedea, Sarata, Sarata Bai, Baltata, Gropilor si Valea Seaca, cat si cursuri temporare, precum paraul Buchila, care are caracter torential. Pe teritoriul comunei se afla si Lacul Galbeni, rezultat al unui amplu program de amenajare hidrotehnica a raurilor Siret si Bistrita, dat în folosinta in 1983.
Pentru zona studiată perioada de colț are valoarea Tc= 0.70 sec. Accelerația terenului pentru proiectare: ag=0.35g
Adancimea maxima de inghet este de – 0.80 - 0.90 m de la cota terenului natural sau amenajat, conform STAS 6054-77.
e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților:
- alimentare cu energie electrică, telefonie, apă-canal, gaz.
f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate și protejate:
Nu este cazul.
g) posibile obligații de servitute:
Nu este cazul.
h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz
Nu este cazul.
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate – plan urbanistic general / plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent:
Nu este cazul.
j) existența unor monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție
Pe amplasamentul studiat nu s-au identificat interferențe cu zone protejate, situri arheologice, monumente istorice și/sau de arhitectură.

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiție propus din punct de vedere tehnic și funcțional
a) destinație și funcțiuni
Traseele pietonale propuse spre realizare asigura accesul pietonal al locuitorilor si riveranilor dinspre curtile riveranilor catre centrul de comuna si invers, respectiv catre obiective social­culturale situate de-a lungul drumului național DN2.
b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate:
Prin implementarea proiectului se doreste amenajarea acceselor la proprietăți, realizarea de trotuare pietonale adiacente drumului național DN 2 (E85), pe partea dreapta a acestuia de la poziția kilometrica km 275+800 pana la 278+800, cu lungimea de 3000.00 m, respectiv cu o latime minima de
1.00 m si prevederea de dispozitive pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale din zona trotuarelor propuse. La intersecția traseului trotuarelor cu podetele, podurile existente de pe drumul național, traseul trotuarului se va adapta la elementele geometrice ale podetelor, podurilor astfel in cat sa fie asigurata continuitatea trotuarelor.
Trotuarele vor fi realizate cu stratul de uzura din pavele prefabricate din beton si vor fi incadrate de borduri, cel putin pe partea adiacenta zonei verzi.
c) durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse:
Conform Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor - lndicativ NE 033-2005, tabelul 1, durata normala de functionare pentru trotuare cu imbracamintea din dale de beton este cuprinsa intre 20 si 30 de ani. Conform art. 10 din NE 033-2005, durata normala de functionare variaza in functie de diversi factori: clima, trafic, structura rutiera, calitatea executiei, etc. In tabelul 1 sunt prezentate durate medii acceptate ca valoare normala.
De asemenea, conform art. 15 din NE 033-2005, pentru mentinerea starii de viabilitate a strazii in intervalul duratei normale de functionare (initiala sau intre 2 reparatii capitale), se executa lucrari de intretinere si reparatii curente.
d) nevoi / solicitări funcționale specifice:
Nu este cazul
7. Justificarea necesității elaborării, după caz a:
· Studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor / proiectelor majore de investiți;
Nu este cazul.
· Expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la construcți existente.
Nu este cazul. Expertiza tehnica este necesara a se efectua in cazul interventiilor la constructii existente, conform Legii 10/1995, art. 18, aliniatul 2: lnterventiile la constructiile existente se refera la lucrari de construire, reconstruire, desfiintare partiala, consolidare, reparatie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termica, crestere a performantei energetice, renovare, renovare majora sau complexa, dupa caz, schimbare de destinatie, protejare, restaurare, conservare, desfiintare totala. Acestea se efectueaza in baza unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat si dupa caz, in baza unui audit energetic intocmit de un auditor energetic pentru cladiri atestat si cuprind proiectarea, executia si receptia lucrarilor care necesita emiterea, in conditiile legii, a autorizatiei de construire sau de desfiintare, dupa caz. lnterventiile la constructiile existente se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei.
· Unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate
Nu este cazul.




	Cristian ROŞU
Consilier
Compartiment Urbanism și Nomenclatură Stradală


	Mihai-Adrian BUDĂU
Consilier
Compartiment Achiziții Publice si Proiecte

	Ion BULGAC , 
inspector 
Compartiment Fond Funciar și Domeniul Public
	Cristina COȘA
Consilier
Compartiment Contabilitate
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