Anexa
la Hotărârea Consiliului Local Pârscov nr._____ / 2023

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ESTIMATIVI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA EXISTENT SI INFIINTARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA PARSCOV, JUDETUL BUZAU"
TITULAR: Comuna Parscov, județul Buzau
BENEFICIAR:  Comuna Parscov, județul Buzau
AMPLASAMENT: Satele: Parscov (resedinta), Lunca Frumoasa, Robesti, Badila, Curcanesti si Tocileni, comuna Parscov, județul Buzau – Regiunea de dezvoltare 3 SUD – MUNTENIA, România
PROIECTANT:  SC  INFRA & CIVIL DESIGN SRL
INDICATORI ECONOMICI ESTIMATIVI AI INVESTITIEI:
VALOAREA INVESTITIEI :
	
	Lei (inclusiv TVA 19%)

	TOTAL GENERAL
	28.498.025,30 lei

	Din care Constructii -  Montaj 
	19.743.143,63 lei


· SURSA DE FINANTARE/ CHELTUIELI ELIGIBILE/ CONTRIBUTIE PROPRIE: 
In conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny” si cu Normele metodologice din 2021 pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 1333/2021, cheltuielile eligibile sunt in cuantum de  27.450.706,30 lei cu T.V.A., iar cheltuielile neeligibile sunt in cuantum de 1.047.319,00 lei cu T.V.A. (contributie proprie).
INDICATORI TEHNICI ESTIMATIVI AI INVESTITIEI : 
Prezentul obiectiv de investitii va deservi un numar total de 5163 de locuitori.
Sistem de alimentare cu apa :
Captare – realizata din surse subterane prin intermediul conductelor de dren si reabilitare captare cu dren existenta;
Conducte de aductiune propuse in lungime totala de L=2500m ;
Gospodarie de apa:
· Gospodarie de apa noua – sat Badila;
· Gospodarie de apa noua – sat Lunca Frumoasa ;
· Reabilitare si extindere gospodarie de apa existenta – sat Parscov ;
Acestea vor contine :
· Inmagazinarea : rezervoare metalice, supraterane;
· Statii de pompare si clorinare;
· Containere administrative;
· Conducte tehnologice, camine de vizitare;
· Instalatii electrice (forta, automatizare, iluminat) in incinta gospodariei ;
· Amenajare incinta ;
· Dotari ;
· Grup electrogen ;
· Imprejmuiri zone de protectie sanitara cu regim sever.
· 
Reteaua de distributie a apei propusa in satele Parscov, Lunca Frumoasa, Robesti, Badila, Curcanesti si Tocileni in lungime totala de L= 27.100 m ;
Bransamente la reteaua de apa potabila – 1852 buc, alcatuite din conducta de bransament din PEID De 25 mm si caminul de bransament individual.
Subtraversari ale drumurilor modernizate cu foraj orizontal si tub de protectie din otel pentru retelele propuse.
Supratraversari ale retelelor propuse cu masive de reazem, piloni si cabluri in conducta de protectie din OL, izolata termic.
Desfaceri refaceri ale zonelor afectate : sistem rutier (asfalt), acostament, drum pietruit, platforme betonate, trotuare si podete de acces in curti, rigole betonate si rigole de pamant.
Durata de implementare a proiectului: conform graficului de realizare – 36 luni.
Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general estimativ, care face parte integranta din prezenta hotarare .

          Preşedinte  de  şedinţă,					        Contrasemnează,
                 Vasile DRUGĂU                                                       Secretar general al comunei Parscov,
	                                                                                                            Adrian-Vasile MARIN
         


