Anexa nr. 2.b la H.C.L. nr. ..........din..............................

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITII : 
,,Înființare sistem de canalizare în Comuna Pârscov, Județul Buzău"


TITULAR: UAT Comuna Pârscov, judetul Buzau
BENEFICIAR:  UAT Comuna Pârscov
AMPLASAMENT: Comuna Pârscov, judetul Buzau – Regiunea de dezvoltare 2 SUD-EST, România
PROIECTANT:  S.C.  DINENG DEV S.R.L. Ploiesti


INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI:
VALOAREA INVESTITIEI :
	
	Lei / Euro (inclusiv TVA%)

	TOTAL GENERAL
	28.975.864,42 lei / 5.857.259,84 euro

	Din care Construcţii -  Montaj 
	22.353.078,33 lei / 4.518.511,89 euro



Curs LEI/EURO la data de 09.10.2021 de: 4,9470 LEI / 1 EURO 


· SURSĂ DE FINANŢARE/CHELTUIELI ELIGIBILE/CONTRIBUTIE PROPRIE 2022-2028:
Cofinantare Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny", astfel cum a fost acesta aprobat prin OUG nr. 95/2021 / bugetul propriu al comunei Pârscov. 
· Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny": 27.492.893,00 lei
· Bugetul propriu al comunei Pârscov: 1.482.971,42 lei
  

   INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI : 
· Statii de epurare a apelor uzate> 1 buc ( 390 mc / zi)
· Statii de pompare si repompare a apelor uzate> 8 buc
· Racorduri individuale > 900 buc (PVC SN8, Dn = 160 mm)
· Retea canalizare ape uzate > 12.650 m (10.700 PVC SN4, Dn = 250 mm + 1.950 m PVC SN4, Dn = 315 mm)
· conducta refulare > 4.358 m (280 m PEID PN6, De=75 mm + 1.356 m PEID PN6, De=90 mm + 1.962 m PEID PN6, De=110 mm + 760 m PEID PN6, De=125 mm )
· Camine de vizitare si inspectie > 386 buc

Durata de implementare a proiectului : conform contractul de finantare prin PNI Anghel Saligny: 60 luni 

Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investitiei / prevederile contractului de finantare prin PNI Anghel Saligny, perfectat cu MDLAP .

	Președinte de ședință, 
	Secretar general ,



