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CONSUMUL NORMAT EFECTIV ȘI MEDIU DE CARBURANT PENTRU AUTOVEHICULE ȘI UTILAJE DIN DOTAREA PRIMĂRIEI PREUTEȘTI pentru anul 2024
	
Nr. crt. 

	 
Autovehicul – Utilaj
	
Consum Mediu
Efectiv

	
Consum Luna

	
Timp de funcțonare 

	1. 
	Autoutilitară TGL 12-240 
( MAN – 12T)
	


28 litri/100km
	


480 litri motorină
	

7 luni

	



2.
	



Autocamion MAN 16 Tone
	



28 litri/100km
	



960 litri motorină
	



7 luni

	3.
	Autocamion MAN 7,5Tone
	

28 litri/100km
	

480 litri motorină
	

5 luni

	

4. 




	

Buldoexcavator JCB 3CX -2008
	


9 litri/oră
	


1485 litri motorină
	


10 luni

	5. 

	Buldoexcavator multifuncțional marca JCB tip 4CX14HFWM  
	
6,7 litri motorină/
oră
	
1072 litri motorină
	
11 luni

	




6. 
	




Autospecială PSI










	 

 30 litri/100km





7 litri/oră
	



100 litri motorină
	
 


12 luni în funcție de intervenție

	



7.
	



Autogunoieră 109 Preutești
	
28 litri /100 km




4 litri/oră
	



150 litri motorină
	



12 luni

	



8.
	


Autobuz Mercedes - Benz
	


15l/100 km
	


480 litri motorină
	

9 luni





	

9.


	

Autogrederul 
	
13 litri motorină/
oră
	
520 litri motorină 
	
12 luni

	
10. 
	Autoutilitară Iveco C25C – capacitate cm cubi - 2287
	

12 litri /100 km
	

120 litri motorină
	

12 luni

	11.
	Drujba Husqvarna
	1,5 litri benzină
/ora
	60 litri benzină/lună
	6 luni

	12.
	Drujba Husqvarna
	1,5 litri benzină
/ora
	60 litri benzină/lună
	6 luni

	13.
	Motopompa
	1,5 litri benzină
/ora
	90 litri benzină/lună
	6 luni

	14.
	Motopompa
	1,5 litri benzină
/ora
	90 litri benzină/lună
	6 luni

	
15. 

	Motocositoare cu fir Husqvarna
	1,5 litri benzină
/ora
	60 litri benzină/lună
	6 luni

	
16.


	
Motocositoare cu fir Husqvarna
	
1,5 litri benzină
/ora
	
60 litri benzină/lună
	6 luni




	
17. 

	
Autoturism Fiat
	
8,5 litri benzină/
100 km
	
200 litri benzină
	
11 luni



						Referent,
					       FLOREA VASILE
