Județul Suceava
Comuna Preutești
Consiliul Local
					ANEXA NR. 1 la HCL nr. ........... din ....................................

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici în vederea depunerii pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII PREȘCOLARE ȘI CREAREA FACILITĂȚILOR MODERNE PENTRU EDUCAȚIE IN SAT BASARABI, COMUNA PREUTEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI
Prin proiectul „ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII PREȘCOLARE ȘI CREAREA FACILITĂȚILOR MODERNE PENTRU EDUCAȚIE IN SAT BASARABI, COMUNA PREUTEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” se propun lucrări de construcții / amenajări / echipări, în scopul modernizării infrastructurii, oferind condiții optime desfășurării activităților educaționale.
Obiectivul general al proiectului urmărește dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul preșcolar. Această inițiativă va sprijini accesul echitabil la servicii educaționale de calitate, contribuind astfel la reducerea disparităților sociale și teritoriale și la crearea unui mediu educativ adecvat dezvoltării timpurii. Investiția are ca scop îmbunătățirea condițiilor de învățare pentru copiii din comunitate și încurajarea participării active la educație încă din primii ani de viață. Noua grădiniță va fi inclusă în rețeaua educațională locală, devenind un reper al modernizării și al accesului egal la educație. Construcția acestei unități reprezintă un pas concret în alinierea la obiectivele europene privind incluziunea socială și dezvoltarea durabilă a comunităților rurale, contribuind activ la reducerea disparităților teritoriale și la crearea unui mediu educațional echitabil pentru toți copiii, indiferent de mediul din care provin
Proiectul propune realizarea unei grădinițe (corp C4) ce va fi amplasată în spatele corpului de Școală, în partea Nordică, iar zona rezultată dintre aceste două corpuri va avea destinația de recreere și sport pentru graădiniță. Acest nou corp va fi dotat cu 4 săli de grupă, fiecare cu grupul lui sanitar dotat cu dotate cu numărul necesar de lavoare, wc-uri și dușuri. Intrarea principală se face de pe fațada Sudică, holul de acces face distribuția către un vestiar pentru copii, un cabinet medical și într-o zonă multifunțională, aceast spațiu din urmă face la rândul lui distribuția către sălile de grupă, dar și către spațiile conexe pentru această funcțiune. Scopul spațiului multifuncțional are rolul de a deservi activităților comune pentru toate grupele la un loc. Grădinița va avea o capacitate maximă de 100 de preșcolari, 4 săli de grupă a câte 20 de copii fiecare. Toate spațiile au suprafețele necesare, atât cât și golurile de trecere, ușile dar și ferestrele pentru a îndeplini toate cerințele de calitate. La exterior se propun amenajarea a două spații distincte ce va deservi grădinița, un spațiu de joacă pentru copii unde va fi montat un mobilier specific zonei și un al doilea spațiu ce va fi teren sportiv. Ambele zone exterioare vor avea pardoselile placate cu dale cauciucate. 
Arhitectural, clădirea vrea sa să se încadreze într-o tipologie specifică zonei, dar sunt propuse la nivelul fațadelor un joc de culori pentru a păstra un caracter specific funcțiunii.
Proiectul propus la finanțare are următorii indicatori:
INDICATORI TEHNICI
	BILANȚ TERITORIAL - PROPUS

	Suprafață teren (din acte)
	21 483,00 mp

	Arie construită totală
	1 603,00 mp

	Arie construită desfășurată totală
	2 029,00 mp

	Suprafață spațiu verde
	17 931,10 mp

	Suprafață alei, trotuare
	991,40 mp

	Suprafață carosabil auto
	1 163,50 mp

	Suprafață spații joacă
	103,00 mp

	Suprafață terenuri de sport
	103,00 mp

	C1 – MAGAZIE– construcție existentă

	Arie construită
	62,00 mp

	Arie construită desfășurată
	62,00 mp

	Regim de înălțime
	P

	Categoria de importanță
	D

	Clasa de importanță
	IV

	Gradul de rezistență la foc
	IV

	C2 – CONAC – construcție existentă

	Arie costruită (din acte)
	403,00 mp

	Arie construită desfășurată (din acte)
	403,00 mp

	Regim de înălțime
	P

	Categoria de importanță
	D

	Clasa de importanță
	IV

	Gradul de rezistență la foc
	IV

	C3 – ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ – construcție existentă (nu se modifică)

	Arie costruită (din acte)
	426,00 mp

	Arie construită desfășurată (din acte)
	852,00 mp

	HMAX COAMĂ (de la cota ±0,00)
	+9,76m

	HMAX STREAȘINĂ (de la cota ±0,00)
	+7,29m

	Regim de înălțime
	P+1Etaj

	Categoria de importanță
	C

	Clasa de importanță
	II

	Gradul de rezistență la foc
	II

	C4 – GRĂDINIȚĂ – construcție PROPUSĂ

	Arie construită (măsurată)
	712,00 mp

	Arie construită desfășurată (măsurată)
	712,00 mp

	Arie utilă
	579,52 mp

	Volum
	5 086,00 mc

	HMAX COAMĂ (de la cota ±0,00)
	+8,60m

	HMAX STREAȘINĂ (de la cota ±0,00)
	+4,13m

	Regim de înălțime
	P

	Categoria de importanță
	C

	Clasa de importanță
	II

	Gradul de rezistență la foc
	II

	P.O.T.
	7,46%

	C.U.T.
	0,09



INDICATORI ECONOMICI
Conform Buget MySmis
	
	Total proiect
	Total eligibil
	Total nerambursabil
	Total ajutor de stat
	Total contribuție proprie
	Total neeligibil
	Intensitate intervenție

	RON
	9.407.210,68
	7.616.020,41
	7.463.700,00
	0,00
	152.320,41
	1.791.190,27
	98%

	EURO – luna februarie 2025,
1 euro = 
4,9758 lei
	1.890.592,60
	1.530.612,24
	1,500.000,00
	0,00
	30.612,24
	35.9980,35
	98%

	

	Cheltuieli directe
	7.373.970,30
	7.118.087,48
	6.975.725,73
	0,00
	142.361,75
	0,00
	98%

	Cheltuieli indirecte
	2.033.240,38
	497.932,93
	487.974,27
	0,00
	9.958,66
	1.535.307,45
	98%

	Activități FSE+
	4.760,00
	4.760,00
	4.664,80
	0,00
	95,20
	0,00
	98%



Conform Deviz general – faza PTh*
	
	Total proiect
	Total eligibil
	Total nerambursabil
	Total ajutor de stat
	Total contribuție proprie
	Total neeligibil
	Intensitate intervenție

	RON
	9.402.450,68
	7.611.260,41
	7.459.035,20
	0,00
	152.225,21
	1.791.190,27
	98%

	EURO – luna februarie 2025, 
1 euro = 
4,9758 lei
	1.889.635,97
	1.529.655,61
	1.499.062,50
	0,00
	30.593,11
	1.535.307,45
	98%

	

	Cheltuieli directe
	7.369.210,30
	7.113.327,48
	6.971.060,93
	0,00
	142.266,55
	255.882,82
	98%

	Cheltuieli indirecte
	2.033.240,38
	497.932,93
	487.974,27
	0,00
	9.958,66
	1.535.307,44
	98%


*Valoarea totală a indicatorilor economici prezintă diferențe, întrucât Ghidul solicitantului prevede includerea cheltuielilor FSE+, iar acestea nu au corespondent în devizul general conform HG 907/2016, fapt pentru care ele nu sunt reflectate în liniile bugetare ale devizului, ci sunt incluse la nivelul bugetului general al proiectului, conform MySmis.
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Președinte de ședință				                Secretar general comună
Marinica MAFTEI 				                        Emilia IAȚCU
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