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la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 54 din 25.08.2022


TEMĂ DE PROIECTARE

1. Informații generale
1.1. Denumirea obiectivului de investiții ,,CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ LA OBIECTIVUL PARC, SATUL NEGOEȘTI’’, în comuna Șoldanu, satul Negoești, Șoseaua Olteniței, nr. 35, județul Călărași
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Soldanu, județul Călăraşi
1.3. Ordonator de credite (secundar, terțiar):   …--…
1.4. Beneficiarul investiției: Comuna Soldanu, județul Călăraşi
1.5. Elaboratorul temei de proiectare: Comuna Soldanu, județul Călăraşi
2. Date de identificare a obiectivului de investiții: 
2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală: amplasamentul studiat se afla în domeniul public, în administrarea Consiliului Local al Comunei Șoldanu, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 15/27.08.1999 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Soldanu, județul Călăraşi cu modificările și completările ulterioare. 
2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:
2.2.1. descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);
Terenul, în suprafață de 1.018 mp este amplasat pe Șoseaua Olteniței, nr. 35, situat in intravilanul satului Negoești, comuna Soldanu, are dimensiunile în plan conform planului de situație anexat prezentei lucrări si are următoarele vecinătăți:
· latura din N – Șoseaua Olteniței;
· latura din S – Trușcă Nicolae;
· latura din E – Țuțulea Iuliana-Ioana, str. Radu Voievod;
· latura din V – Plugaru Vasilica, Bulugeanu Nicolae, Vlăsceanu Floarea, Țuțulea Iuliana-Ioana.
2.2.2. relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile:
Comuna Șoldanu, județul Călăraşi este amplasată în zona de sud-vest a județului Călărași, pe ambele maluri ale râului Argeș, de-a lungul drumului național DN4, București - Oltenița, la km 44 și este compusă din 2 sate și anume: satul Șoldanu și satul Negoeşti.
Vecinătățile teritoriului administrativ al comunei Șoldanu sunt următoarele:
-la Nord – comuna Luica, la aproximativ 3 km de centrul satului reședință, Șoldanu;
-la Sud   – comuna Radovanu, la aproximativ 4 km de centrul satului reședință, Șoldanu;
-la Est   – comuna Curcani, la aproximativ 4 km de centrul satului reședință, Șoldanu;
-la Vest – orașul Budești, la aproximativ 4 km de centrul satului reședință, Șoldanu.
2.2.3. surse de poluare existente în zonă:
Având in vedere funcțiunea obiectivului, nu sunt necesare prevederi speciale pentru monitorizarea mediului.
Lucrările prevăzute in proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului si subsolului si nu sunt generatoare de noxe.
După terminarea lucrărilor de execuție se vor evacua toate materialele ramase de la lucrare si se vor dezafecta terenurile si platformele de lucru ocupate de constructor.
2.2.4. particularități de relief:
Plasată pe bordura de vest a câmpiei Mostiștei, pe care în acest sector Valea Argeșului o desparte de câmpia mai înalta a Burnuzului, comuna prezintă un relief de câmpie neteda, tabulară, înclinată ușor către SSV, înspre râul Argeș. Teritoriul comunei se include în tipul vegetației de stepă.
Sub aspect geomorfologic, teritoriul comunei face parte din marea unitate „Câmpia Română”, acoperită de o cuvertură sedimentară alcătuită din depozite cuaternare. Pătura superficială a acestor depuneri este reprezentată de loess, care constituie roca mamă generatoare de soluri pe terase si versanți. O caracteristică a materialului loess-ului de suprafață o constituie numeroasele depresiuni de tasare, care se găsesc răspândite pe toate terasele.
Lunca Argeșului este dezvoltată în sectorul SE al comunei, fiind despărțită în terase printr-un prag abrupt, cu înălțimi variabile între 3-5 m.
2.2.5. nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților:
Utilitățile localității sunt alimentarea cu energie electrica, alimentare cu apa, telefonie fixa si mobila, televiziune prin cablu si internet.
Zona studiata oferă posibilitatea de asigurare a racordării la utilități (apa, canal, energie electrica).
2.2.6. existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: nu e cazul.
2.2.7. posibile obligații de servitute: nu e cazul.
2.2.8. condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz: se vor respecta prevederile normativelor si legilor in vigoare.
2.2.9. reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - Plan Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism aferent: conform P.U.G. al Comunei Șoldanu.
2.2.10. existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată: nu este cazul.
2.2.11. existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție: nu este cazul.
2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:
2.3.1. destinație și funcțiuni: 
Prin realizarea obiectivului de investiție ,,CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ LA OBIECTIVUL PARC, SATUL NEGOEȘTI’’, în comuna Soldanu, satul Negoești, județul Călărași, beneficiarul dorește sa construiască gard din stâlpi și panouri de beton prefabricate de înălțime 2,25 metri.
2.3.2. caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate: s-a propus realizarea următoarelor lucrări: 
Se dorește construirea unui gard din stâlpi și panouri de beton prefabricate de înălțime 2,25 metri. Montarea lui se va face pe soclu continuu din beton armat cu fundații izolate in dreptul stâlpilor.
Se vor folosi:
· plăci prefabricate din beton (conțin armătură de 6 mm) de dimensiune 200x50x4 cm;
· stâlpi prefabricați din beton cu model piatră sau cărămidă de dimensiune 14x13x220 cm;
· soclu beton are și fundații izolate pentru stâlpi.
Pentru buna funcționare si conservare a terenului, cat si pentru creșterea in valoare a locației in zona trebuie asigurate alei, cat si completarea cu mobilier urban.
2.3.3. nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare:
Prevederile pentru monitorizarea impactului asupra mediului si asupra sănătății publice:
· monitorizarea factorului de mediu apă;
· monitorizarea factorului de mediu aer;
· monitorizarea factorului de mediu sol.
2.3.4. număr estimat de utilizatori: nu este cazul.
2.3.5. durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse: 25 de ani.
2.3.6. nevoi/solicitări funcționale specifice: necesitatea realizării acestei investiții constă în delimitarea funcțională față de împrejurimi.
2.3.7. corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului:
Se urmărește stimularea petrecerii a cât mai mult timp în aer liber și promovarea mișcării și sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă.
	De aceea, realizarea investiției, în condiții calitative ridicate și care oferă o siguranță maximă a practicanților este oportună și prezintă multiple avantaje:
· practicarea activităților in aer liber;
· realizarea unui parc pentru copii;
· combaterea sedentarismului;
· asigurarea unui plus de valoare însemnat pentru teren prin crearea unui impact vizual plăcut, în condiții calitative ridicate, cu o durată de viață mare și cu costuri de exploatare foarte reduse.
Obiectiv general: construirea împrejmuirii prin delimitarea amplasamentului la stradă cu un gard realizat la standarde ridicate. 
Realizarea împrejmuirii, in condiții calitative ridicate si care oferă siguranță cetățenilor este oportună si prezinta multiple avantaje:
· asigurarea unor condiții calitative ridicate;
· asigurarea siguranței cetățenilor prin realizarea gradului la nivelul unor standard ridicate;
· asigurarea unui plus de valoare însemnat prin crearea unui impact vizual plăcut, în condiții calitative ridicate cu o durată de viată mare și cu costuri de exploatare foarte reduse.
	De aceea, realizarea investiției, în condiții calitative ridicate și care oferă o siguranță maximă a practicanților este oportună și prezintă multiple avantaje:
· asigurarea unor condiții calitative ridicate pentru practicarea sporturilor;
· asigurarea atragerii tinerilor către mișcare în aer liber în detrimentul activităților sedentare prin realizarea terenului de sport la nivelul unor standarde ridicate;
· asigurarea unui plus de valoare însemnat pentru teren prin crearea unui impact vizual plăcut, în condiții calitative ridicate, cu o durată de viață mare și cu costuri de exploatare foarte reduse;
· asigurarea unui loc de practicare a sportului, respectiv a educației fizice in aer liber in condiții sigure si de calitate.
2.3.8. stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului.
Amplasamentul studiat se afla în domeniul public, în administrarea Consiliului Local al comunei Șoldanu, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 15/27.08.1999 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Soldanu, județul Călăraşi cu modificările și completările ulterioare. 
Terenul in suprafața de 1.018 mp este amplasat pe Șoseaua Olteniței, nr. 35, situat in intravilanul satului Negoești, comuna Soldanu si are dimensiunile în plan conform planului de situație anexat prezentei lucrări.
Obiectiv general: construirea împrejmuirii prin delimitarea amplasamentului la stradă cu un gard realizat la standarde ridicate. 
2.4. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia: se vor respecta prevederile normativelor si legilor in vigoare.
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PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ:
Consilier local, Vasilică STANCU-MARINCIU


