ROMANIA                                                                   


 SE APROBA,

JUDETULTIMIS                                                          


 P R I M A R

MUNICIPIUL TIMISOARA                                   
           Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ

Nr.U22005-004145/ 12.09.2005
REFERAT 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „LOCUINŢE” Bacalbaşa, Freidorf Timişoara
Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Având în vedere solicitarea cu nr. U22005-004145 din 18.08.2005
Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara,aprobat prin HCL nr. 157/2002 
Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr.187 din 18.01.2005

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE”

Bacalbaşa, Freidorf-Timişoara.
Documentaţia a fost iniţiată de CRISTE FRANCISC şi CRISTE RODICA, MARIS ADRIANA RODICA, PETRIŞOR IOAN EUGEN şi PETRIŞOR MARIANA şi elaborată de S.C. OTNIEL srl, proiect nr. 8/2005. 
Obiectul prezentului PUZ „LOCUINŢE” Bacalbaşa, Freidorf-Timişoara constă conform titlului documentaţiei în lotizarea  a două terenuri libere de construcţii pentru construirea de locuinţe.
Amplasamentul este proprietatea lui CRISTE FRANCISC şi CRISTE RODICA, MARIS ADRIANA RODICA, PETRIŞOR IOAN EUGEN şi PETRIŞOR MARIANA, conform C.F.3770, Timişoara, nr.cadastral A 1359/5/6, A 1358/4, în suprafaţă de 19 700 mp.

Terenul studiat prin prezenta documentaţie este situat în intravilan, în zona Freidorf, intr-o zonă cu interdicţie de construire până la elaborare a unui plan de urbanism şi are destinaţia de locuinţe, servicii, industrie conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara.

Funcţiunea propusă de locuinţe şi funcţiuni complementare se încadrează în destinaţia propusă prin PUG Municipiul Timişoara.

În scopul construirii de locuinţe individuale, cu regim mic de înălţime şi funcţiuni complementare terenul s-a lotizat şi au rezultat 26 parcele, cu suprafeţe cuprinse între 560 si 1015 mp..
Construcţiile de locuinţe se vor amplasa conform Planşei de Reglementări Urbanistice, nr. 2 şi vor respecta retragerile figurate pe planşă.

Accesul în zonă se va realiza din str. Bacalbaşa prin DE 1356. Pentru accesul în incinta studiată se propun  2 străzi cu prospect de 12 m., realizate inelar in vederea deservirii tuturor parcelelor, conform cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. 1179 din 7.04.2005 şi cu planşa 2A- Trama stradală majoră.
Indicii de construibilitate propuşi se incadrează în indicii aprobaţi pentru zona de locuinţe şi funcţiuni complementare.

P.O.T. max. = 35 %, C.U.T.= 0,4 , H max. = P+2+M, iar propunerea se incadrează in normele de densitate urbană.

Documentaţia de urbanism propusă este însoţită de  toate avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului ( M.T.C.T.) şi conform Certificatului de Urbanism de mai sus.
Planul Urbanistic Zonal „LOCUINŢE” Bacalbaşa, Freidorf-Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. 
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