ANEXA la HCL nr……………………

,, Sistem major de canalizare – str. Muzicescu -zona Urseni” 

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:           4.167.000 lei         

 - construcţii-montaj : 
       3.257.130 lei         

 - utilaje



388.559  lei
Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei

- anul I 

            672.000 lei / 533.000 lei
- anul II


1.750.000/ 1.397.690 lei
- anul III


1.745.000 / 1.326.440 lei

Durata de realizare a investiţiei: 

24uni

Capacităţi realizate :

- debit transportat 

580 dmc/ sec


- diametrul canalului / lungime  PAFS, D= 800/ L=1000 m






   PAFS, D= 600/ L=190 m







   PAFS, D= 500/ L= 240 m
· diametrul conductei de refulare/lungine PE-HD,D= 560 / L= 300 m
      PE-HD,D= 250 / L= 300 m

· staţia de pompare

total pompe active / pompe active Ape meteorice                3/2






      Ape uzate 

       2/1

    - putere instalată / putere simultan funcţiune 


154/98 kw

             ŞEF BIROU HIDROTEHNIC

MARIUS ONEŢIU

