ROMÂNIA







SE APROBA,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA



P R I M A R
DIRECŢIA URBANISM




Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ
Nr.U22006-007133/16.03.2007
REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinţă unifamilială P+M”, strada Mircea cel Bătrân nr. 65, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;


Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22006-007133/07.12.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinţă unifamilială P+M”, strada Mircea cel Bătrân nr. 65 Timişoara

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 4613/03.08.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinţă unifamilială P+M”, strada Mircea cel Bătrân nr. 65 Timişoara 


Planul Urbanistic de Detaliu este elaborat de proiectantul S.C. ARHITECT ANGHEL S.R.L., proiect nr. 108/2006, la cererea beneficiarului GHICA ELISABETA.
Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de nord-vest a oraşului. Prin P.U.G. Timişoara pentru acest amplasament este stabilită funcţiunea de locuinţe şi funcţiuni complementare.
Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.D. este de 825 mp şi este proprietatea privată a lui Ghica Elisabeta, teren înscris în CF nr. 10177 Timişoara având nr. top 21140 casă şi curte în suprafaţă de 375 mp şi nr. top 21141 grădină în str. Mircea cel Bătrân nr. 65, în suprafaţă de 450 mp.
Documentaţia s-a întocmit pentru construirea unei a doua case pe parcelă, P+M cu garaj la parter, iar pentru porţiunea de teren afectată de accesul auto se va institui drept de servitute care va fi notat în C.F.
Soluţia urbanistică a fost elaborată ţinându-se seama de asigurarea acceselor la ambele locuinţe, atât pietonal cât şi auto, asigurarea rezervării suprafeţelor de teren necesare drumurilor de categoria III, precum şi a drumurilor şi aleilor de deservire locală nou propuse. A doua locuinţă pe parcelă se va amplasa la min. 6,00 m faţă de spatele parcelei şi la min. 1,90 m faţă de limitele laterale.
Accesul pe parcelă se va face din strada Mircea cel Bătrân, conform planşei anexă la Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2006-004287/12.10.2006.

S-a asigurat un minimum de spaţiu verde conform normelor prevăzute în RGU aferent PUG Municipiul Timişoara pentru funcţiunea de locuinţă.
Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt:

POT maxim = 40 % 
CUT maxim = 0,6
Regim maxim de înălţime P+M


Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinţă unifamilială P+M”, strada Mircea cel Bătrân nr. 65 Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.
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