ANEXA la HCL nr……………………

,, Sistem major de canalizare – zona Aleea Ghirodei-etapa II
” 

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:            5.087.000 lei         

 - construcţii-montaj : 
        4.461.800 lei         

 - utilaje



  136.946 lei
Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei

- anul I 

           1.672.000 lei / 1.533.000 lei
- anul II


 2.750.000 lei / 2.397.690 lei
- anul III


   665.000 lei / 531.110 lei

Durata de realizare a investiţiei: 

24luni

Capacităţi realizate :
     - diametrul canalului / lungime  PAFS, D= 600/ L=530 m






        PVC-KG, SN4 , D= 400/ L=960 m






        PVC-KG, SN4, D= 300/ L=2060 m

-diametrul conductei de refulare/lungine     PE-HD,D= 180 / L= 315 m
· staţia de pompare






        da
total pompe active / pompe active Ape meteorice                2/2






      Ape uzate 

       2/1

    - putere instalată / putere simultan funcţiune 


98 /51 kw

               ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU

