ANEXA la HCL nr……………………

,, Viabilizare canal – B-dul Industriilor-Calea Moşniţei
” 

- Municipiul Timişoara
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:            2.336.708,5 lei         

 - construcţii-montaj : 
           2.100.790,3 lei         
Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei

- anul I 

           2.336.708,5 / 2.100.790,3 lei

Durata de realizare a investiţiei: 

6 luni

Capacităţi realizate :
-canal

     L =850 m, D = 600 mm tuburi PAFSIN,SN 10000 
          -staţia de pompare
 D = 3m,echipată cu 1+1R electropompe


        

-debit transportat
Qmax = 70  dmc/sec

               ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU

