ANEXA la HCL nr……………………

,, Viabilizare terenuri cu utilităţi –zona Armoniei nr. 4-6,

 Municipiul Timişoara”
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:            2.407.925.1 RON     708.859.6    EURO

 - construcţii-montaj : 
        2.180.373.9 RON     641.871.7    EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei 

Anul I          2.407.925.1  /  2.180.373.9 RON                               






    708.859.6  /  641.871.7  EURO
Durata de realizare a investiţiei:   6 luni

Capacităţi realizate :

-stradă asfalt

4.100 m2
-trotuar 


1.460 m2

-spaţiu verde

845 m2
-debit transportat

Qmax = 11  dmc/sec

-apă



L = 630 m, De 125x11,4mm din tuburi PVC
-canal



L = 400 m, De  400  mm tuburi PVC




L = 220 m, De  315 mm tuburi PVC





L = 240 m, De  160  mm tuburi PVC
-conductă gaz 

L = 110 m,presiune medie De 90 mm




L = 550 m,presiune redusă De 90 mm
-stâlpi iluminat

14 buc
               ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact.: MO ;
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