ANEXA 1

Extindere sistem de iluminat arhitectural – Pod Traian
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : „Extindere sistem de iluminat arhitectural – Pod Traian”;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare
        : 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane;
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  CYABY   4x25+16 mmp mmp;

d. tipul stâlp: -
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. 60 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   309.721,10 Lei adică 89.753,42 Euro 
