ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele apă - canal -  Ciarda Roşie – zona Chevereşului  ” 

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:              
 1.039.842  lei / 276.436  EURO

Construcţii-montaj : 


    901.057 lei / 239.536  EURO

 Evaluarea investiţiei  în lei :
Anul I 

             


1.039.842  lei / 276.436  EURO
Durata de realizare a investiţiei: 


6 luni

Capacităţi realizate :

-Apă 



L =530 m, De 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD
-Debit transportat

Q = 11 dmc / sec

-Canal


L = 865 m, De 315 x 9.2 mm din tuburi PVC cu mufă




L = 865 m, De 400 x 11,7 mm din tuburi PVC cu mufă
-Debit transportat

Q = 51 dmc/sec

-Debit transportat

Q = 93 dmc/sec

                ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU
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