ROMANIA                                                                   


      SE APROBA,

JUDETULTIMIS                                                          


       P R I M A R

MUNICIPIUL TIMISOARA                                   
             Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

CONSILIUL LOCAL

U22008-002265/12.05.2008
REFERAT

pentru avizarea  Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe”, Timişoara Freidorf intravilan str. N. Andreescu nr. 70

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U92006-008163/29.11.2007, cu completarile ulterioare conform fisei anexa intocmita de catre Biroul Dezvoltare Urbana si Metropolitana, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe”, Timişoara Freidorf intravilan str. N. Andreescu nr. 70.
Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 5968 din 14.09.2007;
Având în vedere Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 178/18.12.2007;
Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe”, Timişoara Freidorf intravilan str. N. Andreescu nr. 70.

Documentaţia a fost iniţiată de KONRAD MIA CARMEN si elaborată de firma de proiectare S.C. P.S.G. GROUP S.R.L. Timişoara, proiect nr. 327/2005.
Amplasamentul studiat se află in partea sud-vestică a municipiului Timişoara, în intravilan, cu acces din str. N. Andreescu.
În momentul de faţă, amplasamentul este în cea mai mare parte neamenajat, arabil, fiind înconjurat de terenuri agricole.
Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe”, Timişoara Freidorf intravilan str. N. Andreescu nr. 70, nu se incalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Terenul, în suprafaţă totală de 229.771 mp, este constituit din parcelele aflate în proprietatea lui KONRAD MIA CARMEN, şi sunt identificate prin următoarele: C.F. nr. 667  Freidorf, nr. cadastral 425/a/1/2 în suprafaţă de 187 mp,  nr. cadastral 425/a/1/1 în suprafaţă de 4125 mp, nr. cadastral 425/b/2/4/1 în suprafaţă de 3284 mp; C.F. nr. 1823 Freidor nr. cadastral 424/2/2/1/2 arabil în suprafaţă de 97 mp, nr. cadastral 424/b/2/2/2/2 arabil în suprafaţă de 97 mp,  nr. cadastral 424/2/2/3/1 arabil în suprafaţă de 1110 mp; CF NR. 4240 Freidorf nr. cadastral 504/27 arabil intravilan în suprafaţă de 949 mp, nr. cadastral 424/2/2/3/2 arabil intravilan în suprafaţă de 930 mp, nr. cadastral 424/2/2/3/3 arabil intravilan în suprafaţă de 7898 mp, nr. cadastral 504/28/1 arabil intravilan în suprafaţă de 388 mp, nr. cadastral 425/a/2 arabil intravilan în suprafaţă de 7191 mp, nr. cadastral 504/29/1 arabil intravilan în suprafaţă de 316 mp, nr. cadastral 504/28/2 arabil intravilan în suprafaţă de 388 mp, nr. cadastral 504/29/2 arabil intravilan în suprafaţă de 317 mp, nr. cadastral 425/b/2/4/2 arabil intravilan în suprafaţă de 1938 mp.
Prin documentaţia de faţă se propune lotizarea terenului în 30 de parcele în vederea realizării de locuinţe şi funcţiuni complementare cu regim maxim de înălţime P+2E+M. Suprafaţa parcelelor destinate locuinţelor şi funcţiunilor complementare este cuprinsă între 500 mp şi 700 mp, iar parcela destinată unei funcţiuni mixte are suprafaţa de 1500 mp.
Accesul principal se va asigura din str. N. Andreescu cu o stradă perpendiculară pe aceasta, cu prospect de 10,50m, care se amplifică şi va dezvolta accesele la loturile propuse, făcând legătura spre sud-vest cu prelungirea propusă a străzii A.Bacalbaşa, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. T92006-000053/09.03.2006.
Indicii de construibilitate propuşi:

- pentru zona de locuinţe şi funcţiuni complementare:

POT maxim  = 35 % 

CUT maxim  = 0,40
Regim maxim de înălţime admis P+2E
- pentru zona mixtă:

POT maxim  = 40 % 

CUT maxim  = 0,40 – 1,20

Regim maxim de înălţime admis P+2E
Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de:

· realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G.
· reglementarea situaţiei juridice a terenurilor afectate de drumuri
· scoaterea din circuitul agricol a terenului pe cheltuiala beneficiarului
Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.
Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal Locuinţe”, Timişoara Freidorf intravilan str. N. Andreescu nr. 70, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.
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