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SE APROBA,
JUDEŢULTIMIŞ






 P R I M A R

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL PLANIFICARE SPATIALĂ

Nr.U32008-003543/26.08.2008
R E F E R A T
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
“Construire locuinte colective S/D+P+2E+Er, str. Macedonski, nr. 13, Timişoara
Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere documentaţia înregistrată cu numărul U32008-003543/03.07.2008, cu completarile ulterioare conform fisei anexa, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinte colective S/D+P+2E+Er”, str. Macedonski, nr. 13, Timişoara;

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 3688 din 04.06.2008;
Având in vedere ca nu s-au inregistrat obiectiuni, asa cum rezulta din Procesul Verbal anexat de la Dezbaterea publica din 17.07.2008, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si coroborat cu Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 92/2007. 

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuinte colective S/D+P+2E+Er”, str. Macedonski, nr. 13, Timişoara.
Documentaţia este iniţiată de SC TIGEMI SRL şi a fost elaborată de SC ATELIERELE ARHITECH  SRL, conform proiect nr. 64/MAK1/07.
Zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timişoara.
Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuinte colective S/D+P+2E+Er”, str. Macedonski, nr. 13, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.
Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinte colective S/D+P+2E+Er”, str. Macedonski, nr. 13, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în UTR 50, în partea de sud a oraşului, fiind delimitat la vest de str. Macedonski, la nord de str. Eneas, la est si sud de terenuri  ocupate de constructii, cu destinatia de locuinte si institutii publice – Scoala generala. Conform PUG Timisoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit cu HCL nr.139/2007, pentru acest amplasament este stabilită funcţiunea de zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare, în regim de înălţime de P – P+2E.
Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.D. este de 846 mp si este înscrisă în CF nr. 6667 Timişoara, nr. cadastral 13486, gradina, in suprafaţa de 696 mp şi nr. cadastral 13487, curte, in suprafata de 150 mp, fiind proprietatea firmei SC TIGEMI SRL. 

Prin Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuinte colective S/D+P+2E+Er”, str. Macedonski, nr. 13, Timişoara, se propune dezvoltarea unei zone rezidentiale, compusa din locuinte colective in regim S/D+P+2E+Er, cu un numar de 13 apartamente si 15 locuri de parcare ( conform normativelor in viguare: 1 loc de parcare/apartament + 2 locuri de parcare pentru musafiri).
Accesul pietonal pe parcela se va face pe latura nordica a parcelei din strada Eneas.  Accesul auto pe parcela se va face de pe strada Macedonski pentru locurile de parcare din demisol si strada Eneas pentru locurile de parcare din incinta, conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2007-006235/13.12.2007 si va avea latimea de minim 3 m. 
Se va asigura necesarul minim de spaţii verzi, conform normativelor, prin realizarea de parcări înierbate cât şi numărul de locuri de parcare necesare funcţiunii pentru care s-a elaborat această documentaţie, conform Anexei 2 din RGU. 

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse, exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Indicii de construibilitate propuşi prin documentaţie sunt:

POT max = 40 %

CUT max = 2,0

Regim de inaltime max. S/D+P+2E+Er
Spatii verzi min 10%

La realizarea investiţiei se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuinte colective S/D+P+2E+Er”, str. Macedonski, nr. 13, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.
Avand in vedere Dezbaterea Publica din data de 17.07.2008 si cele pezentate de catre Directia Urbanism in cadrul referatului de specialitate, lasam la aprecierea Consiliului Local Timisoara oportunitatea realizarii obiectivului.
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