






Anexa 1 la HCL nr. …………………..
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIEI
“ Reabilitarea Pieţei Iosefin” 
conform documentaţiei elaborate de catre S.C. IPROTIM S.A. 
în cadrul  Contractului de prestare de servicii nr. 12/03.04.2008

AMPLASAMENT: jud. Timiş, Timişoara, str. Văcărescu nr. 33 a

VALOAREA TOTALA a investiţiei (TVA inclus)   = 20.781.694 lei respectiv 4.893.956 euro
        din care
C+M (TVA inclus)



    
    = 15.638.356 lei respectiv 3. 682.734  euro
1 euro= 4,2464 lei
DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 24 luni
DATE TEHNICE:   

Regim de înălţime:        S+P+2E

Suprafaţa construită:     1590 mp

Suprafaţa desfăşurată:   6940 mp

Structura de rezistenţă :  în cadre

Fundaţia: tip radier de beton sub zonele cu subsol şi grinzi de fundare
Pereţi de închidere exterioară: caramidă cu goluri tip Porotherm + termosistem, panouri policarbonat
Pereţi interiori de compartimentare din: zidărie de caramidă, gipscarton, grilaje metalice pe structură metalică, panouri din placi compacte HPL din răşină fenolică presată , pe suport metalic reglabil

CAPACITĂŢI:


SUBSOL- 12 boxe marfă a cca. 4mp, Post Trafo, Adăpost ALA

PARTER- cca.250 mese vânzare legume/zarzavaturi/fructe(0.8x1.2m)


SUPANTĂ- 28 unităţi flori/fructe (6mp)

- 10 unităţi peşte (14mp)

-  8 unităţi cereale (7mp)

ETAJ 1- 32 unităţi lactate/carne/mezeluri (11mp, 12mp, 16mp) 

ETAJ 2- 22 unităţi mărfuri nealimentare de uz casnic şi gospodăresc (10mp, 11mp,16mp)

            - 12 unităţi alimentaţie publică (12mp, 15mp)

SURSE DE FINANŢARE : 
- Buget local
DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE

Arh. Aurelia JUN IE

Red./Dact.:GB

2 ex.

