






Anexa la HCL nr. …………………..
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
“Reabilitare strada Văcărescu - pe tronsonul cuprins între Bv.Regele Carol şi  Bv. 16 Decembrie1989, Timişoara” - SF elaborat de către S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L. 
în cadrul  Contractului  de servicii nr. 70/11.06.2009

AMPLASAMENT: Timişoara- str. Văcărescu, pe tronsonul cuprins între Bv.Regele Carol şi  Bv.16 Decembrie1989

VALOAREA TOTALĂ a investiţiei (TVA inclus)   = 6.200,37 mii lei / 1.465,21 mii euro
C+M (TVA inclus)



    
    = 4.259,37 mii lei / 1.006,54 mii euro
1 euro= 4,2317 lei
DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 6 luni
OBIECTIVE URMĂRITE: 
Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare a zonei;

Îmbunătăţirea infrastructurii drumului;


Crearea de locuri de parcare;

Descongestionarea şi fluidizarea circulaţiei auto şi pietonale;

Rezolvarea traficului în cele două intersecţii: str. Văcărescu cu B-dul Regele Carol şi str. Văcărescu cu B-dul 16 Decembrie

CAPACITĂŢI:

Suprafaţă stradă

          11932 mp
Lungime stradă 


  368 m
Suprafaţă carosabil + parcaje
asfalt
6662 mp

Suprafaţă parcaje pavaj 

1007 mp

Suprafaţă trotuare


2027 mp

Lungime pistă ciclisti


  749 m

Suprafaţă zone verzi


2855 mp

Guri de scurgere


    25 buc

Sistem de spălare a carosabilului şi irigare a spaţiului verde

SURSE DE FINANŢARE : 
- Buget local
DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE

Arh. Aurelia JUNIE

Red./Dact.:GB
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