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Nr.U32008-003367/15.02.2009
R E F E R A T
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar, Timişoara
Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, Planului Urbanistic Zonal cu caracter Director, Timisoara Nord şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată la noi cu numărul U32008-003367/25.06.2008, cu completarile ulterioare prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar, Timişoara;

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 1668 din 17.03.2008;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar, Timişoara;
Documentaţia este iniţiată de proprietarii terenului Zanzinger Klara, Kiss Ludovic, Sima Valburga Ramona şi Denuntzio Romeo Ladislau şi a fost elaborată de Biroul Individual de Arhitectură „arh. Crăculeac Mircea”, conform proiect nr. 229/2006.
Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.Z. este de 41.000 mp, şi este înscrisă în CF nr. 139386 Timişoara,  nr. Cad A 715/1/7/1  arabil extravilan.
Terenul studiat în cadrul PUZ “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar, Timişoara este situat în extravilanul municipiului Timişoara, în zona Torontal, la sud de Aeroportul utilitar Timişoara. 
Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Parcelare si dezmembrare pentru construire locuinte si functiuni complementare” Zona Torontal – Aeroport utilitar, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.
Documentatia contine Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 138/23.10.2008, impreuna cu plansele solicitate, care fac parte integranta din aviz, precum si Avizul de Principiu al Autoritatii Aeronauticii Civile Romane, nr. 28161/ 1678 din 30.01.2008.  

Prin Plan Urbanistic Zonal “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar Timişoara, se propune pe zona studiată parcelarea şi dezmembrarea terenului în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe individuale cu regim mic de înălţime. Se va realiza o lotizare de 44 parcele, din care 31 de parcele sunt propuse pentru locuinte cu regim de inaltime P+1E(M), P+2E(M), 9 parcele pentru locuinte cu functiuni complementare cu regim de inaltime P+2E(1E+M), P+3E(2E+M), si 4 loturi pentru zone verzi.
Se vor asigura parcari la nivelul terenului si parcaje colective la subsolul cladirilor (unde este cazul), in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH 2007 – 001725/18.04.2008.
Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, in conformitate cu Anexa 2 din RLU aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 
139/2007. Autorizatia de Construire se va emite doar dupa ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.                    
Indicii de construibilitate propuşi sunt:

Cladiri de locuit:
 - Cladiri de locuit cu maxim 3 niveluri:


POT max = 35 %


CUT max = 1,05


H max cornisa = 8m


Regim maxim de inaltime: P+1E+M

- Cladiri de locuit peste 3 niveluri:

     POT max = 20 %


CUT max = 0,8 %


H max cornisa = 11m


Regim maxim de inaltime : P+2E+M
 - Zona de dotari:


POT max = 40 %


CUT max = 1,6


H max cornisa = 12m

Regim maxim de inaltime : P+2E+M


Spatiile verzi vor fi amenajate in conformitate cu Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 5602RP din 14.04.2008.
La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse de avizatori. Se va realiza branşarea la reţeaua de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare pe cheltuiala beneficiarilor.
Suprafaţa studiată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se va introduce în intravilanul municipiul Timişoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului, care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentaţii.

După introducerea in intravilanul municipiul Timişoara, terenul va trece în zona B de impozitare.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile necesare, conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic Zonal “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.
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