ANEXA 2
	     - SF lucrarea nr. 5/2010: Extindere reţea de iluminat public în zona de blocuri UMT
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în zona de de blocuri UMT, lucrarea nr. 5/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane;
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;
d. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SCP10001, stâlpi metalici SL1
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 850 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  158.229,30 lei    adică   45.852,90  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)
      - SF lucrarea nr. 6/2010: Extindere reţea de iluminat public pe str. Salciei (parţial)
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Salciei (parţial), lucrarea  nr. 6/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d. tipul stâlp:  stâlpi metalici SL 1
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 260 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   44.901,80 lei    adică   13.012,00  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)
     - SF lucrarea nr. 7/2010: Extindere reţea de iluminat public în zona de blocuri Aeroport şi teren de joacă
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în zona de blocuri Aeroport şi teren de joacă, lucrarea  nr. 7/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d.  tipul stâlp : stâlpi de beton SCP10001 şi stâlpi metalici SL 1;
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 450 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   89.740,10 lei    adică   26.005,60  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)
      - SF lucrarea nr. 8/2010: Iluminat ornamental şi arhitectural Biserica Greco-Catolică Sf. Iosif, Piaţa 700  

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Iluminat ornamental şi arhitectural Biserica Greco-Catolică Sf. Iosif, Piaţa 700, lucrarea  nr. 8/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : cabluri montate în rezalituri
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu: CYYF 5x6mmp, CYYF 5x4mmp, CYYF 3x2,5mmp, CYYF 3x1,5mmp;
d. tipul stâlp: -
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : -
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   171.915,20 lei    adică   49.818,90  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)



	     - SF lucrarea nr. 9/2010: Extindere reţea de iluminat public în zona Bucovina bl.B27-B28, str. Martirii de la Fântâna Albă, str. Hotinului nr. 11
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în zona Bucovina bl.B27-B28, str. Martirii de la Fântâna Albă, str. Hotinului nr. 11, lucrarea nr. 9/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane;
e. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp şi ACYABY 2x25+16 mmp;
f. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SCP10001, stâlpi metalici SL1
4. Lungimea reţelelor electrice: 

b. LES j.t. : 900 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  192.274,70 lei    adică   55.718,90  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)
      - SF lucrarea nr. 10/2010: Extindere reţea de iluminat public pe  Calea aradului nr. 17 în zona bisericii Agape, aleea de legatură intre C. Aradului cu C. Torontalului (în spate la Interhome), zona Poligrafie – Aleea Ionel Perlea şi aleile de acces
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe Calea aradului nr. 17 în zona bisericii Agape, aleea de legatură intre C. Aradului cu C. Torontalului (în spate la Interhome), zona Poligrafie – Aleea Ionel Perlea şi aleile de acces, lucrarea  nr. 10/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

e. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

f. tipul stâlp:  stâlpi de beton SCP 100001 şi stâlpi metalici SL 1
4. Lungimea reţelelor electrice: 

b. LES j.t. : 1200 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   223.874,60 lei    adică   64.876,10  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)



       Şef Serviciu Energetic,                                                                 Şef Birou Iluminat Public,

              Ioan Zubaşcu                                                                                    Dănuţ Pobega

