ANEXA la HCL nr……………………

,,Sistem major canal cartier Ciarda Roşie –Etapa III”
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:             
 
3.985.372 lei  / 931.799 euro
Construcţii-montaj(C+M) : 

            2.657.949 lei /  621.439 euro
 Evaluarea investiţiei :

Anul I 

             


3.985.372 lei  / 931.799 euro
Durata de realizare a investiţiei: 


6 luni

Capacităţi realizate :
-Canal din tuburi PVC cu mufă

L = 2987 m, De 400 x 9,8 mm, Q =  90 l / sec ;
-Canal din tuburi PVC cu mufă

L = 284 m, De 315 x 7,7 mm, Q =  48 dmc / sec ;

-Racorduri la canal din PVC-buc-235
L = 1452 m, De 160 x 3,6 mm ;

-Conductă de refulare din PE-HD, PN 6
L = 64 m, De 400 x 22,7 mm ;
-Staţie de pompare tip cheson

echipată cu 1+1R electropompe submersibile:






D=4m, H =6,5 m






Q =  360 mc / h, H =12 m, P=19,6 kw ;
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