Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

CENTRU INTERMODAL REGIONAL DE TRANSPORT MARFĂ TIMIŞOARA 

cu locaţia în Remetea Mare, judeţul Timiş 
 SF elaborat de către S.C. SUBCONTROL S.R.L.  în cadrul  Contractului  de servicii nr. 273/23.11.2009

AMPLASAMENT: Judeţul Timiş în nordul comunei Remetea Mare vis a vis de gara Remetea Mare;


ACCESIBILITATE: pe cale rutieră (E 70, E671, E94, DN 59A, DN 6) şi  feroviară
VALOAREA TOTALĂ  A INVESTIŢIEI (TVA exclus): 321.479.987 lei  respectiv  75.722.527 euro

din care
C+M (TVA exclus):

         

           241.984.950 lei respectiv  56.997.986 euro

Bugetul total al proiectului cuprinde 1% cheltuieli generale de administraţie respectiv 3.214.799 lei rezultând     un cost total de 324.694.786 lei.

VALOAREA TOTALA A  PROIECTULUI (TVA exclus): 324.694.786 lei respectiv 76.479.752 euro
din care

Cheltuieli eligibile: 




312.552.344 lei 

Cheltuieli neeligibile:




  12.142.442 lei

1 euro= 4,2455 lei curs BCE la 02.12.2009

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 48 luni

OBIECTIVE URMĂRITE:

- Soluţionarea problemei costurilor ridicate de transport ale operatorilor economici
- Asigurarea disponibilităţii unor facilităţi privind schimbul de marfuri intermodal


- Îmbunătăţirea competivităţii economice la nivel regional, prin crearea unui pol de distribuţie şi schimb 

de mărfuri între sistemele de transport de mare distanţă şi cele de transport local/regional

- Creşterea cooperării economice inter regionale

- Îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale a bunurilor româneşti

- Crearea de noi locuri de muncă la nivel local 

CAPACITĂŢI:
- Suprafaţa totală: 30 ha  
- Suprafaţa de depozitare (platforme de depozitare containere ): 41.600 mp

- Unităţi procesate intermodal de un operator: 3.500

- Tone procesate în hale de de către un operator: 3.000

- Capacitate de stocare containere:  4000 TEU (Twenty- foot Equivalent Unit)
- Capacitate de stocare containere frigo: 30 buc

- Suprafata hale de Cross-Docking: cca. 23.000 mp

- Lungime linii ferate: 6 x 500 m
- Linii ferate de asteptare: 1 x 650
- Parcaje: 137 tiruri + 80 maşini mici

- Stivuitoare containere pline 12 x 40 t sarcina maximă
- Stivuitoare containere goale 4 x 10 t sarcina maximă

- Clădire de birouri P+2 cu suprafaţa construită de 864 mp

- Clădire pentru vamă P+1cu suprafaţa construită de 864 mp
- Clădire pentru întreţinerea containelor P cu suprafaţa construită de 450 mp

- Benzinărie cu suprafaţa construită de 381mp şi  copertină de 513 mp

- Spălătorie pentru TIR-uri cu suprafaţa construită de 200 mp

- Clădire P+2 cu funcţiune de motel/restaurant/servicii cu suprafaţa construită de 313 mp 

SURSE DE FINANŢARE : 

1. Programul Operaţional Sectorial,,Transport” Axa prioritară 3-Modernizarea sectorului de transport în scopul imbunătăţirii protecţiei  mediului, sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor-Domeniul major de intervenţie 3.1- Promovarea transportului intermodal
2. Bugetul Consiliului Judeţean Timiş şi al Municipiului Timişoara
3. Operator privat
DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE

arh. Aurelia JUNIE






 Red./Dact. C.D. 2 ex.


