MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                       APROBAT

SERVICIUL TEHNIC EDILITATE                                                    Dr.ing. GHEORGHE  CIUHANDU

Nr. SC2010-2674/04.02.2010
                                                                      REFERAT,
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Construire sala sport” la Şcoala Generala cu clasele I÷VIII,  nr. 15, din Timişoara, str. Chisodei, nr.1/A
Terenul si constructiile aparţinând Scolii Generale nr. 15, din Timişoara, str. Chisodei, nr. 1/A sint inscrise in C.F. nr. 3348 Chisoda cu nr. topo 1960/635-637/2. Constructiile constau in corpul A al scolii, P.+1E. cu salile de clasa si corpul B al scolii format din doua magazii si un atelier P.
Se va dezafecta partial  corpul B(atelierul), propuninde-se in locul acestuia, alipit de ce a ramas, o sala de sport cu vestiare si grupuri sanitare, grupate pe sexe. Spatiul ramas din atelierul vechi va functiona ca spatiu de depozitare.
Sala de sport, de forma dreptunghiulara, are dimensiunile L=24,46 m. si l=13,45 m. cu o inaltime maxima de 6 m. Suprafata construita la sol a extinderii este de 329,03 mp. Noua constructie va fi pozitionata pe limita de proprietate in partea de E-NE(Str. Herculane pastrind aliniamentul stradal), la min. 3,25 m. fata de corpul de cladire al scolii si alaturat terenului de sport in partea de V.

Accesul in cladire va fi realizat pe latura nordica, unde vor fi pozitionate si vestiarele. Sala are o suprafata de 268,73 mp., iar cele doua vestiare asezate de o parte si alta a holului de acces de 5,65 mp., vor avea suprafata de 24,07 mp.(baieti) si 19,59 mp.(fete). Fiecare vestiar va fi dotat cu un spatiu mobilat cu dulapuri individuale si un spatiu destinat igienei cu doua lavoare, doua dusuri si wc separat.

Sa optat pentru o constructie din structura metalica, inchiderile cu panouri sendwich, izolate la interior, acoperisul fiind in sarpanta in 2 ape pe sistem de rezistenta alcatuit din grinzi metalice cu profile sandwich.

La constructia noua este nevoie de utilitati, dar acestea existind deja, nu este nevoie decit de o extindere  a lor, rezultind costuri de investitie reduse.       

Având in vedere Studiul de Fezabilitate - proiect nr. 91/2009 întocmit de S.C. „Zam Grup” S.R.L., finanţarea investiţiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.03.02-Invatamint primar-lucrări noi.

Eşalonarea investiţiei: 2010-2011
Durata de realizare a investiţiei: 6 luni.
                                                                P r o p u n e m:

            1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Construire sala sport” la Şcoala Generala cu clasele I÷VIII,  nr. 15, din Timişoara, str. Chisodei, nr.1/A, conform proiectului 91/2009 întocmit de S.C. „Zam Grup” S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul.
2. Realizarea lucrărilor se va face pe parcursul anilor 2010-2011. 

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta  Consiliului Local în vederea aprobării Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii si a investiţiei.
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