PR D.P. 1141/2010   AMENAJARE ZONA WEISSMULER-LAURENȚIU NICOARĂ


DEVIZ GENERAL

[image: image1.emf]TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

  3 4 5 6 7

1.1.  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.  14,189 3,439 3,405 17,594 4,265

1.3.1.  14,189 3,439 3,405 17,594 4,265

14,189 3,439 3,405 17,594 4,265

2.1.  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.  7,360 1,784 1,766 9,126 2,212

3.2.  8,000 1,939 1,920 9,920 2,405

3.3. 50,325 12,199 12,078 62,403 15,126

3.3.1. 12,531 3,037 3,007 15,538 3,766

3.3.2. 37,794 9,161 9,071 46,865 11,360

3.4.  2,000 0,485 0,480 2,480 0,601

3.5.  13,901 3,370 3,336 17,238 4,178

3.6.  8,341 2,022 2,002 10,343 2,507

89,927 21,798 21,583 111,510 27,029

4.1. 

1390,139 336,963 333,633 1723,773 417,834

4.1.1

12,143 2,943 2,914 15,057 3,650

4.1.2

28,402 6,885 6,817 35,219 8,537

4.1.3

1024,292 248,283 245,830 1270,122 307,871

4.1.4

178,662 43,307 42,879 221,541 53,700

4.1.5

137,825 33,408 33,078 170,903 41,426

4.1.6

8,816 2,137 2,116 10,931 2,650

4.2. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.6. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1390,139 336,963 333,633 1723,773 417,834

5.1. 

27,803 6,739 6,673 34,475 8,357

5.1.1.  1,5%

20,852 5,054 5,005 25,857 6,268

5.1.2. 0,5% x Cap 4)

6,951 1,685 1,668 8,619 2,089

5.2. 

18,527 4,491 0,000 18,527 4,491

5.2.1

18,527 4,491 0,000 18,527 4,491

5.2.1.1 0,8%

11,401 2,764 0,000 11,401 2,764

5.2.1.2 0,5%

7,126 1,727 0,000 7,126 1,727

5.2.2. ( 0,0% )

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3. 

5%

74,713 18,110 17,931 92,644 22,456

121,043 29,340 24,604 145,647 35,304

6.1. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1615,299 391,540 383,225 1998,524 484,432

1425,181 345,456 342,043 1767,224 428,366

TOTAL

din care C+M  (1.1+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar

Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice şi teste

TOTAL CAPITOL 6

Costul creditului  (0,5%)

Cheltuieli diverse si neprevazute x( 1.2+1.3+2+3+4)

TOTAL CAPITOL 5

Comisioane, taxe, cote legale                

Inspecţiei de Stat în Construcţii       (  din CM)

Fond casa socială a constrtrucţilor ( din CM)

Lucrari de constructii ( x Cap 4)

Cheltuieli conexe organizarii de santier (              

Comisioane, taxe, cote legale si costuri de finantare         

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

Organizare de santier 

Montaj utilaj tehnologic

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj  

Utilaje fara montaj si echipamente de transport                     

Dotari

TROTUARE

EDILITARE

INDICATOARE ŞI MARCAJE RUTIERE

Construcţii şi instalaţii

SPARGERI ŞI DESFACERI

TERASAMENTE

SUPRASTRUCTURĂ + INFRASTRUCTURĂ CAROSABIL

Consultanta

Asistenta tehnica

TOTAL CAPITOL 3

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

Proiectare şi inginerie 

Faza Studiu de fezabilitate

Faza Proiect tehnic+caiete de sarcini+detalii de execuţie+Verificare

Organizarea procedurilor de achizitie publica   

TOTAL CAPITOL 2

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii de teren

Taxe pentru  obţinerea de avize, acorduri, autorizatii

Amenajari pentru protectia mediului

ZONE VERZI

TOTAL CAPITOL 1

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Obtinerea terenului

Amenajarea terenului

Nr. 

Crt.

Denumirea capitolelor si  subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (inclusiv T.V.A. -24%)

Valoare                                                   

(fără T.V.A.)

Valoare (inclusiv T.V.A.)

[image: image2.jpg]








































































PAGE  
1
S.C. DRUM PROIECT S.R.L. – Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989 Nr. 47, Sc. B, Ap. 6 – Tel/Fax 026294915


_1343032638.xls
cant A-B

		

		CALCULUL CANTIĂŢILOR DE LUCRĂRI RUTIERE

		STRADA J. WEISSMULLER  Pichet A-B

						SPARGERI SI DESFACERI

						Tăiere rosturi

														racord str. Constantinescu																																																												6.00														m										6.00

						Desfacere carosabil existent

														racord str. Constantinescu																																																												10.00																								10.00

						Spargere -  desfacere suprafeţe betonate

														acces Nr.2																																																												17.00

														acces Nr.6																																																												10.50

																																																																										27.50																								27.50

						SUPRASTRUCTURĂ CAROSABIL

						Lungime sector Pichet A - 13																																						=				221.82										m

						Lăţime carosabil																																						=				6.00										m

						Borduri noi 20x25 cm la carosabil

								Sector proiectat																												527.50										m

								Insula buclă intoarcere																												9.50										m

																																				537.00										m																												537.00														m										537.00

						Rigole prefabricate 10x20 cm

								Sector proiectat																												527.50										m																												527.50														m										527.50

						Suprafaţă carosabil

								Sector Pichet A-B:																								221.82										m				x		6.0						=																						1,330.92

								buclă întoarcere																																																																						451.80

																																																																												1,782.72

						Straturi mixturi :

												Strat de uzură BA 16																												=		4				cm

												Strat de legatură BAD 25																														=		6				cm

												Strat de bază  AB2																														=		5				cm

						Cantitati mixturi:

								Se scad rigolele

										1,782.72																-		(		527.50										m				x		0.20								m				)		=																1,677.22

						Strat de uzură BA 16

								1,677.22																																																																		1,677.22																								1,677.22

						Strat de legatură BAD 25

						1,677.22																		x		0.06								x		2.37																																								238.50												t										238.50

						Strat de bază  AB2

						1,677.22																		x		0.05								x		2.37																																								198.75												t

						1,677.22																		x		0.013																																																		21.80												t

																																																																												220.55												t										220.55

						INFRASTRUCTURĂ

						Săpătură

						Casetă structură rutieră nouă (inclusiv sub borduri)

						[		1,782.72														+		(		0.30								x		537.00												)		]		x		0.55																				1,069.10																								1,069.10

						Straturi fundaţie

												Fundaţie din balast stabilizat 6 %      =																																														20						cm

												Strat aticontaminator nisip=																																														5						cm

												Geotextil lăţime =																																														7						m

						Suprafata fundatie inclusiv sub borduri

								1,782.72														+		(		0.30								x		537.00												)		=																								1,943.82

						Fundaţie din balast stabilizat 6 %

						1,943.82																		x		0.20								=																																								388.76																								388.76

						Strat aticontaminator nisip

						1,943.82																		x		0.05								=																																								97.19																								97.19

						Geotextil

						[		1,943.82																+		(		0.50								x		537.00												)		]		=																				2,212.32																								2,212.32

						TROTUAR

						Borduri noi 10x15 cm la trotuar

								Stânga																																																																						39.50										m

								Dreapta																																																																						30.00										m

																																																																														69.50										m										69.50

						Suprafaţă trotuar

								Stânga																																																																						293.50

								Dreapta																																																																						368.00

																																																																														661.50																				661.50

						Accese auto

								Stânga

										3.0						+		4.5						+		7.7						+		3.6						+		3.6						+		4.0						+		3.5						+		2.8						+

								+		2.6						+		2.8						+		2.6						+		2.6						+		4.4						+		3.2						+		3.2						+		3.0						+

								+		3.2						=																																																														60.30										m

								Dreapta

										2.9						+		3.5						+		3.0						+		3.0						+		3.0						+		3.4						+		3.4						+		3.4						+

								+		3.4						+		3.4						+		3.0						+		3.0						+		4.0						+		3.0						+		3.3						+		3.5						=						52.20										m

																																																																														112.50										m

								Suprafaţă accese auto

										112.5								m		x		1.2						(lăţime medie)																		=																																135.00

										11.0												+		50.0																																																						61.00

																																																																														196.00

						Săpătură trotuare

										trotuar																(		661.5												-		196.0												)		x		0.25								m				=								116.38																116.38

										sub borduri																(		69.5								m				x		0.20								)		x		0.25								m				=												3.48

										zona accese																		196.0												x		0.35								m				=																								68.60

																																																																														188.45																				188.45

						Fundaţie din balast stabilizat 4%

										trotuar																(		661.5												-		196.0												)		x		0.15								m				=								69.83																69.83

										zona accese																		196.0												x		0.25								m				=																								49.00

																																																																														118.83																				118.83

						EDILITARE

						Repoziţionare hidrant incendiu																																																																												2						buc										2.00

						Guri de scurgere																																																																												16						buc										16

						Tub DN  200 mm

								16						GS						x				5.0						m/GS								=																																										80.00								m										80.00

						Camine de vizitare																																																																												7						buc										7.00

						INDICATOARE ŞI MARCAJE RUTIERE

								Indicatoare rutiere

								Cedează trecerea																																																																												1				buc										1

								Trecere pietoni																																																																												1				buc										1

								Drum fara ieşire																																																																												2				buc										2

								Zona cu limitare de viteză 30 km/oră																																																																												1				buc										1

																																																																																				5				buc										5

								Stâlpi pentru indicatoare:																																																																												4				buc										4

								Marcaje rutiere

										pe carosabil																										1,782.72																x		3%						=																		53.48																				53.48

						ZONE VERZI

						Zone verzi																																																																										110.00																		110.00

						Pomi																																																																												8								buc								8.00

																																																S.C. Drum Proiect S.R.L.





cant C-D

		

		CALCULUL CANTIĂŢILOR DE LUCRĂRI RUTIERE

		STRADA L. NICOARA  Pichet C-D

						SPARGERI SI DESFACERI

						Tăiere rosturi

														racord str. Lacului																																				=				7.50								m

														platforma betonata Pţa Aurora																																				=				49.20								m

														trotuar dr. Pta Flavia																																				=				2.60								m

														racord str. Constantinescu																																				=				5.20								m

																																																						64.50								m												64.50														m										64.50

						Desfacere bordură 20x25 cm la racord carosabil

														racord str. Lacului stg.																																				=				17.70								m

														racord str. Lacului dr.																																				=				8.20								m

														racord str Constantinescu stg.																																				=				6.50								m

																																																						32.40								m												32.40														m										32.40

						Decapare carosabil existent

														racord str. Lacului																																				=				5.20

														racord str. Constantinescu																																				=				5.80

																																																						11.00																				11.00																								11.00

						Spargere -  desfacere suprafeţe betonate

														racord str. Lacului																																				=		403.50

														acces dr. Pta Flavia																																				=		2.50

																																																				406.00																						406.00																								406.00

						SUPRASTRUCTURĂ CAROSABIL

						Lungime sector Pichet C - D																																						=				276.93										m

						Lăţime carosabil																																						=				5.00										m

						Borduri noi 20x25 cm la carosabil

								Sector Pichet C-D:																												578.50										m																												578.50														m										578.50

						Rigole prefabricate 10x20 cm

								Sector Pichet C-D:																												578.50										m																												578.50														m										578.50

						Suprafaţă carosabil

								Sector Pichet C-D:																								276.93										m				x		5.0						=																						1,384.65

								racord str. Lacului																																																												=										1.20

																																																																												1,385.85

						Straturi mixturi :

												Strat de uzură BA 16																												=		4				cm

												Strat de legatură BAD 25																														=		6				cm

												Strat de bază  AB2																														=		5				cm

						Cantitati mixturi:

								Se scad rigolele

										1,385.85																-		(		578.50										m				x		0.20								m				)		=																1,270.15

						Strat de uzură BA 16

								1,270.15																																																																		1,270.15																								1,270.15

						Strat de legatură BAD 25

						1,270.15																		x		0.06								x		2.37																																								180.62												t										180.62

						Strat de bază  AB2

						1,270.15																		x		0.05								x		2.37																																								150.51												t

						1,270.15																		x		0.013																																																		16.51												t

																																																																												167.02												t										167.02

						INFRASTRUCTURĂ

						Săpătură

						Casetă structură rutieră nouă (inclusiv sub borduri)

						[		1,385.85														+		(		0.30								x		578.50												)		]		x		0.55																				857.67																								857.67				1559.40

						Straturi fundaţie

												Fundaţie din balast stabilizat 6 %      =																																														20						cm

												Strat aticontaminator nisip=																																														5						cm

												Geotextil lăţime =																																														7						m

						Suprafata fundatie inclusiv sub borduri

								1,385.85														+		(		0.30								x		578.50												)		=																								1,559.40

						Fundaţie din balast stabilizat 6 %

						1,559.40																		x		0.20								=																																								311.88																								311.88

						Strat aticontaminator nisip

						1,559.40																		x		0.05								=																																								77.97																								77.97

						Geotextil

						[		1,559.40																+		(		0.50								x		578.50												)		]		=																				1,848.65																								1,848.65				1848.65

						TROTUAR

						Borduri noi 10x15 cm la trotuar

										65.50												m																																																										65.50								m										65.50

						Suprafaţă trotuar

								Stânga																																																																						339.00

								Dreapta																																																																						296.00

																																																																														635.00																				635.00

						Lăţimi accese auto

								Stânga

										5.0						+		8.4						+		5.0						+		3.0						+		3.0						+		3.0						+		3.0						+		4.0						=						34.40										m

								Dreapta

										5.5						+		4.8						+		2.8						+		3.5						+		3.0						=																								=						19.60										m

																																																																														54.00										m

								Suprafaţă accese auto

										54.00								m		x		1.5						(lăţime medie)																		=																																81.00

						Săpătură trotuare

										trotuar																(		635.0												-		81.0												)		x		0.25								m				=								138.50

										sub borduri																(		65.5								m				x		0.20								)		x		0.25								m				=												3.28

										zona accese																		81.0												x		0.35								m				=																								28.35

																																																																														170.13																				170.13

						Fundaţie din balast   stabilizat 4%

										trotuar																(		635.0												-		81.0												)		x		0.15								m				=								83.10																83.10

										zona accese																		81.0												x		0.25								m				=																								20.25

																																																																														103.35																				103.35

						EDILITARE

						Guri de scurgere																																																																										12								buc										12.00

						Tub DN  200 mm

								12						GS						x				5.0						m/GS								=																																										60.00								m										60.00

						Camine de vizitare																																																																										3								buc										3.00

						Aducere la cotă																																																																										4								buc										4.00

						INDICATOARE RUTIERE

								Cedează trecerea																																																																												1				buc										1

								Trecere pietoni																																																																												1				buc										1

								Sens unic																																																																												1				buc										1

								Accesul interzis																																																																												1				buc										1

								Zona cu limitare de viteză 30 km/oră																																																																												1				buc										1

																																																																																				5				buc										5

								Stâlpi pentru indicatoare:																																																																												3				buc										3

								Marcaje rutiere

										pe carosabil																										1,385.85																x		1%						=																		13.86																				13.86

						ZONE VERZI

						Zone verzi

								racord str. Lacului																																																																										12.50																12.50

																																																								Intocmit

																																																S.C. Drum Proiect S.R.L.





cant E-F

		

		CALCULUL CANTIĂŢILOR DE LUCRĂRI RUTIERE

		STRADA L. NICOARA  Pichet E-F

						SPARGERI SI DESFACERI

						Tăiere rosturi

														racord str. Constantinescu																																																												14.00														m										14.00

						Desfacere bordură 20x25 cm la racord carosabil

														racord str Constantinescu stg.																																																												17.50														m										17.50

						Desfacere carosabil existent

														racord str. Constantinescu																																																												44.00																								44.00

						Spargere -  desfacere suprafeţe betonate

														acces Nr.9																																																												52.00																								52.00

								Demontare stâlp beton estacadă																																																																		1														buc										1.00

						SUPRASTRUCTURĂ CAROSABIL

						Lungime sector Pichet E - 14																																						=				178.20										m

						Lungime sector Pichet E - F																																						=				6.00										m

						Borduri noi 20x25 cm la carosabil

								Sector proiectat																												425.00										m

								Insula buclă intoarcere																												16.00										m

																																				441.00										m																												441.00														m										441.00

						Rigole prefabricate 10x20 cm

								Sector Pichet C-D:																												425.00										m																												425.00														m										425.00

						Suprafaţă carosabil

								Sector Pichet E-F:																								178.20										m				x		6.0						=																						1,069.20

								racord str. Constantinescu																																		1.7						+		2.3						=																						4.00

								racord dreapta																																																																						22.40

								buclă întoarcere																																																																						233.00

																																																																												1,328.60

						Straturi mixturi :

												Strat de uzură BA 16																												=		4				cm

												Strat de legatură BAD 25																														=		6				cm

												Strat de bază  AB2																														=		5				cm

						Cantitati mixturi:

								Se scad rigolele

										1,328.60																-		(		425.00										m				x		0.20								m				)		=																1,243.60

						Strat de uzură BA 16

								1,243.60																																																																		1,243.60																								1,243.60

						Strat de legatură BAD 25

						1,243.60																		x		0.06								x		2.37																																								176.84												t										176.84

						Strat de bază  AB2

						1,243.60																		x		0.05								x		2.37																																								147.37												t

						1,243.60																		x		0.013																																																		16.17												t

																																																																												163.53												t										163.53

						INFRASTRUCTURĂ

						Săpătură

						Casetă structură rutieră nouă (inclusiv sub borduri)

						[		1,328.60														+		(		0.30								x		441.00												)		]		x		0.55																				803.50																								803.50						1460.90

						Straturi fundaţie

												Fundaţie din balast stabilizat 6 %      =																																														20						cm

												Strat aticontaminator nisip=																																														5						cm

												Geotextil lăţime =																																														7						m

						Suprafata fundatie inclusiv sub borduri

								1,328.60														+		(		0.30								x		441.00												)		=																								1,460.90

						Fundaţie din balast stabilizat 6 %

						1,460.90																		x		0.20								=																																								292.18																								292.18

						Strat aticontaminator nisip

						1,460.90																		x		0.05								=																																								73.05																								73.05

						Geotextil

						[		1,460.90																+		(		0.50								x		441.00												)		]		=																				1,681.40																								1,681.40				1681.4

						TROTUAR

						Borduri noi 10x15 cm la trotuar

								Stânga																																																																						212.50										m

								Dreapta																																																																						139.40										m

																																																																														351.90										m										351.90

						Suprafaţă trotuar

								Stânga																																																																						384.00

								Dreapta																																																																						339.00

																																																																														723.00																				723.00

						Accese auto

								Stânga																																								Drapta

								lăţime												lungime																												lăţime												lungime

								3.8						m				x		3.6						=		13.68																				3.0						m				x		2.0						=		6

								3.0						m				x		1.3						=		3.75																				3.7						m				x		4.5						=		16.65

								3.0						m				x		1.3						=		3.9																																								22.65

								2.5						m				x		2.7						=		6.75

								3.0						m				x		2.7						=		8.1

								2.5						m				x		2.7						=		6.75

								4.8						m				x		2.7						=		12.96

								4.3						m				x		5.0						=		21.5

																												77.39

								Suprafaţă accese auto

										77.4												+		22.7												=																																										100.04

						Săpătură trotuare

										trotuar																(		723.0												-		100.0												)		x		0.25								m				=								155.74

										sub borduri																(		351.9								m				x		0.20								)		x		0.25								m				=												17.60

										zona accese																		100.0												x		0.35								m				=																								35.01

																																																																														208.35																				208.35

						Fundaţie din balast

										trotuar																(		723.0												-		100.0												)		x		0.15								m				=								93.44																93.44

										zona accese																		100.0												x		0.25								m				=																								25.01

																																																																														118.45																				118.45

						EDILITARE

						Repoziţionare hidrant incendiu																																																																												1						buc										1.00

						Guri de scurgere																																																																										10								buc										10.00

						Tub DN  200 mm

								10						GS						x				5.0						m/GS								=																																										50.00								m										50.00

						Camine de vizitare																																																																										5								buc										5.00

						INDICATOARE RUTIERE

								Cedează trecerea																																																																												1				buc										1

								Trecere pietoni																																																																												1				buc										1

								Drum fara ieşire																																																																												2				buc										2

								Delimitare piste pietoni - ciclişti																																																																												4				buc										4

								Zona cu limitare de viteză 30 km/oră																																																																												1				buc										1

																																																																																				9				buc										9

						Stâlpi pentru indicatoare:																																																																														8				buc										8

								Marcaje rutiere

										pe carosabil																										1,328.60																x		3%						=																		39.86

										pentru piste ciclişti																										723.00																x		3%						=																		21.69

																																																																														61.55																				61.55

						ZONE VERZI

						Zone verzi																																																																										400.00																		400.00

						Taiere pomi																																																																										1										buc								1

						Pomi																																																																										52										buc								52

																																																								Intocmit

																																																S.C. Drum Proiect S.R.L.





CENTRALIZATOR

		CENTRALIZATOR CANTITĂŢI ŞI VALORI PE CATEGORII DE LUCRĂRI PENTRU

		AMENAJARE ZONA WEISSMULER - LAURENTIU NICOARA

		Categorii de lucrări		UM		A-B		C-D		E-F		Total cantitate		Preţ/UM   Lei		Valoare  lei [Rotund]

		SPARGERI SI DESFACERI

		Tăiere rosturi		m		6.00		64.50		14.00		84.50		43.50		3,676

		Desfacere bordură 20x25 cm la racord carosabil		m		0		32.40		17.50		49.90		9.50		474

		Decapare carosabil existent				10.00		11.00		44.00		65.00		14.00		910

		Spargere -  desfacere suprafeţe betonate				27.50		406.00		52.00		485.50		11.50		5,583

		Demontare stâlp beton estacadă		buc		0		0		1		1		1500.00		1,500

		Desfacere gard beton		m		0		0		0		0.00		15.50		0

		TOTAL SPARGERI SI DESFACERI														12,143

		TERASAMENTE

		Săpătură caseta carosabil				1,069.10		857.67		803.50		2,730.27		8.70		23,753

		Săpătură caseta trotuar				188.45		170.13		208.35		566.92		8.20		4,649

		Umpluturi				0		0		0		0.00		6.20		0

		TOTAL TERASAMENTE														28,402

		SUPRASTRUCTURĂ + INFRASTRUCTURA CAROSABIL

		Borduri noi 20x25 cm		m		537.00		578.50		441.00		1,556.50		51.50		80,160

		Rigole prefabricate 10x20 cm		m		527.50		578.50		425.00		1,531.00		42.50		65,068

		Strat de uzură BA 16				1,677.22		1,270.15		1,243.60		4,190.97		60.00		251,458

		Strat de legatură BAD 25		t		238.50		180.62		176.84		595.96		350.00		208,585

		Strat de lbaza AB1		t		220.55		167.02		163.53		551.11		345.00		190,134

		Fundaţie din balast  stabilizat 6% ciment				388.76		311.88		292.18		992.82		185.00		183,672

		Fundaţie din balast				0		0		0		0.00		160.00		0

		Strat aticontaminator nisip				97.19		77.97		73.05		248.21		85.00		21,098

		Blocaj din piatra brută				0		0		0		0.00		45.00		0

		Geotextil				2,212.32		1,848.65		1,681.40		5,742.37		4.20		24,118

		TOTAL SUPRASTRUCTURĂ + INFRASTRUCTURA CAROSABIL														1,024,292

		TROTUARE

		Borduri noi 10x15 cm la trotuar		m		69.50		65.50		351.90		486.90		40.50		19,719

		Dale prefabricate beton				661.50		635.00		723.00		2,019.50		47.50		95,926

		Fundaţie din balast stabilizat 4% cimet				118.83		103.35		118.45		340.63		185.00		63,016

		TOTAL TROTUARE														178,662

		EDILITARE

		Repoziţionare hidrant incendiu		buc		2		0		1		3		1,200.00		3,600

		Aducere la cota camine		buc		0		4		0		4		200.00		800

		Guri de scurgere		buc		16		12		10		38		2,300.00		87,400

		Tub DN  200 mm		m		80.00		60.00		50.00		190		110.00		20,900

		Camine de vizitare		buc		7		3		5		15		1,675.00		25,125

		Tub DN  400 mm		m		0		0		0		0		183.00		0

		TOTAL EDILITARE														137,825

		INDICATOARE ŞI MARCAJE RUTIERE

		Cedează trecerea		buc		1		1		1		3		110.00		330

		Trecere pietoni		buc		1		1		1		3		98.00		294

		Delimitare piste pietoni - ciclişti		buc		0		0		4		4		100.00		400

		Drum fara ieşire		buc		2		0		2		4		110.00		440

		Sens unic		buc		0		1		0		1		98.00		98

		Accesul interzis		buc		0		1		0		1		98.00		98

		Zona cu limitare de viteză 30 km/oră		buc		1		1		1		3		110.00		330

		Stâlpi indicatoare		buc		4		3		8		15		150.00		2,250

		Marcaje rutiere				53.48		13.86		61.55		129		35.50		4,576

		TOTAL INDICATOARE ŞI MARCAJE RUTIERE														8,816

		RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ - ZONE VERZI

		Zone verzi				110.00		12.50		400.00		522.50		8.40		4,389

		Taiere pomi		buc		0		0		1		1.00		200.00		200

		Pomi noi		buc		8		0		52		60		160.00		9,600

		TOTAL RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ - ZONE VERZI														14,189

		TOTAL AMENAJARE ZONA WEISSMULER - LAURENTIU NICOARA														1,404,328





VALORI RESURSE

		VALORI RESURSE PE CATEFORII DE LUCRĂRI

				CATEGORII DE LUCRĂRI		RESURSE								TOTAL /LUCRARE [lei]

						MATERIAL    [lei]		MANOPERA  [lei]		UTILAJ    [lei]		TRANSPORT    [lei]

		1		SPARGERI SI DESFACERI		260		4,181		6,358		808		11,607		12,143				95.5833995578

		2		TERASAMENTE		0		19,815		21,304		9,695		50,814		28,402				178.9101372853

		3		SUPRASTRUCTURĂ + INFRASTRUCTURA CAROSABIL		907,292		80,976		301,536		22,133		1,311,937		1,024,292				128.0823285114

		4		TROTUARE		202,821		39,165		24,810		4,466		271,262		178,662				151.8296455378

		5		EDILITARE		150,309		31,092		896		599		182,895		137,825				132.7008452748

		6		INDICATOARE ŞI MARCAJE RUTIERE		7,410		2,242		2,144		210		12,006		8,816				136.1915090379

		8		RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ - ZONE VERZI		16,120		15,989		421		1,460		33,990		14,189				239.5517654521

				TOTAL RESURSE		1,284,212		193,459		357,469		39,370		1,874,511		1,404,328				133.480921696





DO

		AMENAJARE ZONA WEISSMULER - LAURENTIU NICOARA

		DEVIZUL OBIECTULUI

		SPARGERI ŞI DESFACERI

		în mii lei/mii euro la cursul						4.1255		lei/euro - BNR din data de						2/25/10

		Nr. Crt.		Denumirea capitolelor si  subcapitolelor de cheltuieli 														Valoare   (fără T.V.A.)				TVA		Valoare (inclusiv T.V.A.)

																		Mii lei		Mii euro		Mii lei		Mii lei		Mii euro

		1		2														3		4		5		6		7

		I - LUCRĂRI DE COSTUCTII

		1		Terasamente														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Construcţii														12.143		2.943		2.914		15.057		3.503

		3		Izolaţii														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		4		Instalaţii electice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Instalaţii sanitare														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Instalaţii de încălzire , ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Instalaţii de alimentare cu gaze naturale														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		8		Instalaţii de telecomunicaţii														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTALI														12.143		2.943		2.914		15.057		3.503

		II  - MONTAJ

		1		Montaj utilaje şi echipamente tehnologice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTAL II														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		III- PROCURARE

		1		Utilaje şi echipamente tehnologice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Utilaje şi echipamente de transport														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Dotări														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTAL III														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

																		12.143		2.943		2.914		15.057		3.503

		DEVIZUL OBIECTULUI

		TERASAMENTE

		în mii lei/mii euro la cursul						4.1255		lei/euro - BNR din data de						2/25/10

		Nr. Crt.		Denumirea capitolelor si  subcapitolelor de cheltuieli 														Valoare   (fără T.V.A.)				TVA		Valoare (inclusiv T.V.A.)

																		Mii lei		Mii euro		Mii lei		Mii lei		Mii euro

		1		2														3		4		5		6		7

		I - LUCRĂRI DE COSTUCTII

		1		Terasamente														28.402		6.885		6.817		35.219		8.193

		2		Construcţii														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Izolaţii														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		4		Instalaţii electice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Instalaţii sanitare														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Instalaţii de încălzire , ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Instalaţii de alimentare cu gaze naturale														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		8		Instalaţii de telecomunicaţii														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTALI														28.402		6.885		6.817		35.219		8.193

		II  - MONTAJ

		1		Montaj utilaje şi echipamente tehnologice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTAL II														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		III- PROCURARE

		1		Utilaje şi echipamente tehnologice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Utilaje şi echipamente de transport														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Dotări														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTAL III														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

																		28.402		6.885		6.817		35.219		8.193

		DEVIZUL OBIECTULUI

		SUPRASTRUCTURĂ + INFRASTRUCTURĂ CAROSABIL

		în mii lei/mii euro la cursul						4.1255		lei/euro - BNR din data de						2/25/10

		Nr. Crt.		Denumirea capitolelor si  subcapitolelor de cheltuieli 														Valoare   (fără T.V.A.)				TVA		Valoare (inclusiv T.V.A.)

																		Mii lei		Mii euro		Mii lei		Mii lei		Mii euro

		1		2														3		4		5		6		7

		I - LUCRĂRI DE COSTUCTII

		1		Terasamente														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Construcţii														1024.292		248.283		245.830		1270.122		295.457

		3		Izolaţii														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		4		Instalaţii electice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Instalaţii sanitare														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Instalaţii de încălzire , ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Instalaţii de alimentare cu gaze naturale														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		8		Instalaţii de telecomunicaţii														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTALI														1024.292		248.283		245.830		1270.122		295.457

		II  - MONTAJ

		1		Montaj utilaje şi echipamente tehnologice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTAL II														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		III- PROCURARE

		1		Utilaje şi echipamente tehnologice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Utilaje şi echipamente de transport														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Dotări														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTAL III														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

																		1,024.292		248.283		245.830		1,270.122		295.457

		DEVIZUL OBIECTULUI

		TROTUAR

		în mii lei/mii euro la cursul						4.1255		lei/euro - BNR din data de						2/25/10

		Nr. Crt.		Denumirea capitolelor si  subcapitolelor de cheltuieli 														Valoare   (fără T.V.A.)				TVA		Valoare (inclusiv T.V.A.)

																		Mii lei		Mii euro		Mii lei		Mii lei		Mii euro

		1		2														3		4		5		6		7

		I - LUCRĂRI DE COSTUCTII

		1		Terasamente														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Construcţii														178.662		43.307		42.879		221.541		51.535

		3		Izolaţii														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		4		Instalaţii electice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Instalaţii sanitare														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Instalaţii de încălzire , ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Instalaţii de alimentare cu gaze naturale														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		8		Instalaţii de telecomunicaţii														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTALI														178.662		43.307		42.879		221.541		51.535

		II  - MONTAJ

		1		Montaj utilaje şi echipamente tehnologice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTAL II														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		III- PROCURARE

		1		Utilaje şi echipamente tehnologice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Utilaje şi echipamente de transport														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Dotări														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTAL III														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

																		178.662		43.307		42.879		221.541		51.535

		DEVIZUL OBIECTULUI

		EDILITARE

		în mii lei/mii euro la cursul						4.1255		lei/euro - BNR din data de						2/25/10

		Nr. Crt.		Denumirea capitolelor si  subcapitolelor de cheltuieli 														Valoare   (fără T.V.A.)				TVA		Valoare (inclusiv T.V.A.)

																		Mii lei		Mii euro		Mii lei		Mii lei		Mii euro

		1		2														3		4		5		6		7

		I - LUCRĂRI DE COSTUCTII

		1		Terasamente														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Construcţii														137.825		33.408		33.078		170.903		39.756

		3		Izolaţii														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		4		Instalaţii electice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Instalaţii sanitare														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Instalaţii de încălzire , ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Instalaţii de alimentare cu gaze naturale														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		8		Instalaţii de telecomunicaţii														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTALI														137.825		33.408		33.078		170.903		39.756

		II  - MONTAJ

		1		Montaj utilaje şi echipamente tehnologice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTAL II														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		III- PROCURARE

		1		Utilaje şi echipamente tehnologice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Utilaje şi echipamente de transport														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Dotări														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTAL III														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

																		137.825		33.408		33.078		170.903		39.756

		DEVIZUL OBIECTULUI

		INDICATOARE ŞI MATCAJE RUTIERE

		în mii lei/mii euro la cursul						4.1255		lei/euro - BNR din data de						2/25/10

		Nr. Crt.		Denumirea capitolelor si  subcapitolelor de cheltuieli 														Valoare   (fără T.V.A.)				TVA		Valoare (inclusiv T.V.A.)

																		Mii lei		Mii euro		Mii lei		Mii lei		Mii euro

		1		2														3		4		5		6		7

		I - LUCRĂRI DE COSTUCTII

		1		Terasamente														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Construcţii														8.816		2.137		2.116		10.931		2.543

		3		Izolaţii														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		4		Instalaţii electice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Instalaţii sanitare														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Instalaţii de încălzire , ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Instalaţii de alimentare cu gaze naturale														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		8		Instalaţii de telecomunicaţii														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTALI														8.816		2.137		2.116		10.931		2.543

		II  - MONTAJ

		1		Montaj utilaje şi echipamente tehnologice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTAL II														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		III- PROCURARE

		1		Utilaje şi echipamente tehnologice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Utilaje şi echipamente de transport														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Dotări														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTAL III														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

																		8.816		2.137		2.116		10.931		2.543

		DEVIZUL OBIECTULUI

		RECONSTUCŢIE ECOLOGICĂ - ZONE VERZI

		în mii lei/mii euro la cursul						4.1255		lei/euro - BNR din data de						2/25/10

		Nr. Crt.		Denumirea capitolelor si  subcapitolelor de cheltuieli 														Valoare   (fără T.V.A.)				TVA		Valoare (inclusiv T.V.A.)

																		Mii lei		Mii euro		Mii lei		Mii lei		Mii euro

		1		2														3		4		5		6		7

		I - LUCRĂRI DE COSTUCTII

		1		Terasamente														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Construcţii														14.189		3.439		3.405		17.594		4.093

		3		Izolaţii														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		4		Instalaţii electice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5		Instalaţii sanitare														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6		Instalaţii de încălzire , ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		7		Instalaţii de alimentare cu gaze naturale														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		8		Instalaţii de telecomunicaţii														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTALI														14.189		3.439		3.405		17.594		4.093

		II  - MONTAJ

		1		Montaj utilaje şi echipamente tehnologice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTAL II														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		III- PROCURARE

		1		Utilaje şi echipamente tehnologice														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Utilaje şi echipamente de transport														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		3		Dotări														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTAL III														0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

																		14.189		3.439		3.405		17.594		4.093





DEVIZ GENERAL

		4.0  DEVIZ GENERAL

		AMENAJARE ZONA WEISSMULER - LAURENTIU NICOARA

		Cursul  BNR din 25.02.2010  1 euro=																				4.1255		lei

		Nr. Crt.		Denumirea capitolelor si  subcapitolelor de cheltuieli 																		Valoare (inclusiv T.V.A. -24%)

																						Valoare                                                   (fără T.V.A.)				TVA		Valoare (inclusiv T.V.A.)

																						Mii lei		Mii euro		Mii lei		Mii lei		Mii euro

				2																		3		4		5		6		7

		Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

		1.1.		Obtinerea terenului																		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.2.		Amenajarea terenului																		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		1.3.		Amenajari pentru protectia mediului																		14.189		3.439		3.405		17.594		4.265

		1.3.1.		ZONE VERZI																		14.189		3.439		3.405		17.594		4.265

				TOTAL CAPITOL 1																		14.189		3.439		3.405		17.594		4.265

		Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

		2.1.		Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului																		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTAL CAPITOL 2																		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

		3.1.		Studii de teren																		7.360		1.784		1.766		9.126		2.212

		3.2.		Taxe pentru  obţinerea de avize, acorduri, autorizatii																		8.000		1.939		1.920		9.920		2.405

		3.3.		Proiectare şi inginerie																		50.325		12.199		12.078		62.403		15.126

		3.3.1.		Faza Studiu de fezabilitate																		12.531		3.037		3.007		15.538		3.766

		3.3.2.		Faza Proiect tehnic+caiete de sarcini+detalii de execuţie+Verificare																		37.794		9.161		9.071		46.865		11.360

		3.4.		Organizarea procedurilor de achizitie publica																		2.000		0.485		0.480		2.480		0.601

		3.5.		Consultanta																		13.901		3.370		3.336		17.238		4.178

		3.6.		Asistenta tehnica																		8.341		2.022		2.002		10.343		2.507

				TOTAL CAPITOL 3																		89.927		21.798		21.583		111.510		27.029

		Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

		4.1.		Construcţii şi instalaţii																		1390.139		336.963		333.633		1723.773		417.834

		4.1.1		SPARGERI ŞI DESFACERI																		12.143		2.943		2.914		15.057		3.650

		4.1.2		TERASAMENTE																		28.402		6.885		6.817		35.219		8.537

		4.1.3		SUPRASTRUCTURĂ + INFRASTRUCTURĂ CAROSABIL																		1024.292		248.283		245.830		1270.122		307.871

		4.1.4		TROTUARE																		178.662		43.307		42.879		221.541		53.700

		4.1.5		EDILITARE																		137.825		33.408		33.078		170.903		41.426

		4.1.6		INDICATOARE ŞI MARCAJE RUTIERE																		8.816		2.137		2.116		10.931		2.650

		4.2.		Montaj utilaj tehnologic																		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		4.3.		Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj																		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		4.4.		Utilaje fara montaj si echipamente de transport																		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		4.5.		Dotari																		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		4.6.		Active necorporale																		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTAL CAPITOL 4																		1390.139		336.963		333.633		1723.773		417.834

		Capitolul 5 - Alte cheltuieli

		5.1.		Organizare de santier																		27.803		6.739		6.673		34.475		8.357

		5.1.1.		Lucrari de constructii (				1.5%		x Cap 4)												20.852		5.054		5.005		25.857		6.268

		5.1.2.		Cheltuieli conexe organizarii de santier (										0.5%		x Cap 4)						6.951		1.685		1.668		8.619		2.089

		5.2.		Comisioane, taxe, cote legale si costuri de finantare																		18.527		4.491		0.000		18.527		4.491

		5.2.1		Comisioane, taxe, cote legale																		18.527		4.491		0.000		18.527		4.491

		5.2.1.1		Inspecţiei de Stat în Construcţii       (								0.8%		din CM)								11.401		2.764		0.000		11.401		2.764

		5.2.1.2		Fond casa socială a constrtrucţilor (								0.5%		din CM)								7.126		1.727		0.000		7.126		1.727

		5.2.2.		Costul creditului  (0,5%)				(		0.0%		)										0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		5.3.		Cheltuieli diverse si neprevazute								5%		x( 1.2+1.3+2+3+4)								74.713		18.110		17.931		92.644		22.456

				TOTAL CAPITOL 5																		121.043		29.340		24.604		145.647		35.304

		Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar

		6.1.		Pregatirea personalului de exploatare																		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		6.2.		Probe tehnologice şi teste																		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				TOTAL CAPITOL 6																		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		TOTAL																				1615.299		391.540		383.225		1998.524		484.432

		din care C+M  (1.1+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)																				1425.181		345.456		342.043		1767.224		428.366

		Valoare de investiţie (INV)

		Mii lei (inclusiv TVA)						1,998.524

		Mii euro (inclusiv TVA)						484.432

		Din care construcţii montaj C+M

		Mii lei (inclusiv TVA)						1,767.224

		Mii euro (inclusiv TVA)						428.366
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		5.3. Devizul financiar

		DEVIZ  FINANCIAR

		Pe natură de cheltuieli confom deviz general

																Evaluare în mii lei

																Valoare fara TVA		TVA		Valoare cu TVA

		1. Studii de teren

		1.1.		topografice												1.660		0.398		2.058				1660

		1.2.		geotehnice												2.400		0.576		2.976				2400

		1.3.		expertiză drum												0.800		0.192		0.992				800

		1.4.		Identificare proprietari - extrase CF, plan parcelar												2.500		0.600		3.100				2500

				Total deviz financiar 1												7.360		1.766		9.126

		2. Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţi:

		2.1.		Certificat de urbanism												0.000		0.000		0.000

		2.2.		Alimentare cu apă Canalizare												0.000		0.000		0.000

		2.3.		Energie electică												2.000		0.480		2.480

		2.4.		Telecomunicaţii												0.000		0.000		0.000

		2.5.		Gaze												0.000		0.000		0.000

		2.6.		Acord de mediu												6.000		1.440		7.440

		2.7.		SN CFR												0.000		0.000		0.000

		2.8.		Autorizaţie de construcţie												0.000		0.000		0.000

				Total deviz financiar 2												8.000		1.920		9.920

		3. Proiectare şi inginerie

				Cheltuieli pentru proiectare

		3.1.		FAZA STUDIU DE FEZABILITATE

				Studiu de fezabilitate												7.931		1.903		9.834				7931

				Analiza economica												3.800		0.912		4.712				3800

				Documentaţii de avizare												0.800		0.192		0.992				800

				Total SF												12.531		3.007		15.538

		3.2.		FAZA PROIECT TEHNIC + CAIATE DE SARCINI+ DETALII

				Proiect tehnic + Caiete de sarcini												24.806		5.953		30.759				24806

				Detalii de execuţie												12.488		2.997		15.485				12488

				Verificare proiect												0.500		0.120		0.620				500

				Total  PT+CS+DE												37.794		9.071		46.865

				Total deviz financiar 3												50.325		12.078		62.403

		4. Organizarea procedurilor de achizitie publica

		4.1.		Intocmirea documentaţiei de licitaţie												1.000		0.240		1.240

				cost organizare achiziţie												1.000		0.240		1.240

				Total deviz financiar  4												2.000		0.480		2.480

		5. Consultanţă

		5.1.		Servicii de management de proiect												13.901		3.336		17.238				0.010

				Total deviz financiar  5												13.901		3.336		17.238

		6. Asistenţă tehnică

		6.1.		Astenţă tehnică din partea proiectantului												2.780		0.667		3.448				0.002

		6.2.		Asigurarea supraveghierii prin inspectori de şantier												5.561		1.335		6.895				0.004

				Total deviz financiar  6												8.341		2.002		10.343
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		5.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

		EŞALONAREA COSTURILOR PE PERIOADA DE EXECUŢIE A  A INVESTIŢIEI (mii lei)

		AMENAJARE ZONA WEISSMULER - LAURENTIU NICOARA

		Denumirea lucrărilor										Valoare / Faza            Mii lei                     [fara TVA]		Eşalonare pe luni/săptămâni

														LUNA  1								LUNA  2								LUNA  3								LUNA  4								LUNA  5								LUNA  6/2

														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22

		Studii de teren										7.360		3.680		3.680

		Proiectare  SF +PT+CS+DOC AVIZE										49.825		6.228		6.228		6.228		6.228		6.228		6.228		6.228		6.228

		Verificare PT+CS+DE										0.500																0.500

		Avize										8.000										2.667		2.667		2.667

		Licitaţie pentru execuţie										2.000																		1.000		1.000

		Comisioane, taxe, cote legale si costuri de finantare										18.527																		9.264		9.264

		Consultanță										13.901																						1.158		1.158		1.158		1.158		1.158		1.158		1.158		1.158		1.158		1.158		1.158		1.158

		Astenţă tehnică din partea proiectantului										2.780																						0.232		0.232		0.232		0.232		0.232		0.232		0.232		0.232		0.232		0.232		0.232		0.232

		Asigurarea supraveghierii prin inspectori de şantier										5.561																						0.463		0.463		0.463		0.463		0.463		0.463		0.463		0.463		0.463		0.463		0.463		0.463

		Amenajarea organizarii de şantier										27.803																						13.901		13.901

		SPARGERI ŞI DESFACERI										12.143																						6.072		6.072

		TERASAMENTE										28.402																										4.734		4.734		4.734		4.734		4.734		4.734

		SUPRASTRUCTURĂ + INFRASTRUCTURA CAROSABIL										1,024.292																																170.715		170.715		170.715		170.715		170.715		170.715

		TROTUARE										178.662																																						44.666		44.666		44.666		44.666

		EDILITARE										137.825																										34.456		34.456		34.456		34.456

		INDICATOARE SI MARCAJE RUTIERE										8.816																																										4.408		4.408

		ILUMINAT STRADAL										0.000																																						0.000		0.000

		ZONE VERZI										14.189																																												14.189

		Celtuieli diverse şi neprevăzute										74.713																						6.226		6.226		6.226		6.226		6.226		6.226		6.226		6.226		6.226		6.226		6.226		6.226

		TOTAL/ saptamâni												9.908		9.908		6.228		6.228		8.895		8.895		8.895		6.728		10.264		10.264		28.053		28.053		47.270		47.270		47.270		217.985		183.529		183.529		0.000		0.000		227.868		71.342

		TOTAL/ luni										0.000		32.273								33.413								76.632								359.793								0.000								299.210
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