ANEXA 2
	     - SF lucrarea nr. SIL -081-2013: Extindere iluminat public str. lt. Ovidiu Balea 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere Iluminat public str. lt. Ovidiu Balea, lucrarea nr. SIL -79-2013;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 3X70+35mmp, ACYABY 3X50+25 mmp, ACYABY 3X35+16 mmp, ACYABY 4X16mmp;

d.  tipul stâlp :  stâlpi de beton SC10001
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 1.612 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   70.133,60  EURO

     - SF lucrarea nr. SIL -80-00: Extindere iluminat public str. lt. Ovidiu Balea 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public zona Bucovina, careu cuprins între str. Pan Halipa, str. Ioan Nistor, str. Iancu Flondor, str. Matei Basarab, lucrarea nr. SIL -80-00;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4X16mmp;

d.  tipul stâlp :  stâlpi de metal SL1
4. Lungimea reţelelor electrice : 

b. LES j.t. : 240 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   17.422,50  EURO




               Şef Serviciu,                                                                          Consilier,
              Ioan Zubaşcu                                                                        Sorina Visu
