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[bookmark: _GoBack]DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică bloc, Str. SURORILE MARTIR CACEU,                      nr.27, Bl.A2.

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, Str. SURORILE MARTIR CACEU, nr.27, Bl.A2


TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,
					Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari Str.SURORILE MARTIR CACEU, nr.27, Bl.A2


NUMĂR PROIECT			79/2016


DATE TEHNICE				
Anul construirii				1972-1975
Regim de inălţime				S+P+8E+Er
Număr apartamente				52
Suprafaţa construită			507,56 mp
Suprafaţa construită desfăşurată		4460,40 mp
Aria utilă totală				3598,41 mp
Sistemul constructiv				pereti structurali realizati din beton armat monolit



INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	825.302,01 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       711.367,35 lei      
			  


                                                                           Întocmit,		                  
                                                          S.C.  EURODRAFT   S.R.L.
                                                                 Ing. Bogdan Nemeş
