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INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil Calea Torontalului, nr. 14
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Calea Torontalului, nr. 14
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Calea Torontalului, nr. 14
NUMĂR PROIECT


180/2/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1979
Regim de inălţime



S+P+4E
Număr apartamente



40
Suprafaţa construită


555 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

2.775 mp
Aria utilă totală



2.261,12 mp
Sistemul constructiv



panouri mari prefabricate în sistem ”fagure”
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
958.521,15 lei 
                                                                                                Din care C+M:        831.405,85 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    39,27 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        40
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                224.141,41 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

   86,40 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



   86,40 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         66,98 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        40
· Consumul anual de energie primară:


                                          396.655,44 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                              86,40 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             144,10 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

