					
                                                                                            Anexa  la HCL nr. _____________________
  								
		INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.


DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil, bdul. Take Ionescu, nr. 57

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, bdul. Take Ionescu, nr. 57

TITULARUL INVESTIŢIEI		Primăria Municipiului Timişoara,
					Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari, bdul. Take Ionescu, nr. 57

NUMĂR PROIECT			191/2/2017

DATE TEHNICE				
Anul construirii				1972
Regim de inălţime				S+P+10
Număr apartamente				44
Suprafaţa construită			             283,08 mp
Suprafaţa construită desfăşurată		3142,68 mp
Aria utilă totală				2372 mp
Sistemul constructiv				pereți structurali din beton armat prefabricați 


INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	920.319,01 lei 
                                                                                                Din care C+M:       796.891,33 lei      

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    44,62 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:         44
· Scăderea consumului anual de energie primară:			                 186.584,07 kwh/an
· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		    85,40 kwh/m2/an
· Scăderea consumului anual specific de energie				    85,40 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         76,25 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        44
· Consumul anual de energie primară:			                                          341.967,89 kwh/an
· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                             84,40 kwh/m2/an
· Consumul anual specific de energie				                             143,40 kwh/m2/an
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