




                                Anexa la HCL nr. ___________________
      




INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil Str.C.Brediceanu  nr. 13-15
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Str.C.Brediceanu  nr. 13-15
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Str.C.Brediceanu  nr. 13-15
NUMĂR PROIECT


180/1/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1976
Regim de inălţime



S+P+4E
Număr apartamente



45
Suprafaţa construită


547,50 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

2.737,50 mp
Aria utilă totală



2.262,72 mp
Sistemul constructiv



pereți structurali din zidărie nearmată în sistem ”fagure”
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
4.150.335,60 lei 

                                                                                                Din care C+M:        3.686.481,02 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    46,62 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        45
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                266.101,84 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

   99,10 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



   99,10 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         68,34 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        45
· Consumul anual de energie primară:


                                          404.923,62 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                              81,2 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             142,0 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

