                                                                                            Anexa la HCL nr. _____________________


INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
"Reabilitare termică imobil, Str.Maslinului nr. 11 ”

AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, str. Maslinului, nr. 11
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, str. Maslinului , nr. 11
NUMĂR PROIECT


161/1/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1989
Regim de inălţime



S+P+4E 
Număr apartamente



28
Suprafaţa construită


547,53 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

2.737,65 mp
Aria utilă totală



1.859,92 mp
Sistemul constructiv
 pereti structurali din beton armat prefabricati 
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
629.882,35    lei 
                                                                                                 Din care C+M:       537.208,17    lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    32,48 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        28
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                185.414,06 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

   93,20 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



   93,20 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         51,02 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        28
· Consumul anual de energie primară:


                                          302.191,38 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                              89,90 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             143,1 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

