                                                                                            Anexa la HCL nr.___________________


INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT

Reabilitare termică imobil, Calea Circumvalațiunii nr. 67
AMPLASAMENT 

Municipiul Timişoara, Calea Circumvalațiunii, nr. 67
TITULARUL INVESTIŢIEI

             Primăria Municipiului Timişoara,







Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI

Asociaţia de proprietari, Calea Circumvalațiunii, nr. 67
NUMĂR PROIECT


    
232/1/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1975
Regim de inălţime



S+P+10E 
Număr apartamente



132
Suprafaţa construită


             918,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

9.889,00 mp
Aria utilă totală



8.651,31 mp
Sistemul constructiv
pereţi structurali din diafragme monolite turnate în cofraje glisante
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
2.406.002,28 lei 
                                                                                                 Din care C+M:      2.090.039,19 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    154,34 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        132
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                 880. 848,54 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

    91,50 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



    91,50 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         234,72 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        132
· Consumul anual de energie primară:


                                          1.392.983,94 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                             83,80 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             135,90 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

